青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)
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	主题：LED灯交互四位数码管显示装置
器件：
（1) ESP32主控;
（2) LED灯;
（3) 电位器;
（4) 四位数码管;
（5) 74HC595串口寄存器芯片（或模块）等相关元器件。

要求：
（1) 程序控制LED实现呼吸灯效果，即LED灯的亮度在最亮和熄灭之间渐变；
（2) 将LED呼吸灯当前亮度对应的PWM值同步显示在四位数码管上 ；
（3) 通过电位器控制LED呼吸灯亮度变化的频率。旋转电位器，LED呼吸灯的呼吸频率发生变化，四位数码管上的数值的更新速度也随之变化；
（4) LED呼吸灯达到最亮状态时，对应的PWM值为1023，熄灭时对应的PWM值为0;
（5) 程序编写时，要求使用数组存储0~9数字信息;
（6) 控制程序采用C/C++代码编写，程序中不得使用外部库调用;
（7) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
  
说明：
1. 数组NUM[] 保存的是0~9和'.'二进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
 [image: IMG_256]
2. 请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件：
（1) 将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号；
（2) 将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下；
（3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。
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0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010,
0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000,
0b11111110, 0b11110110, 0b00000001




