青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
1.	Arduino UNO主控板数字信号引脚的工作模式，下列说法正确的是？
 
A. 	有数字信号输入模式、数字信号输出模式两种
B. 	有数字信号输入模式、数字信号输出模式、内部下拉数字信号输入模式三种
C. 	有数字信号输入模式、数字信号输出模式、内部上拉数字信号输入模式三种
D. 	有高电平模式、低电平模式两种
试题编号：20200604154028957
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：B
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
2.	
执行如下语句,串口监视器的显示值是？



 
A. 	0
B. 	1
C. 	255
D. 	256
试题编号：20200604154028690
试题类型：单选题
标准答案：A
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：A
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
3.	在我们的日常生活中接触过许多家用电器，比如电灯、电冰箱、洗衣机、电脑等，家用电器之间的连接方法是?
 
A. 	都是串联
B. 	都是并联
C. 	可以串联，也可以是并联
D. 	多盏电灯应该是串联，电脑与电冰箱等应该并联
试题编号：20200604154028596
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：
试题解析：
考生答案：C
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
4.	
执行下列语句，3秒后，2、3引脚的状态？



 
A. 	高、低
B. 	低、高
C. 	高、高
D. 	低、低
试题编号：20200604154028894
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：A
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
5.	
读取电路中按键的返回值时，使用下列哪个模块?

 
A. 	
B. 	
C. 	
D. 	
试题编号：20200604154028847
试题类型：单选题
标准答案：A
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：A
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
6.	对此模块描述正确的是？
 
A. 	此模块一共循环1次
B. 	此模块一共循环4次
C. 	此模块一共循环5次
D. 	此模块一共循环6次
试题编号：20200604154028738
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
7.	
下列流程图中，没有选择结构语句的是？

 
A. 	
B. 	
C. 	
D. 	
试题编号：20200604154028721
试题类型：单选题
标准答案：A
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：A
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
8.	
下列电路中，属于串联电路的有?

 
A. 	
B. 	
C. 	
D. 	
试题编号：20200604154028941
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
9.	电压过高会对人体造成伤害，经验表明人体安全电压不得高于?
 
A. 	220V
B. 	36V
C. 	12V
D. 	5V
试题编号：20200604154028565
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：
试题解析：
考生答案：B
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
10.	在常温情况下，下列物体属于绝缘体的是?
 
A. 	石墨
B. 	普通橡胶
C. 	水银
D. 	潮湿的木头
试题编号：20200604154028612
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：
试题解析：
考生答案：C
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
11.	利用光敏电阻传感器向Arduino模拟输入A3口发送信息，下列值可能是返回值的是？
 
A. 	-128
B. 	256
C. 	-52
D. 	1024
试题编号：20200604154028910
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：
试题解析：
考生答案：B
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
12.	
下图是一个按键控制LED灯的电路连接图，和对应的程序。当按键断开和闭合时，LED灯的状态是？



 
A. 	亮 灭
B. 	灭 亮
C. 	不确定 灭
D. 	灭 灭
试题编号：20200604154028879
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：B
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
13.	
下图程序运行结束后，串口监视器显示的x的数值是多少？



 
A. 	0
B. 	1
C. 	10
D. 	无结果
试题编号：20200604154028674
试题类型：单选题
标准答案：D
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
14.	
LED灯连接D3引脚，下图所示是通过光敏电阻控制LED灯亮度的电路和程序，当光敏电阻上的光照强度增大时，LED灯的亮度（ ）。



 
A. 	不变
B. 	变亮
C. 	变暗
D. 	闪烁
试题编号：20200604154028784
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
15.	
下图程序运行结束后，串口监视器显示的x的数值是多少？



 
A. 	0
B. 	1
C. 	11
D. 	12
试题编号：20200604154028643
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
16.	
执行以下语句后x,y,z的值是？



 
A. 	x=10,y=40,z=30
B. 	x=10,y=50,z=40
C. 	x=10,y=20,z=30
D. 	x=50,y=30,z=10
试题编号：20200604154028753
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
17.	下列关于电阻叙述正确的是？
 
A. 	电路两端的电压越大，电路中的电阻就越大
B. 	通过导体的电流强度减小，导体的电阻就增大
C. 	导体的电阻跟电压成正比，跟电流强度成反比
D. 	导体的电阻表示导体对电流阻碍的性质，不随电压、电流的改变而改变
试题编号：20200604154028627
试题类型：单选题
标准答案：D
试题难度：
试题解析：
考生答案：D
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
18.	理想二极管的反向电阻为？
 
A. 	0Ω
B. 	无穷大
C. 	约1KΩ
D. 	220Ω
试题编号：20200604154028800
试题类型：单选题
标准答案：B
试题难度：
试题解析：
考生答案：D
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
19.	
Arduino UNO或Nano主控板，通过电位器旋转控制舵机的角度程序运行，下列说法不正确的是?

 

 
A. 	电位器连接在A1引脚，舵机连接在A0引脚
B. 	电位器从一端旋转至另外一端时，舵机的角度在45度和135之间变化
C. 	当电位器转动到中间位置时，舵机停留在45度
D. 	程序中通过变量potVal分别保存电位器的返回值和映射后的角度
试题编号：20200604154028926
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
20.	Arduino UNO主控板采用的是ATmega328P-PU处理器，该处理器的主频为？
 
A. 	4MHz
B. 	8MHz
C. 	16MHz
D. 	32MHz
试题编号：20200604154028817
试题类型：单选题
标准答案：C
试题难度：
试题解析：
考生答案：C
考生得分：4
是否评分：已评分
评价描述：
二、多选题(共5题，共10分)
21.	Arduino UNO主控板，下列同时具有数字信号输入、输出和模拟信号输入的引脚有？
 
A. 	3
B. 	5
C. 	A4
D. 	A5
试题编号：20200604154028977
试题类型：多选题
标准答案：C|D
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：B|A
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
22.	下列模块中，属于选择结构的模块有哪些？
 
A. 	
B. 	
C. 	
D. 	
试题编号：20200604154029062
试题类型：多选题
标准答案：A|B
试题难度：
试题解析：
考生答案：A|B
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
23.	关于PWM，以下说法不正确的有？
 
A. 	当占空比为10%是，等效输出电压为4.5V
B. 	可以利用PWM管脚实现模拟信号输入
C. 	PWM是指在数字系统中，通过调整占空比来实现模拟输出
D. 	UNO主控板，A0-A5管脚具有PWM模拟输出功能
试题编号：20200604154029002
试题类型：多选题
标准答案：A|B|D
试题难度：
试题解析：
考生答案：B|A
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
24.	
如图所示的电路中，下列说法正确的是？

 

 
A. 	电流表A1测量的是通过灯L1的电流
B. 	电流表A2测量的是通过灯L2的电流
C. 	L1和L2两端的电压是相同的
D. 	A2测量的是干路的电流
试题编号：20200604154029015
试题类型：多选题
标准答案：A|D
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：C|A
考生得分：0
是否评分：已评分
评价描述：
25.	对于这个模块，下列说法正确的是?
 
A. 	属于逻辑符号模块
B. 	此模块可以实现两边条件只要有一个成立，则整体为“真”
C. 	此模块的作用是可以实现两边条件要全都成立，则整体为“真”
D. 	此模块为逻辑非模块
试题编号：20200604154029047
试题类型：多选题
标准答案：A|B|C
试题难度：
试题解析：
考生答案：B|A|C
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
三、判断题(共5题，共10分)
26.	旋转电位器模块和按键模块都属于模拟输入传感器。
 
正确 	错误 	 
试题编号：20200604154029140
试题类型：判断题
标准答案：错误
试题难度：
试题解析：
考生答案：错误
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
27.	变量的值在程序中不可以发生改变。
 
正确 	错误 	 
试题编号：20200604154029156
试题类型：判断题
标准答案：错误
试题难度：
试题解析：
考生答案：错误
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
28.	导体两端电压为0时，导体的电阻也为0。
 
正确 	错误 	 
试题编号：20200604154029109
试题类型：判断题
标准答案：错误
试题难度：
试题解析：
考生答案：错误
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
29.	在电路搭接过程中，只要操作认真，短路对电路是没有影响的。
 
正确 	错误 	 
试题编号：20200604154029093
[bookmark: _GoBack]试题类型：判断题
标准答案：错误
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：错误
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
30.	并联电路中，各支路电流与电阻成反比。
 
正确 	错误 	 
试题编号：202006041540290001
试题类型：判断题
标准答案：正确
试题难度：一般
试题解析：
考生答案：正确
考生得分：2
是否评分：已评分
评价描述：
