青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，每题4分，共80分)
	1.
	ESP32程序中模拟输入对应如下语句，变量potVal的返回值的范围是？
 [image: IMG_256]

	 
		A. 
	0~1



	B. 
	0~511



	C. 
	0~1023



	D. 
	0~4095




	
	

	
	试题编号：20200604155215782

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	当中断触发模式设置为CHANGE时，在按键开关按下并释放的过程中，如不考虑抖动，会触发几次中断？

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	2



	D. 
	不确定




	
	

	
	试题编号：20200604155216126

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	UART通信的起始位是？

	 
		A. 
	高电平



	B. 
	低电平



	C. 
	上升沿



	D. 
	下降沿




	
	

	
	试题编号：20200604155215970

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	下列函数中，用于返回串口接受缓冲区中字节数量的函数是？

	 
		A. 
	begin()



	B. 
	find()



	C. 
	available()



	D. 
	length()




	
	

	
	试题编号：20200604155216032

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	有关millis()函数说法错误的是？

	 
		A. 
	millis()函数返回自系统上电启动到当前的时间



	B. 
	millis()函数返回的时间单位为毫秒



	C. 
	系统长时间运行，用于保存millis()函数返回值的变量可能会发生溢出



	D. 
	在程序运行时，可将millis()函数的返回值归0




	
	

	
	试题编号：20200604155215938

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	UART通信中，传送的数据中可以没有？

	 
		A. 
	起始位



	B. 
	数据位



	C. 
	校验位



	D. 
	结束位




	
	

	
	试题编号：20200604155215985

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列程序的运行结果是？
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	3 6



	B. 
	5 6



	C. 
	3 5



	D. 
	5 5




	
	

	
	试题编号：20200604155215876

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列函数中，用于从字符串中截取部分字符的函数是？

	 
		A. 
	indexOf()



	B. 
	length()



	C. 
	substring()



	D. 
	findUntil()




	
	

	
	试题编号：20200604155216048

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	下列程序执行后，串口监视器显示的值为？
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	A A



	B. 
	65 A



	C. 
	A 65



	D. 
	65 65




	
	

	
	试题编号：20200604155216017

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32采用LEDC方式进行模拟输出时，通道参数设置的函数是？

	 
		A. 
	ledcSetup()



	B. 
	ledcAttachPin()



	C. 
	analogWrite()



	D. 
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20200604155215797

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	8<<2的值是？

	 
		A. 
	0b1000000



	B. 
	0b100000



	C. 
	0b10000



	D. 
	0b100




	
	

	
	试题编号：20200604155216079

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	ESP32主控板运行下列程序后，串口监视器显示的值为？
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		A. 
	3



	B. 
	6



	C. 
	12



	D. 
	24




	
	

	
	试题编号：20200604155216110

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	ESP32中断触发模式有几种？

	 
		A. 
	2



	B. 
	3



	C. 
	4



	D. 
	5




	
	

	
	试题编号：20200604155215813

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	ESP3主控板，实现按键控制LED灯，电路原理图如图所示,程序pinMode(16,mode);中，mode应为？
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		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20200604155215860

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	ESP32主控芯片，和模拟输入相对应的模块是？

	 
		A. 
	LEDC



	B. 
	SigmaDelta



	C. 
	DAC



	D. 
	ADC




	
	

	
	试题编号：20200604155215748

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	ESP32数据总线的宽度是？

	 
		A. 
	8位



	B. 
	16位



	C. 
	32位



	D. 
	64位




	
	

	
	试题编号：20200604155215829

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	74HC595移位寄存器模块级联时，用于级联模块间数据传输的引脚是？

	 
		A. 
	SH_CP



	B. 
	SH_CP



	C. 
	Ds



	D. 
	Ds’




	
	

	
	试题编号：20200604155215907

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	下列关于程序EEPROM.write(2,3)描述正确的是？

	 
		A. 
	向EEPROM中地址3写入数字2



	B. 
	向EEPROM中地址2写入数字3



	C. 
	自EEPROM地址3起写入2个字节信息



	D. 
	自EEPROM地址2起写入3个字节信息




	
	

	
	试题编号：20200604155216063

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftout程序行[ ]内的数值为？
 [image: IMG_261][image: IMG_262]

	 
		A. 
	0b10001010



	B. 
	0b1010001



	C. 
	0b01110101



	D. 
	0b10101110




	
	

	
	试题编号：20200604155215892

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	关于8x8点阵，下列说法错误的是？

	 
		A. 
	8x8点阵显示一般采用动态显示



	B. 
	8x8点阵一共有16个引脚分别控制行和列



	C. 
	可以同时点亮对角线的两颗LED灯



	D. 
	可以同时控制同一行中不同LED的亮灭




	
	

	
	试题编号：20200604155215954

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，每题2分，共10分)
	21.
	下列四个函数中，哪些函数实现置位功能？

	 
		A. 
	bitSet()



	B. 
	bitWrite()



	C. 
	bitClear()



	D. 
	bitRead()




	
	

	
	试题编号：20200604155216206

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列模块显示输出时，必须采用动态输出的有？

	 
		A. 
	一位数码管



	B. 
	四位数码管



	C. 
	8x8点阵屏



	D. 
	Led灯




	
	

	
	试题编号：20200604155216222

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	UART通信中，用于数据接收和发送的引脚有哪些？

	 
		A. 
	TX



	B. 
	RX



	C. 
	SDA



	D. 
	SCL




	
	

	
	试题编号：20200604155216160

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	ESP32WROOM模块集成如下哪些模块？

	 
		A. 
	WiFi模块



	B. 
	经典蓝牙/低功耗蓝牙BLE



	C. 
	Touch电容模块



	D. 
	霍尔传感器




	
	

	
	试题编号：20200604155216142

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	ESP32数字信号输入引脚，用于设置引脚输入模式的有哪些？

	 
		A. 
	HIGH



	B. 
	LOW



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20200604155216191

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，每题2分，共10分)
	26.
	UART是串行通信。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200604155216316

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	ESP32所有的引脚都可以作为数字输入和数字输出引脚使用。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200604155216254

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	ESP32霍尔传感能检测磁场强度的大小，但不能区分磁场的正负极。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200604155216300

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	中断回调函数可以有参数，但不能有返回值。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200604155216269

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	EEPROM保存的内容在系统断电后不会丢失。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200604155216285

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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int al6l;
for (int 1 =0; i< 5; i+%)
alil =i % 5;
Serial.printf(“%d %d\n”, a[2]+al3], sizeof(a)/sizeof (a[0]));
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Serial. begin(9600) ;
Serial.write(65):
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int potVal=analogRead() :
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void setup() {

pinMode (5, OUTPUT) ;

pinMode (18, OUTPUT) ;

pinMode (19, OUTPUT) ;
digitalWrite(5, LOW):

shiftOut (19, 18, MSBFIRST, [ 1):
digitalWrite(5, HIGH):
digitalWrite(5, LOW):
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