全国青少年机器人技术等级考试

实操题（三级）及评分标准

1、 实操考题

主题：警报器

器件：主控板、LED灯模块2个、电位器模块、蜂鸣器模块、超声波模块等相关原件（以上模块也可使用分立电子元器件结合面包板搭建）。

要求：

1、 通过超声波模块检测距离，当物体进入警示距离内，LED灯（LED_A和LED_B）和蜂鸣器分别作出反应。警示范围为10厘米。

2、 当物体在警示距离以外，LED_A和LED_B熄灭，蜂鸣器静音。

3、 当物体从外部进入到警示范围内时，LED_A点亮，蜂鸣器静音。
4、 当物体继续靠近时，LED_B逐渐点亮，LED_A点亮，蜂鸣器静音；
5、 当物体距离超声波模块距离小于4厘米时，LED_B达到最亮，此时LED_A闪烁，蜂鸣器发出警示音。
6、 蜂鸣器模块警示音的频率在300~1000之间可以通过电位器调整。
7、 未作规定可自信处理，无明显与事实违背即可。
8、 考生根据上述要求绘制程序的流程图，考生结束后，流程图拍照上传。
9、 考试结束，考生将代码压缩上传，程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号。
10、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
2、 评分组成
实操题总分100分，由三部分组成，分别为：流程图、电路搭设和功能呈现。其中流程图分值20分，电路搭设分值20分，功能呈现60分。

3、 流程图评分 -- 总分20分
流程图得分由两部分组成：流程图绘制得分（16分）和流程图功能陈述得分（4分）。

流程图绘制：
①【起始框】包含在流程图中且绘制正确，得2分；

②【输入框】包含在流程图中且绘制正确，得2分；

③【判断框】包含在流程图中且绘制正确，得2分；
④【闭环【连接线】包含在流程图中，得2分；

⑤ 流程图绘制对正整齐，得4分；
流程图功能陈述：
⑥ 学生表达言辞逻辑清晰，得4分；

⑦ 学生流程图表达基本正确，得4分。
4、 电路搭设评分 -- 总分20分
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分和装置搭设得分。

原器件：

① 装置中包含电位器，得4分；
② 装置中包含蜂鸣器，得4分；
③ 装置中包含超声波模块，得4分。
装置搭设：
④ 一个LED灯连接到3/5/6/9/10/11引脚，得4分；
⑤ 电位器连接到A0-A7引脚，得4分。
5、 功能呈现评分 -- 总分60分   
① 当物体距离大于10厘米，LED灯均熄灭，蜂鸣器静音，得10分； 

② 当物体处于4-10厘米时，LED_A点亮，蜂鸣器静音，得10分；

③ 当物体处于4-10厘米时，LED_B亮度随着距离靠近而增大，得10分；

④ 当物体距离小于4厘米时，LED_A闪烁，得10分；

⑤ 当物体距离小于4厘米时，蜂鸣器发出警示音，得10分；

⑥ 蜂鸣器模块警示音的频率在300~1000之间可以通过电位器调整,得10分。



