全国青少年机器人技术等级考试
实操题（五级）及评分标准


1、 实操考题
主题：串口交互四位数码管显示装置
器件：ESP32主控、四位数码管、74HC595串口寄存器芯片（或模块）等相关元器件。
要求：
1、 使用74HC595串口寄存器芯片控制四位数码管显示数字，显示的数字在0~9999之间依次循环；
2、 [bookmark: OLE_LINK1]相邻数字显示的时间间隔由串口输入数值控制，在串口监视器输入框中输入10~2000间的数值，点击【发送】，输入的数值同步在串口监视器显示，同时四位数码管按照输入的数值以毫秒为单位间隔显示。
3、 再次发送不同的数值，数码管显示的时间间隔按照新输入数值随之改变，新输入的数值也同步显示到串口监视器。
4、 程序编写时，要求使用数组存储0~9数字信息。
5、 控制程序采用C代码编写，程序中除采用系统串口库外，不得使用外部库调用。
6、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
7、 编写程序文件命名规则为：DJKS5_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。
8、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：
1、 数组NUM[] 保存的是0~9和'.'二进制和十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
byte NUM[] = {       // 保存0~9和'.'
  		0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010,
  		0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000,
  		0b11111110, 0b11110110, 0b00000001
};
byte NUM[] = { 0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 
0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6, 0x01};
2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片、两块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（10分）和电路搭设得分（10分）。
原器件：
① 四位数码管 					得5分
② 74HC595移位寄存器模块		得5分 
电路搭设：
③四位数码管与74HC595连接	得5分
④74HC595与主控板连接			得5分
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
① 四位数码管显示一个或四个静止的数字，得10分；
② 在①的基础上，四位数码管显示连续变化的数字，得10分。
③ 在串口监视器输入框中输入10~200之间的数值，点击发送后，数值显示到串口监视器窗口，得15分。
④ 四位数码管按照输入的数值，快速更新显示，得15分。
⑤ 在串口监视器输入框中输入600-1500之间的数据，点击发送后，数据显示到串口监视器窗口，得15分。
⑥ 四位数码管按照输入的数值，以较慢的速度更新显示，得15分。

 
