青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列程序模块返回值的最大值为？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	90



	B. 
	180



	C. 
	1023



	D. 
	2047




	
	

	
	试题编号：20200828135038059

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	我国家庭用电电压和正常状况下人体的安全电压分别为？（ ）

	 
		A. 
	220V 24V



	B. 
	220V 36V



	C. 
	380V 24V



	D. 
	380V 36V




	
	

	
	试题编号：20200828135037591

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	下列数据中，不属于模拟信号的有？（ ）

	 
		A. 
	声音的音量



	B. 
	光线的强弱



	C. 
	水龙头流量的变化



	D. 
	公园里游园的人数




	
	

	
	试题编号：20200828135037872

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	程序如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	4



	B. 
	5



	C. 
	6



	D. 
	不确定




	
	

	
	试题编号：20200828135038247

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	有关串联电路，下列说法不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	串联电路中各处电流相等



	B. 
	串联电路两端的电压等于电路中各部分器件两端电压之和



	C. 
	串联电路的总电阻等于电路中各部分器件电阻之和



	D. 
	串联电路中开关的作用与其位置有关




	
	

	
	试题编号：20200828135038278

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，执行如下程序模块后，正常情况下，引脚3输出的电压为？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	0V



	B. 
	1.5V



	C. 
	3.5V



	D. 
	5V




	
	

	
	试题编号：20200828135037809

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下图所示的4个电路中，电路搭设正确的是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	A



	B. 
	B



	C. 
	C



	D. 
	D




	
	

	
	试题编号：20200828135037763

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	HC-SR04超声波传感器有如下4个引脚，用于将数据传送到主控板的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	GND



	B. 
	VCC



	C. 
	Trig



	D. 
	Echo




	
	

	
	试题编号：20200828135038091

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	程序模块如下，串口监视器输出的最后一个数值是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	10



	B. 
	11



	C. 
	12



	D. 
	14




	
	

	
	试题编号：20200828135038169

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，具有模拟输出功能的引脚数量是？（ ）

	 
		A. 
	6



	B. 
	8



	C. 
	14



	D. 
	20




	
	

	
	试题编号：20200828135037950

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	按键模块连接到2引脚，LED灯模块连接到3引脚，程序如下，下列说法正确的是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	按键按下后LED点亮



	B. 
	按键按下后LED灯熄灭



	C. 
	按键按下后LED灯闪烁



	D. 
	按键按下后，LED灯可能点亮也可能熄灭




	
	

	
	试题编号：20200828135038122

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板，图示模拟输入模块返回值的范围是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	0~1



	B. 
	0~255



	C. 
	255~1023



	D. 
	0~1023




	
	

	
	试题编号：20200828135038013

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	以下物质中不是导体的是？（ ）

	 
		A. 
	铜线



	B. 
	铅笔芯



	C. 
	橡皮



	D. 
	铁栏杆




	
	

	
	试题编号：20200828135037638

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列图中LED灯和面包板实现串联的是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	A



	B. 
	B



	C. 
	C



	D. 
	D




	
	

	
	试题编号：20200828135037669

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	电路如图所示，通过引脚D6控制LED灯，能让LED灯点亮的程序模块是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	A



	B. 
	B



	C. 
	C



	D. 
	D




	
	

	
	试题编号：20200828135037841

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	纯电阻电路中，以下对欧姆定律阐述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	电路中导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻也成正比



	B. 
	电路中导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻也成反比



	C. 
	电路中导体的电流与导体两端的电压成反比，与导体的电阻也成正比



	D. 
	电路中导体的电流与导体两端的电压成反比，与导体的电阻也成反比




	
	

	
	试题编号：20200828135037731

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	以下模块在流程图绘制时，对应的符号为？（ ）
[image: IMG_265]

	 
		A. 
	[image: IMG_266]



	B. 
	[image: IMG_267]



	C. 
	[image: IMG_268]



	D. 
	[image: IMG_269]




	
	

	
	试题编号：20200828135037919

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	以下表示电源正极的符号有？（ ）

	 
		A. 
	Vcc



	B. 
	-



	C. 
	GND



	D. 
	Vss




	
	

	
	试题编号：20200828135037700

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	如下图所示的循环模块，正常情况下，模块会循环（）次。
[image: IMG_270]

	 
		A. 
	1



	B. 
	3



	C. 
	4



	D. 
	10




	
	

	
	试题编号：20200828135038216

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，一般情况下，光敏电阻模块连接到下列引脚？（ ）

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	3



	D. 
	A0




	
	

	
	试题编号：20200828135037981

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列器件中属于传感器的有？（ ）

	 
		A. 
	按键开关



	B. 
	电阻



	C. 
	LED灯



	D. 
	超声波传感器




	
	

	
	试题编号：20200828135038309

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	一个完整的电路要包括？（ ）

	 
		A. 
	电源



	B. 
	导线



	C. 
	开关



	D. 
	用电器




	
	

	
	试题编号：20200828135038403

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	下列模块中，属于循环结构的有？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_271]



	B. 
	[image: IMG_272]



	C. 
	[image: IMG_273]



	D. 
	[image: IMG_274]




	
	

	
	试题编号：20200828135038450

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	Arduino UNO/Nano主控板，执行如下程序模块后，串口监视器窗口显示数值为1，此时引脚D3输入的电压值可能为？（ ）
[image: IMG_275]

	 
		A. 
	0V



	B. 
	1.5V



	C. 
	3.5V



	D. 
	5V




	
	

	
	试题编号：20200828135038341

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	A和B都是整数，下列模块中，能表示A>B的模块有？（ ）
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	A



	B. 
	B



	C. 
	C



	D. 
	D




	
	

	
	试题编号：20200828135038372

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	电路搭设时，可以带电插拔。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200828135038622

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	2节1.5V的干电池串联后的电压是3.0V。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200828135038481

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	Arduino就是指各种开源硬件。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200828135038559

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	1000毫秒等于1秒。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200828135038513

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	英国物理学家弗莱明发明了世界上第一个晶体管。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20200828135038591

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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