全国青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）
测试卷
一、试题说明(共1题，共100分)
	[bookmark: _GoBack]1.
	主题：
码盘控制直流电机转动

器件：
ESP32主控、码盘、光电对管、SSD1306液晶显示屏、按键开关模块、直流电机驱动模块、直流电机。

要求：
1. 通过按键控制电机启动。当按键模块按下后，电机开始转动；当电机启动后，释放按键模块;
2. 通过码盘和光电对管模块，采用中断控制直流电机的旋转量，当直流电机启动后，旋转720度（2圈）后自动停止;
3. 将光电对管读取的码盘读数实时显示到显示屏上;
4. 马达停止时，显示屏上码盘的读数因为所采用码盘线数（精度）的2倍，允许误差为±5%以内;
5. 控制程序采用C代码编写;
6. SSD1306液晶显示屏可使用教材对应的库，其它程序编写均不得使用外部库调用;
7. 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可;
8. 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，压缩成.rar或.zip格式文件，通过该题下方“上传附件”将压缩文件上传。



