青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）-测评师
一、电路搭设(共1题，共20分)
	1.
	电路搭设（20分）
本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片、两块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（10分）和电路搭设得分（10分）。
（1）原器件：
    ①电位器模块（或元器件）；（3分）                      
    ②LED灯模块（或元器件）；（3分）                       
    ③74HC595移位寄存器模块（或元器件）；（3分）
    ④8x8LED点阵 ；（3分）
（2）搭设：
    ⑤8x8LED点阵与74HC595连接 ；（4分）
    ⑥74HC595与主控板连接。（4分）
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二、功能实现(共1题，共80分)
	2.
	功能呈现 （80分）
（1）旋转电位器，LED灯的亮度在熄灭和最亮之间变化；（10分）
（2）8x8LED点阵成功显示大的心形图案；（20分）
（3）8x8LED点阵成功显示小的心形图案；（20分）
（4）旋转电位器，大小心形图案的切换时间随之而改变。（30分）
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