青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)
	1.
	主题：奔腾的心
器件：ESP32主控、8x8LED点阵、74HC595串口寄存器芯片（或模块）、电位器及相关器件。
要求：使用74HC595串口寄存器芯片控制8x8LED点阵显示大小心形图案，通过电位器调整大小心形图案的切换频率；通过LED亮度的指示当前的切换频率，详细要求如下：
（1）在8x8LED点阵上分别连续显示大小两个心形图案。
（2）通过旋转电位器切换大小心形图案的切换时间在100ms-500ms之间变化。
（3）通过LED灯的亮度来指示当前心形图案的切换频率，当切换时间为100ms时，LED灯最亮；当切换时间为500ms时，LED灯熄灭；当切换时间为100ms-500ms时，LED灯亮度随之而变化。
[bookmark: _GoBack]（4）程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
（5）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
（6）程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
说明：
（1）数组heartB[]和heartS[]分别为大小心形的点阵数据。编程时可参考使用。
byte heartB[] = {0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF};
byte heartS[] = {0xFF, 0xDB, 0x81, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xFF};
（2）请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件：
    ①将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号；
    ②将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件；
    ③将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。



