青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）-测评师
一、评分说明(共1题，共20分)
	1.
	电路搭设（20分）
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分和装置搭设得分。
（1）原器件
    ①装置中包含按键模块；(3分)
    ②装置中包含SSD1306OLED显示屏；(3分)
[bookmark: _GoBack]    ③装置中包含直流电机及驱动模块；(3分)
    ④装置中包含码盘和光电对光模块；(3分)
（2）搭设
    ⑤码盘、光电对管模块、直流电机均有效固定。(8分)

	 
	

	
	

	
	试题编号：20201213226-01

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：20

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、功能实现(共1题，共80分)
	2.
	功能呈现（80分）
（1）实现按键释放后，电机开始运动；（10分）
（2）第一次按键释放后，马达转动一圈后停止；（14分）
（3）第一次按键释放后，SSD1306OLED显示屏，显示数据，且显示的返回值的误差在码盘线数±5%以内；（14分）
（4）第二次按键释放后，马达反向转动一圈后停止；（14分）
（5）第二次按键释放后，SSD1306OLED显示屏，显示数据，且显示的返回值的误差在码盘线数±5%以内；（14分）
（6）再次重复按键两次，实现奇数次按键马达正向传，偶数次按键马达反向旋转。（14分）
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