青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）
一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)
	[bookmark: _GoBack]1.
	主题：按键控制直流电机转动  
器件：ESP32主控、码盘、光电对管、SSD1306 OLED显示屏、直流电机驱动模块、直流电机、按键等相关元器件。
要求：
（1）当按键按下并释放后，直流电机开始运动。
（2）通过码盘和光电对管模块，采用中断对直流电机的旋转进行控制。
（3）当第一次按下按键并释放后，直流马达旋转1圈后停止，SSD1306 OLED显示屏实时显示光电对管读取的码盘中断累加数值。
（4）当第二次按下按键并释放后，直流马达反向旋转1圈后停止，SSD1306 OLED显示屏实时显示光电对管读取的码盘中断累加数值。
（5）依次类推，奇数次点击按键，直流马达正向旋转，偶数次点击，马达反向旋转。
（6）当马达停止时，显示屏上码盘的读数应为所采用码盘线数（精度）允许误差为±5%以内。
（7）马达、码盘、光电对管模块均应有效固定。
（8）控制程序采用C/C++代码编写。
（9）SSD1306 OLED显示屏可使用教材对应的库其它程序编写均不得使用外部库调用。
（10）为了方便识别马达旋转，可以将车轮或纸片固定在马达转轴上。
（11）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
（12）程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
说明：
（1）Ssd1306Console类库头文件和相关类库函数如下，供参考。
    ①头文件：ssd1306.h   ssd1306_console.h
    ②类库对象：Ssd1306Console  
    ③部分成员函数：
    ssd1306_128x64_i2c_init();//初始化SSD1306显示屏
    ssd1306_clearScreen();//清除屏幕
    ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);//设置显示的文字字体为ssd1306xled_font6x8。
（2）请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件：
    ①将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS6_身份证号；
    ②将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件；
    ③将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。



