青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）-测评师
一、电路搭设(共1题，共20分)
	1.
	本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（12分）和电路搭设得分（8分）。
原器件：
（1）2个按键模块（4分）；
（2）一位数码管（4分）；                            
（3）74HC595移位寄存器模块（或原器件）（4分）；
电路搭设：
（4）一位数码管与74HC595正确连接  （4分）；
（5）74HC595芯片或模块与主控板正确连接（4分）。

	 
	

	
	

	
	试题编号：202103221105cs-1

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：20

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、功能实现(共1题，共80分)
	2.
	功能实现：
（1）实现点亮一位数码管，即在一位数码管上显示数字8和“.”，时长2秒（10分）；
（2）实现在一位数码管上显示数字“3”，时长2秒（10分）；
（3）显示数字“3”后，关闭一位数码管（10分）；
（4）每次点击按键B时，如在数码管上更新显示多个段位的信息，考生在程序设计时，没有按键消抖，得0分；如考生实现每次点击按键B，在数码管上更新显示1个段位的信息（20分）；
（5）考生点击按键B 8次后，一位数码管显示数字“3” （30分），考生在答辩展示时，如按键操作失误，且时间允许，可重新展示。
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	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：45

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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