青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)
	1.
	主题：
  按键控制数字“3”单步显示
  通过两个按键控制一位数码管从a至h各段位依次亮灭。其中按键A的闭合和断开分别表示当前输入的数据1或0；点击按键B，将当前按键A所表示的值发送到74HC595移位寄存器，并显示在数码管上。通过按键A分别控制0/1值，连续点击按键B 8次后，在一位数码管上显示数字“3”，如下图所示。
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器件：
  ESP32主控、按键模块2个（按键A和按键B）、一位数码管1个、74HC595移位寄存器模块1个及相关器件，以上部件均可采用分立器件。

要求：
  (1) 启动后，首先点亮数码管的全部LED灯，此时一位数码管上显示数字8和“.”,时长两秒钟。
  (2) 然后在一位数码管上显示数字3，时长两秒钟后，数码管上LED灯全部熄灭。
  (3) 控制按键A的断开和闭合，连续点击按键B 8次后，在一位数码管上显示数字3。
  (4) 为了达到上述效果，按键B应做消抖处理。
  (5) 在答辩展示时，如按键操作失误，且时间允许，可请求重新开始展示。
  (6) 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
  (7) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
  (8) 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

  说明：
  请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件。
  (1)将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号；
  (2)将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件；
  (3)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。
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