青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	我国家庭用电器的电压是？

	 
		A. 
	110V



	B. 
	220V



	C. 
	360V



	D. 
	480V




	
	

	
	试题编号：20210319164442687

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	通过电位器模块控制舵机的转动，程序如下，当电位器旋转到如下图所示位置时，舵机的转动角度是？
[image: IMG_256]
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	0



	B. 
	180



	C. 
	60



	D. 
	120




	
	

	
	试题编号：20210319164443112

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	以下流程图图例中，用来表示分支"选择"结构的是？

	 
		A. 
	[image: IMG_258]



	B. 
	[image: IMG_259]



	C. 
	[image: IMG_260]



	D. 
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20210319164443395

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	以下对LED的叙述错误的是？

	 
		A. 
	LED是一种半导体元器件



	B. 
	LED不区分极性



	C. 
	LED是单向导通的



	D. 
	LED中文称为发光二极管




	
	

	
	试题编号：20210319164442797

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	以下程序中，使Arduino UNO/Nano主控板的板载LED灯间隔1秒闪烁的程序是？

	 
		A. 
	[image: IMG_262]



	B. 
	[image: IMG_263]



	C. 
	[image: IMG_264]



	D. 
	[image: IMG_265]




	
	

	
	试题编号：20210319164443191

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	下列各项中对并联电路的叙述错误的是？

	 
		A. 
	并联电路有多个回路



	B. 
	并联电路干路电流等于各支路电流之和



	C. 
	并联电路中如果有一处支路断开，整个电路都断开



	D. 
	并联电路中总电阻小于各支路电阻




	
	

	
	试题编号：20210319164443033

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	以下对电路的描述错误的是？

	 
		A. 
	电路搭设时不能带电插拔



	B. 
	电路可以分为串联电路和并联电路



	C. 
	一个完整的电路要包括电源、用电器、导线和开关



	D. 
	短路是一种正常的电路状态




	
	

	
	试题编号：20210319164442766

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	以下各项中对电的描述正确的是？

	 
		A. 
	电荷发生无规则运动形成电流



	B. 
	电势差不是形成电流的条件之一



	C. 
	在电源的外部，电流从正极流向负极



	D. 
	导体不变的条件下，电流的大小和电压成反比




	
	

	
	试题编号：20210319164442750

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	如图电路中，当开关闭合后两个电压表的读数为V1>V2，则两个电阻的关系为？
[image: IMG_266]

	 
		A. 
	R1=R2



	B. 
	R1>R2



	C. 
	R1<r2< td="">



	D. 
	无法确定




	
	

	
	试题编号：20210319164442971

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	以下电路图正确的是？

	 
		A. 
	[image: IMG_267]



	B. 
	[image: IMG_268]



	C. 
	[image: IMG_269]



	D. 
	[image: IMG_270]




	
	

	
	试题编号：20210319164442908

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	以下电路中属于串联电路的是？

	 
		A. 
	[image: IMG_271]



	B. 
	[image: IMG_272]



	C. 
	[image: IMG_273]



	D. 
	[image: IMG_274]




	
	

	
	试题编号：20210319164442939

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	以下各项中不属于电学单位的是？

	 
		A. 
	安培



	B. 
	伏特



	C. 
	牛顿



	D. 
	欧姆




	
	

	
	试题编号：20210319164442719

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	超声波传感器相当于机器人的？

	 
		A. 
	大脑



	B. 
	眼睛



	C. 
	神经



	D. 
	肌肉




	
	

	
	试题编号：20210319164442875

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	将以下程序上传到Arduino UNO/Nano主控板，打开串口监视器，我们看到输出效果是？
[image: IMG_275]

	 
		A. 
	不断地输出0



	B. 
	不断地输出1



	C. 
	输出不断增长的数字



	D. 
	没有任何输出




	
	

	
	试题编号：20210319164443269

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	以下对Arduino的叙述中，错误的是？

	 
		A. 
	Arduino是一种开源硬件和软件平台



	B. 
	Arduino源于意大利



	C. 
	Arduino可以使用图形化编程软件编程



	D. 
	Arduino主控板只有一种型号




	
	

	
	试题编号：20210319164442844

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	将以下程序上传到Arduino UNO/Nano主控板，打开串口监视器看到输出为？
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	*



	B. 
	**



	C. 
	***



	D. 
	****




	
	

	
	试题编号：20210319164443333

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	以下电路符号中表示电阻的是？

	 
		A. 
	[image: IMG_277]



	B. 
	[image: IMG_278]



	C. 
	[image: IMG_279]



	D. 
	[image: IMG_280]




	
	

	
	试题编号：20210319164442828

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	以下电路搭建图所示，当按下按键后，LED灯将？
[image: IMG_281]

	 
		A. 
	被点亮



	B. 
	先被点亮然后熄灭



	C. 
	不会被点亮



	D. 
	条件不足无法判断




	
	

	
	试题编号：20210319164443081

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	运行下列程序，串口监视器输出的结果可能是？
[image: IMG_282]

	 
		A. 
	无输出



	B. 
	输出数字



	C. 
	输出a



	D. 
	程序报错




	
	

	
	试题编号：20210319164443442

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	通过按钮开关来控制LED灯，如果按键按下，LED点亮，否则熄灭。在这种情况下，使用下面哪个模块更恰当？

	 
		A. 
	[image: IMG_283]



	B. 
	[image: IMG_284]



	C. 
	[image: IMG_285]



	D. 
	[image: IMG_286]




	
	

	
	试题编号：20210319164443144

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	以下各项中，属于Arduino UNO/Nano主控板存储设备的是？

	 
		A. 
	SRAM



	B. 
	Flash



	C. 
	EEPROM



	D. 
	GPIO




	
	

	
	试题编号：20210319164443696

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	使用电位器来调节LED灯的亮度，效果是将电位器从最低旋转至最高，LED灯也从熄灭逐渐变为最亮。以下程序中，不合理的有？

	 
		A. 
	[image: IMG_287]



	B. 
	[image: IMG_288]



	C. 
	[image: IMG_289]



	D. 
	[image: IMG_290]




	
	

	
	试题编号：20210319164443759

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	下列器件中，通常用做模拟输入的有？

	 
		A. 
	按键开关



	B. 
	光敏电阻



	C. 
	声音传感器



	D. 
	电位器




	
	

	
	试题编号：20210319164443506

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列器件中，属于执行器的有？

	 
		A. 
	按键开关



	B. 
	舵机



	C. 
	超声波传感器



	D. 
	LED灯




	
	

	
	试题编号：20210319164443568

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	以下程序模块中，能在串口监视器输出0的有？

	 
		A. 
	[image: IMG_291]



	B. 
	[image: IMG_292]



	C. 
	[image: IMG_293]



	D. 
	[image: IMG_294]




	
	

	
	试题编号：20210319164443632

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	模块[image: IMG_295]和[image: IMG_296]效果一样。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319164443885

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	物质按照导电性可分为导体、绝缘体、半导体、超导体。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319164443837

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	Arduino UNO/Nano主控板A0-A5管脚支持模拟量输入和模拟量输出。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319164443900

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	欧姆定律的公式是 I=U/R。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319164443853

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	[bookmark: _GoBack]考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	人体的安全电压为110V。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319164443805

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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