青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	ESP32 for Arduino程序中，模拟输入取样分辨率设置语句为analogSetWidth(10)，函数analogRead()返回的最大值是?

	 
		A. 
	255



	B. 
	511



	C. 
	1023



	D. 
	4095




	
	

	
	试题编号：20210319165943214

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数和浮点数输出的格式字符是?

	 
		A. 
	%o %d



	B. 
	%d %f



	C. 
	%x %f



	D. 
	%f %d




	
	

	
	试题编号：20210319165943372

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	下列外设中，ESP32 WROOM模块和Arduino UNO/Nano主控板均具有的是？

	 
		A. 
	霍尔传感器



	B. 
	蓝牙



	C. 
	ADC



	D. 
	DAC




	
	

	
	试题编号：20210319165943167

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	下列函数中，用于判断串口接收缓冲区是否有数据的函数是?

	 
		A. 
	begin()



	B. 
	readBytes()



	C. 
	available()



	D. 
	read()




	
	

	
	试题编号：20210319165943608

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	程序中数组定义为int array[][2] = {1,2,3,4,5,6};下列确定数组第一维长度的表达式，正确的是?

	 
		A. 
	sizeof(array)



	B. 
	sizeof(array[])



	C. 
	sizeof(array)/sizeof(array[0][0])



	D. 
	sizeof(array)/sizeof(array[0])




	
	

	
	试题编号：20210319165943434

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式是?
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20210319165943325

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，运行下列程序后，当按键按下时，下列说法正确的是?
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	LED灯点亮



	B. 
	LED灯熄灭



	C. 
	LED灯闪烁



	D. 
	LED灯亮灭状态不确定




	
	

	
	试题编号：20210319165943356

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	UART通信，起始位和停止位的电平分别是?

	 
		A. 
	高电平和低电平



	B. 
	低电平和高电平



	C. 
	均为低电平



	D. 
	均为高电平




	
	

	
	试题编号：20210319165943592

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	millis()函数所返回时间段的计时起点是?

	 
		A. 
	自控制板通电时开始



	B. 
	自程序编写时开始



	C. 
	自当前程序开始运行时开始



	D. 
	自控制板重启时开始




	
	

	
	试题编号：20210319165943513

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，用于串行数据输入的引脚是?

	 
		A. 
	SH_CP



	B. 
	ST_CP



	C. 
	Ds



	D. 
	Q0




	
	

	
	试题编号：20210319165943450

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	ESP32主控板，设置数字引脚为输出模式时，对应的参数是？

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20210319165943198

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	ESP32 for Arduino程序中，采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，freq的含义是?

	 
		A. 
	通道编号



	B. 
	PWM的频率



	C. 
	分辨率



	D. 
	PWM值




	
	

	
	试题编号：20210319165943245

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	一般情况下，Arduino UNO/NANO主控板和ESP32 WROOM模块的工作电压分别是？

	 
		A. 
	3.5V,3.3V



	B. 
	5V,5V



	C. 
	5V,3.3V



	D. 
	5V,3.0V




	
	

	
	试题编号：20210319165943136

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	表达式0x3F&0xF3的结果是?

	 
		A. 
	0x33



	B. 
	0xFF



	C. 
	0x3F



	D. 
	0xF3




	
	

	
	试题编号：20210319165943545

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	ESP32 for Arduino,下列中断触发模式中，属于上升沿触发的是?

	 
		A. 
	HIGH



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20210319165943292

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，第6行shiftout程序行[ ]内的数值为?
[image: IMG_258]
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	0xF2



	B. 
	0xD



	C. 
	0xB0



	D. 
	0x4F




	
	

	
	试题编号：20210319165943481

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	两个器件通过UART进行数据传送时，一个器件的RX引脚连接到另一个器件的?

	 
		A. 
	RX



	B. 
	TX



	C. 
	GND



	D. 
	Vcc




	
	

	
	试题编号：20210319165943561

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	下列程序的运行后，串口监视器显示的结果是?
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	1



	B. 
	2



	C. 
	6



	D. 
	12




	
	

	
	试题编号：20210319165943403

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	定义从字符串对象String a = "123+456";从a中获取整数456,下列表达式正确的是？

	 
		A. 
	a.substring(4).toInt()



	B. 
	a.substring(5).toInt()



	C. 
	a.substring(4)



	D. 
	a.substring(5)




	
	

	
	试题编号：20210319165943656

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	ESP32 for Arduino,touchRead()函数的功能是?

	 
		A. 
	检测当前的磁场强度



	B. 
	返回指定电容传感器引脚的中断阈值



	C. 
	返回指定引脚电容传感器的值



	D. 
	设置指定电容传感器引脚的中断阈值




	
	

	
	试题编号：20210319165943277

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列可以向串口发送数据的函数有？

	 
		A. 
	Serial.print()



	B. 
	Serial.read()



	C. 
	Serial.write()



	D. 
	Serial.println()




	
	

	
	试题编号：20210319165943720

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列选项中程序中，用于在程序中表示变量a乘以4的表达式有？

	 
		A. 
	a*4



	B. 
	a>>2



	C. 
	a<<2



	D. 
	a>>4




	
	

	
	试题编号：20210319165943703

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32主控板中，下列具有模拟输出功能的有？

	 
		A. 
	LEDC



	B. 
	SigmaDelta



	C. 
	DAC



	D. 
	ADC




	
	

	
	试题编号：20210319165943671

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列函数中，用于将数据指定位设置为0（复位）的函数有？

	 
		A. 
	bitClear()



	B. 
	bitSet()



	C. 
	bitWrite()



	D. 
	bitRead()




	
	

	
	试题编号：20210319165943783

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	ESP32所集成的蓝牙外设，包含？

	 
		A. 
	经典蓝牙



	B. 
	低功耗蓝牙



	C. 
	WiFi



	D. 
	UART




	
	

	
	试题编号：20210319165943767

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	ESP32 WROOM模组的MCU是单核处理器。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319165943892

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	74HC595移位寄存器芯片，SH_CP引脚是上升沿传送数据。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319165943829

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	数组元素的下标从1开始。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319165943813

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	UART是同步串行通信。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319165943876

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	主控板断电后，保存在EEPROM中的数据不会丢失。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210319165943845

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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void setup() {
pinMode (4, INPUT_PULLDOWN) ;
pinMode (15, OUTPUT) ;

}

void loop() {
int val digitalRead (4);
digitalWrite (15, val);

]
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1void setup() {

pinMode (5, OUTPUT) ;

pinMode (18, OUTPUT);

pinMode (19, OUTPUT);

digitalWrite (5, LOW);

shiftout (19, 18, LSBFIRST, [ 1)

digitalWrite (5, HIGH);
8 digitalWrite (5, LOW);
9}

10 void loop() {
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1void setup() {

2 Serial.begin(9600);

3  byte num[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
4 Serial.print(sizeof (num));

51}

6void loop() {

7}




