全国青少年机器人技术等级考试
实操题（五级）及评分标准
1、 实操考题
主题：按键控制数字“3”单步显示
[image: ]   通过两个按键控制一位数码管从a至h各段位依次亮灭。其中按键A的闭合和断开分别表示当前输入的数据1和0，点击按键B，将当前按键A的值发送到74HC595移位寄存器，并显示在数码管上。通过按键A分别控制0/1值，连续点击按键B 8次，最后在一位数码管上显示数字“3”，如上图所示。
器件：ESP32主控、按键模块2个（按键A和按键B）、一位数码管1个、74HC595移位寄存器模块1个及相关器件，以上部件均可采用分立器件。
要求：
1、 启动后，首先点亮数码管的全部LED灯，此时一位数码管上显示数字8和“.”,时长两秒钟。
2、 然后在一位数码管上显示数字3，时长两秒钟后，数码管上LED灯全部熄灭。
3、 控制按键A的断开和闭合，连续点击按键B 8次后，在一位数码管上显示数字3。
4、 为了达到效果，按键B应做消抖处理。
5、 在面试展示时，如按键操作失误，可请求重新开始展示。
6、 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
7、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
8、 编写程序文件命名规则为：DJKS5_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。
9、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（12分）和电路搭设得分（8分）。
原器件：
1.2个按键模块（4分）；
2.一位数码管（4分）；									
3.74HC595移位寄存器模块（或原器件）（4分）；
电路搭设：
4.一位数码管与74HC595正确连接	（4分）；
5.74HC595芯片或模块与主控板正确连接（4分）。
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
[bookmark: _GoBack]1.实现点亮一位数码管，即在一位数码管上显示数字8和“.”，时长2秒（10分）；
2.实现在一位数码管上显示数字“3”，时长2秒（10分）；
3.显示数字“3”后，关闭一位数码管（10分）；
4.每次点击按键B时，如在数码管上更新显示多个段位的信息，考生在程序设计时，没有按键消抖，得0分；如考生实现每次点击按键B，在数码管上更新显示1个段位的信息（20分）；
5.考生点击按键B 8次后，一位数码管显示数字“3” （30分），考生在答辩展示时，如按键操作失误，且时间允许，可重新展示。
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