青少年机器人技术等级考试实操题及评分标准五级（2021年6月）


1、 [bookmark: _GoBack]实操考题
主题：串口交互箭头方向显示
器件：ESP32主控、8x8LED点阵、74HC595串口寄存器芯片（或模块）及相关器件。
要求：
使用74HC595串口寄存器芯片控制8x8LED点阵显示箭头图案，通过键盘控制箭头的显示方向，详细要求如下：
1、 程序启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭。
2、 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘W’时，8x8LED显示向上的箭头图案，同时在串口监视器窗口打印输出“UPPER”字符串。
3、 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘Z’时，8x8LED显示向下的箭头图案，同时在串口监视器窗口打印输出“DOWN”字符串。
4、 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
5、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
6、 编写程序文件命名规则为：DJKS5_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。
7、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：
1、 数组pic[]为箭头的点阵数据。编程时可参考使用。
byte pic[8] = {0xEF, 0xC7, 0x83, 0x01, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xFF};

2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
面试官需针对以下“三、电路搭设”、“四、程序功能实现”逐条进行提问打分，
如：1、请考生展示模型，有74HC595移位寄存器模块（或元器件）吗，有8x8LED点阵吗，请指出；
2、8x8LED点阵与74HC595连接了吗？	
3、74HC595与主控板连接了吗？	
按照程序功能实现依次让考生展示并评分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片、两块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
电路搭设得分由两部分组成：原器件得分（10分）和电路搭设得分（10分）。
原器件：
1． 74HC595移位寄存器模块（或元器件）	5分 
2． 8x8LED点阵							5分
电路搭设：
3． 8x8LED点阵与74HC595连接			5分
4． 74HC595与主控板连接					5分
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
1． 程序启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭，得20分；
2． 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘W’时，8x8LED显示向上的箭头图案，得20分；
3． 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘W’时，串口监视器窗口打印输出“UPPER”字符串，得10分；
4． 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘Z’时，8x8LED显示向下的箭头图案，得20分；
5． 当在串口监视器窗口输入框输入字符‘Z’时，在串口监视器窗口打印输出“DOWN”字符串，得10分。

 
