青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、试题说明(共1题，每题100分，共100分)
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	主题：
串口交互箭头方向显示
器件：
ESP32主控、8x8LED点阵、74HC595串口寄存器芯片（或模块）及相关器件。
要求：
（1）使用74HC595串口寄存器芯片控制8x8LED点阵显示箭头图案，通过键盘控制箭头的显示方向，详细要求如下：
（2）程序启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭。
（3）当在串口监视器窗口输入框输入字符‘W’时，8x8LED显示向上的箭头图案，同时在串口监视器窗口打印输出“UPPER”字符串。
（4）当在串口监视器窗口输入框输入字符‘Z’时，8x8LED显示向下的箭头图案，同时在串口监视器窗口打印输出“DOWN”字符串。
（5）程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
（6）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
（7）程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：
请考生在实操考试结束前，按如下要求提交程序文件。
（1）将所有程序文件放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号；
（2）将程序文件压缩为"rar或zip"格式，大小5M以下，1个文件；
（3）将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 


参考：
  数组pic[]为箭头的点阵数据。编程时可参考使用。
. 
byte pic[8] = {0xEF, 0xC7, 0x83, 0x01, 0xEF, 0xEF, 0xEF, 0xFF};
. 



