青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，模块的返回值为1023时，A0引脚的输入电压是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	0v



	B. 
	5v



	C. 
	低电平



	D. 
	高电平




	
	

	
	试题编号：20210618164846914

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	正常情况下，Arduino UNO/Nano 主控板MCU的工作频率是？（ ）

	 
		A. 
	2M



	B. 
	8M



	C. 
	16M



	D. 
	32M




	
	

	
	试题编号：20210618164846502

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	以下流程图符号中，用来表示输入输出的符号是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_257]



	B. 
	[image: IMG_258]



	C. 
	[image: IMG_259]



	D. 
	[image: IMG_260]




	
	

	
	试题编号：20210618164846653

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	程序如下，程序运行后串口监视器显示的内容是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	1
12
123



	B. 
	1
21
321



	C. 
	123
12
1



	D. 
	321
21
1




	
	

	
	试题编号：20210618164846810

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	采用Arduino UNO/Nano主控板读取电位器的返回值，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	电位器一般连接到模拟输出引脚，其返回值为0~1023



	B. 
	电位器一般连接到模拟输出引脚，其返回值为0~255



	C. 
	电位器一般连接到模拟输入引脚，其返回值为0~1023



	D. 
	电位器一般连接到模拟输入引脚，其返回值为0~255




	
	

	
	试题编号：20210618164846883

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	有关并联电路，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	连接于两个节点的多个支路两端的电流相同



	B. 
	并联电路的干路电压等于各个支路的电压的代数和



	C. 
	并联电路中，各支路电流与电阻成反比



	D. 
	并联电路中，干路有一处断开，支路仍可正常工作




	
	

	
	试题编号：20210618164847024

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	HC-SR04超声波传感器有4个引脚，其中触发引脚是？（ ）

	 
		A. 
	GND



	B. 
	VCC



	C. 
	Trig



	D. 
	Echo




	
	

	
	试题编号：20210618164846825

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列程序执行后，串口监视器输出的结果是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	012



	B. 
	345



	C. 
	12



	D. 
	没有输出




	
	

	
	试题编号：20210618164846977

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	电路如图所示，当执行如下程序时，电路中LED灯的状态是？（ ）
[image: IMG_263]
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	最亮



	B. 
	熄灭



	C. 
	半亮



	D. 
	不确定




	
	

	
	试题编号：20210618164847008

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	关于LED，下列说法错误的是？（ ）

	 
		A. 
	LED是一种半导体元器件



	B. 
	LED区分极性



	C. 
	LED双向导通



	D. 
	一般情况下，LED的长引脚为正极（阳极）




	
	

	
	试题编号：20210618164846580

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino UNO/Nano主控板，具有数字信号输入和输出功能的引脚数量为？（ ）

	 
		A. 
	6



	B. 
	13



	C. 
	20



	D. 
	22




	
	

	
	试题编号：20210618164846669

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	下列运算符中，不属于逻辑运算符的是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_265]



	B. 
	[image: IMG_266]



	C. 
	[image: IMG_267]



	D. 
	[image: IMG_268]




	
	

	
	试题编号：20210618164846732

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	我们所使用的Arduino UNO/Nano主控板称为？（ ）

	 
		A. 
	传感器



	B. 
	执行器



	C. 
	附件



	D. 
	控制器




	
	

	
	试题编号：20210618164846534

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	电路中电流、电阻、电压的单位分别为？（ ）

	 
		A. 
	安培 伏特 欧姆



	B. 
	安培 欧姆 伏特



	C. 
	欧姆 安培 伏特



	D. 
	欧姆 伏特 安培




	
	

	
	试题编号：20210618164846549

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	下列模块中，可用于重复执行任务的模块是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_269]



	B. 
	[image: IMG_270]



	C. 
	[image: IMG_271]



	D. 
	[image: IMG_272]




	
	

	
	试题编号：20210618164846763

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	程序如下，当程序运行时，串口监视器显示的内容为？（ ）
[image: IMG_273]

	 
		A. 
	3 2 1



	B. 
	1 2 3



	C. 
	连续增加的整数



	D. 
	程序错误




	
	

	
	试题编号：20210618164846700

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	关于欧姆定律，下列说法错误的是？（ ）

	 
		A. 
	电阻的电流随着电阻两端电压的增大而增大



	B. 
	当电阻两端的电压增大时，电流随之增大



	C. 
	当电阻两端的电压增大时，电阻值随之增大



	D. 
	当电阻的电流减小时，电阻两端的电压值也减小




	
	

	
	试题编号：20210618164846612

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	近日，华为公司发布了面向AI时代的基于微内核的全场景分布式OS，其名称为？（ ）

	 
		A. 
	安卓



	B. 
	麒麟



	C. 
	鸿蒙



	D. 
	红旗




	
	

	
	试题编号：20210618164846471

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	通过旋转电位器控制LED灯亮度的变化，程序如下，当电位器从一端旋转到另外一端时，LED灯亮灭变化的次数为？（ ）
[image: IMG_274]

	 
		A. 
	1



	B. 
	2



	C. 
	3



	D. 
	4




	
	

	
	试题编号：20210618164846867

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	通过电位器模块控制舵机的转动，程序如下，当电位器旋转到如下图所示位置时，舵机的转动角度是？（ ）
[image: IMG_275]

	 
		A. 
	0



	B. 
	45



	C. 
	90



	D. 
	180




	
	

	
	试题编号：20210618164846946

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列器件中，属于执行器的有？（ ）

	 
		A. 
	光敏电阻



	B. 
	舵机



	C. 
	直流小马达



	D. 
	LED灯




	
	

	
	试题编号：20210618164847081

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	电路如图所示，下列说法正确的是？（ ）
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	电阻R1和R2的电流相同



	B. 
	电阻R3和R4的电流相同



	C. 
	电阻R1和R3两端的电压相同



	D. 
	电阻R1和R3的电流相同




	
	

	
	试题编号：20210618164847112

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	物体根据导电性能分类，可以分为？（ ）

	 
		A. 
	绝缘体



	B. 
	导体



	C. 
	半导体



	D. 
	超导体




	
	

	
	试题编号：20210618164847050

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列信号中，属于模拟信号的有？（ ）

	 
		A. 
	高低变化的声音



	B. 
	大小变化的水流



	C. 
	环境的温度



	D. 
	室内光的亮度




	
	

	
	试题编号：20210618164847144

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	关于光敏电阻，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	其阻值随着光照强度的增加而减弱



	B. 
	通过模拟引脚读取光敏电阻的返回值，其返回值随着光照强度的增加而增大



	C. 
	通过模拟引脚读取光敏电阻的返回值，其返回值随着光照强度的增加而减小



	D. 
	光敏电阻利用半导体材料的光电导效应




	
	

	
	试题编号：20210618164847159

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	正常状况下，人体的安全电压为36V。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618164847248

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	高、低电平分别对应的是一个电压范围。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618164847295

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	有源蜂鸣器是指蜂鸣器内部自带震荡源。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618164847263

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	程序中，采用数字输入模块读取按键模块的返回值，当按键按下（导通）时，数字输入模块的返回值是1。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618164847222

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	电路搭设时不可以带电插拔。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618164847191

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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