青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	整型变量val的值为0xAA,函数bitSet(val,2)的运算结果是？（ ）

	 
		A. 
	0xAA



	B. 
	0xAE



	C. 
	0xEA



	D. 
	0xAC




	
	

	
	试题编号：20210618171829625

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftout程序行[ ]内的数值为？（ ）
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		A. 
	0xBE



	B. 
	0x41



	C. 
	0x7D



	D. 
	0x82




	
	

	
	试题编号：20210618171829578

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	在串口监视器窗口发送字符串“Hello123”如下图所示，点击【发送】按钮后，Serial.avaiable()函数返回的值为？（ ）
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		A. 
	0



	B. 
	8



	C. 
	9



	D. 
	10




	
	

	
	试题编号：20210618171829736

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，用于级联时传送数据的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	SH_CP



	B. 
	ST_CP



	C. 
	Ds



	D. 
	Q7’




	
	

	
	试题编号：20210618171829547

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键保持按下状态时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20210618171829390

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	String类库成员函数中，从字符串中查找指定字符的函数是？（ ）

	 
		A. 
	indexOf()



	B. 
	substring()



	C. 
	endsWith()



	D. 
	findUntil()




	
	

	
	试题编号：20210618171829705

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	ESP32主控板，设置数字引脚为内部下拉输入模式时，对应的参数是？（ ）

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20210618171829232

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，运行下列程序后，当按键按下时LED灯点亮，第2行程序中mode对应的是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWM




	
	

	
	试题编号：20210618171829421

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	表达式0x2F<<2的运算结果是？（ ）

	 
		A. 
	0x5E



	B. 
	0xBC



	C. 
	0x78



	D. 
	0xB




	
	

	
	试题编号：20210618171829594

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32程序中模拟输入取样分辨率设置语句为analogSetWidth(11)，函数analogRead()返回的最大值是？（ ）

	 
		A. 
	511



	B. 
	1023



	C. 
	2047



	D. 
	4095




	
	

	
	试题编号：20210618171829279

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	近日，华为公司发布了面向AI时代的基于微内核的全场景分布式OS，其名称为？（ ）

	 
		A. 
	安卓



	B. 
	麒麟



	C. 
	鸿蒙



	D. 
	红旗




	
	

	
	试题编号：20210618171829201

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，将指定通道上的PWM信号映射到指定引脚的函数是？（ ）

	 
		A. 
	ledcSetup()



	B. 
	ledcAttachPin()



	C. 
	analogWrite()



	D. 
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20210618171829311

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	ESP32主控板采用DAC进行模拟输出时，最多可实现模拟输出的通道数是？（ ）

	 
		A. 
	2



	B. 
	8



	C. 
	16



	D. 
	34




	
	

	
	试题编号：20210618171829263

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	UART进行数据传送时，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	数据传送时，先发送数据的低位



	B. 
	数据传送时，先发送数据的高位



	C. 
	起始位为高电平



	D. 
	停止位为低电平




	
	

	
	试题编号：20210618171829672

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	程序中数组定义为int array[][2] = {1,2,3,4,5,6};下列确定数组长度的表达式，正确的是？（ ）

	 
		A. 
	sizeof(array)



	B. 
	sizeof(array[])



	C. 
	sizeof(array)/sizeof(int)



	D. 
	sizeof(array)/sizeof(array[0])




	
	

	
	试题编号：20210618171829500

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	UART进行数据传送时，用于数据接收的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	RX



	B. 
	TX



	C. 
	GND



	D. 
	Vcc




	
	

	
	试题编号：20210618171829656

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示字符串输出的格式字符是？（ ）

	 
		A. 
	%o



	B. 
	%d



	C. 
	%s



	D. 
	%f




	
	

	
	试题编号：20210618171829452

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	ESP32 for Arduino,下列中断触发模式中，属于低电平触发的是？（ ）

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	LOW



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20210618171829343

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	ESP32 for Arduino,读取霍尔传感器的返回值的函数是？（ ）

	 
		A. 
	digitalRead()



	B. 
	analogRead()



	C. 
	hallRead()



	D. 
	touchRead()




	
	

	
	试题编号：20210618171829358

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	ESP32 for Arduino，下列程序的运行后，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	4



	B. 
	6



	C. 
	12



	D. 
	24




	
	

	
	试题编号：20210618171829468

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列器件中，必须采用动态显示的是？（ ）

	 
		A. 
	单颗LED



	B. 
	1位数码管



	C. 
	4位数码管



	D. 
	8x8LED点阵




	
	

	
	试题编号：20210618171829814

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	关于ESP32 WROOM模块，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	模块芯片是双核处理器



	B. 
	模块芯片是16bit



	C. 
	模块集成了霍尔传感器



	D. 
	模块集成了DAC




	
	

	
	试题编号：20210618171829752

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32 for Arduino,函数touchAttachInterrupt(pin,TSR,threshold)中，参数TSR的含义说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	返回指定电容传感器引脚的值



	B. 
	设置指定电容传感器引脚的中断触发阈值



	C. 
	当引脚的返回值小于threshold时，调用中断函数TSR



	D. 
	设置指定电容传感器引脚的中断回调函数




	
	

	
	试题编号：20210618171829783

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	UART串口通信中，发送的数据通常有以下几部分组成？（ ）

	 
		A. 
	起始位



	B. 
	数据位



	C. 
	校验位



	D. 
	停止位




	
	

	
	试题编号：20210618171829846

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|D|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	ledcSetup()函数的参数有？（ ）

	 
		A. 
	频率



	B. 
	分辨率



	C. 
	引脚号



	D. 
	通道号




	
	

	
	试题编号：20210618171829861

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	millis()函数返回值的单位是微秒。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618171829941

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	ESP32 WROOM模组具有硬件模拟输出功能。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618171829972

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	74HC595移位寄存器芯片，ST_CP引脚是高电平时更新数据到存储寄存器。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618171829925

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	保存在EEPROM中的数据在主控板断电后会丢失。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618171829988

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	定义一维数组时，如果没有给数组元素赋初值，则数组长度声明不可以省略。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20210618171829892

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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