青少年机器人技术等级考试
实操题（六级）及评分标准（2021-9月）
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1、 实操考题
主题：电位器控制直流电机转动
器件：ESP32主控、码盘、光电对管、SSD1306 OLED显示屏、按键模块、直流电机驱动模块、直流电机、电位器。
要求：
1、 通过按键控制电机启停。当按键模块按下后，电机开始转动；当再次按下按键模块，直流电机转动停止。
2、 通过电位器控制电机的转动范围，直流电机在转动范围内正反循环转动。
3、 当电位器位于一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~180°；当电位器位于另一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~360°；当电位器位于两端中间位置时，直流电机在相应的转动范围内正反循环转动。
4、 正反循环转动是指当马达旋转至转动范围的上限或下限时，停止并反向转动。
5、 通过码盘和光电对管模块，采用中断控制直流电机的旋转位置。
6、 将光电对管读取的码盘读数实时显示到OLED显示屏上。
7、 控制程序采用C代码编写。
8、 SSD1306 OLED显示屏可使用教材对应的库，其它程序编写均不得使用外部库调用。
9、 直流电机、码盘及光电对管需有效固定。
10、 为了方便展示效果，可知直流电机轴上安装车轮或其它标志物。
11、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
12、 编写程序文件命名规则为：DJKS6_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。

说明：Ssd1306Console类库头文件和相关类库函数如下，供参考。
头文件：   ssd1306.h   ssd1306_console.h
类库对象： Ssd1306Console  
部分成员函数：
ssd1306_128x64_i2c_init();   	//初始化SSD1306显示屏
ssd1306_clearScreen();  		//清除屏幕
ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);  //设置显示的文字字体为ssd1306xled_font6x8。
Ssd1306Console.println()		//输出内容到SSD1306显示屏


2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
原器件：
1． 按键模块									4分	
2． 电位器										4分
3． SSD1306 OLED显示屏						4分
电路搭设：
4． 码盘、光电对管、直流电机有效固定		8分
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
1． 实现按键模块按下后，电机开始转动，得10分；
2． 实现电机正反循环旋转，得10分；
3． 实现电机转动后，OLED显示屏显示码盘的中断数据，得10分；
4． 当电位器旋转至一侧端部时，实现直流电机在0°~180°范围内循环转动，得20分
5． 当电位器旋转至另一侧端部时，实现直流电机在0°~360°范围内循环转动，得20分；
6． 实现再次按下按键模块后，电机停止转动，得10分。 
