青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
分数：100.00            题数：1

一、试题说明（共1题，共100分）
1. 主题：串口交互心形图案显示



器件：ESP32主控、8x8LED点阵、74HC595串口寄存器芯片（或模块）及相关器件。



要求：

使用74HC595串口寄存器芯片控制8x8LED点阵循环显示大小心形图案，通过串口输入报文来设置大小心形图案各自的显示时长。

报文的格式示例为：B100S300

其中：B100表示显示大的心形图案时长100毫秒；S300表示显示小的心形图案时长300毫秒。显示时间范围在100~999毫秒之间。

具体要求如下：

(1) 程序启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭。

(2) 在串口监视器窗口输入框输入上述格式的报文后，在串口监视器窗口输出解析后相应的报文内容。以报文B100S300为例，串口监视器窗口输出的内容为B-100:S-300。

(3) 8x8LED根据报文的内容连续切换显示大小两个心形图案。以报文B100S300为例，先显示大的心形图案，时长100毫秒，然后显示小的心形图案，时长300毫秒，依次反复，直至输入新的报文数据。

(4) 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。

(5) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

(6) 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：

请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件

(1) 将所有程序放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS5_身份证号；

(2) 将程序文件压缩为1个文件，“rar或zip”格式，大小5M以下；

(3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。



参考资料

(1)数组heartB[]和heartS[]分别为大小心形的点阵数据。编程时可参考使用。

byte heartB[] = {0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF};&nbsp;

byte heartS[] = {0xFF, 0xDB, 0x81, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xFF};

(2)String类库的成员函数及其功能描述如下：

&nbsp; &nbsp; indexOf(val);&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;// 自左向右查找字符val在字符串对象实例中的位置。

&nbsp; &nbsp; substring(from,to)&nbsp; &nbsp;&nbsp;// 从字符串对象实例中截取指定位置的字符串。

&nbsp; &nbsp; toInt();&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;// 将字符串转换为整数。

(3)Serial类库的成员函数及其功能描述如下：

&nbsp; &nbsp; avaiable();&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;// 返回UART接收缓冲区中的字节数。

&nbsp; &nbsp;&nbsp;read();&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;// 从UART接收缓冲区读取数据。

&nbsp; &nbsp; readString();&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;// 从UART接收缓冲区中读取字符串。
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