青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（六级）
分数：100.00            题数：1

一、试题说明（共1题，共100分）
1. 主题：电位器控制直流电机转动



器件：ESP32主控、码盘、光电对管、SSD1306 OLED显示屏、按键模块、直流电机驱动模块、直流电机、电位器。



要求：

（1）通过按键控制电机启停。当按键模块按下后，电机开始转动；当再次按下按键模块，直流电机转动停止。

（2）通过电位器控制电机的转动范围，直流电机在转动范围内正反循环转动。

（3）当电位器位于一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~180°；当电位器位于另一侧端部时，直流电机的循环转动范围是0°~360°；当电位器位于两端中间位置时，直流电机在相应的转动范围内正反循环转动。

（4）正反循环转动是指当马达旋转至转动范围的上限或下限时，停止并反向转动。

（5）通过码盘和光电对管模块，采用中断控制直流电机的旋转位置。

（6）将光电对管读取的码盘读数实时显示到OLED显示屏上。

（7）控制程序采用C代码编写。

（8）SSD1306 OLED显示屏可使用教材对应的库，其它程序编写均不得使用外部库调用。

（9）直流电机、码盘及光电对管需有效固定。

（10）为了方便展示效果，可知直流电机轴上安装车轮或其它标志物。



	（11）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。



	



说明：

请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件

(1) 将所有程序放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS6_身份证号；

(2) 将程序文件压缩为1个文件，“rar或zip”格式，大小5M以下；

(3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。



参考资料

Ssd1306Console类库头文件和相关类库函数如下，供参考。

头文件：&nbsp; &nbsp;ssd1306.h&nbsp; &nbsp;ssd1306_console.h

类库对象： Ssd1306Console&nbsp;&nbsp;

部分成员函数：

ssd1306_128x64_i2c_init();&nbsp; &nbsp; //初始化SSD1306显示屏

ssd1306_clearScreen();&nbsp;  //清除屏幕

ssd1306_setFixedFont(ssd1306xled_font6x8);&nbsp; //设置显示的文字字体为ssd1306xled_font6x8。

Ssd1306Console.println() //输出内容到SSD1306显示屏


	


题型：附件题
答案：
难度：一般
试题解析：

