青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
分数：100.00            题数：30

一、单选题（共20题，共80分）
1. HC-SR04超声波传感器有4个引脚，其中触发信号发送和信号返回引脚分别为？（ ）
A、VCC  Trig
B、VCC  Echo
C、Trig  Echo
D、Echo  Trig
题型：单选题
答案：C
难度：
试题解析：

2. 

	引脚（管脚）模式模块用于设置数字引脚的模式，该模块可设置数字引脚的模式种类有？（ ）



	 
[image: b206caea-0583-4124-84df-4527834322f1.png]
A、仅1种
B、2种
C、3种
D、4种
题型：单选题
答案：C
难度：一般
试题解析：

3. 整型变量A和B，下列程序模块中，不能正确表示A>B的是？（ ）
A、[image: c703ecc1-053c-4ca2-9fd8-f093d404c693.png]
B、[image: 603ee839-7dca-411f-b472-6baef7010655.png]
C、[image: b0944604-d19e-42d6-8c95-6ab3708beed4.png]
D、[image: cf434413-c1c9-4bdc-a117-4c6778968045.png]
题型：单选题
答案：D
难度：
试题解析：

4. 

	在流程图绘制时，下图所示的模块对应的流程图符号为？（ ）



	 
[image: 9252b966-bdf0-42db-afb3-7468c1d2c833.jpg]
A、[image: cff58f13-511c-4ea6-a352-66f84f20e3c4.png]
B、[image: a84ebac8-4446-4cab-884a-07e195e80e6a.png]
C、[image: c09bdc29-79cd-43dc-a530-c8f4264322ae.png]
D、[image: 16b533fc-3d1f-451d-8748-4432322a4e8a.jpg]
题型：单选题
答案：C
难度：一般
试题解析：

5. 关于欧姆定律，下列表述不正确的是？（ ）
A、I=U/R
B、U=I*R
C、R=U/I
D、U=I/R
题型：单选题
答案：D
难度：一般
试题解析：

6. 下列器件中，其功能类似于人类大脑的器件是？（ ）
A、UNO/Nano扩展板
B、超声波模块
C、舵机
D、UNO/Nano主控板
题型：单选题
答案：D
难度：
试题解析：

7. 下列程序模块中，用于读取引脚高低电平信号的是？（ ）
A、[image: d982620a-209f-425d-bad2-cd59f7bcc164.png]
B、[image: 1b5de60d-f7c2-4177-9c19-116e0fbd8c4e.png]
C、[image: 1e5ba934-9090-4cf4-a73a-7262d20b9f63.png]
D、[image: 1d20bc32-9f9f-4d7b-afb4-b872d81a4c87.png]
题型：单选题
答案：B
难度：一般
试题解析：

8. 当采用外部电源供电时，Arduino UNO/Nano主控板Vin外部电源输入引脚所接受的电压一般为？（ ）
A、3.3V
B、5V
C、7.4V
D、7-12V
题型：单选题
答案：D
难度：
试题解析：

9. 

	一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块读取器件返回值的是？（ ）



	 
[image: 7eb406a9-930d-448f-a39d-a9f1904f53ac.jpg]
A、按键模块
B、电位器
C、超声波传感器模块
D、红外接收模块
题型：单选题
答案：A
难度：一般
试题解析：

10. 

	电位器模块连接到A0引脚，程序模块如下，串口监视器输出的最大值为？（ ）



	 
[image: 84817508-babc-4cac-a3be-d5383409bf64.jpg]
A、0
B、255
C、1023
D、不确定的值
题型：单选题
答案：B
难度：一般
试题解析：

11. 下列选项中，属于绝缘体的是？（ ）
A、铜线
B、硅晶片
C、橡胶
D、不锈钢饭勺
题型：单选题
答案：C
难度：
试题解析：

12. 

	通过超声波传感器控制舵机转动的角度，程序如下，当超声波传感器返回的距离为10cm时，舵机转动的角度是？（ ）



	 
[image: ef28c8ae-6946-44f5-8c18-08c0466e278e.jpg]
A、45
B、90
C、135
D、180
题型：单选题
答案：B
难度：一般
试题解析：

13. 垃圾分类，变废为宝。下列器件中，可用于智能垃圾桶，检测当人靠近垃圾桶时，垃圾桶盖自动打开的元器件是？（ ）
A、LED灯
B、按键模块
C、超声波模块
D、红外接收模块
题型：单选题
答案：C
难度：一般
试题解析：

14. 下列选项中，电流的单位是？（ ）
A、A
B、V
C、Ω
D、I
题型：单选题
答案：A
难度：
试题解析：

15. 

	定义A、B、C、D四个变量，程序模块如下，下列选项中，不正确的是?（ ）



	 
[image: f0a0de39-ce04-4fa4-9d3c-79e3d0462f07.png]
A、[image: 322ca606-d220-4f79-a933-a6611dd190a1.png]
B、[image: dfb2cb01-124f-4185-abae-cd213c4d28da.png]
C、[image: 934087a5-0609-4903-aaef-f5d487c46f34.png]
D、[image: cec65d2f-d438-400c-8add-5708ef1cb388.png]
题型：单选题
答案：D
难度：一般
试题解析：

16. 

	程序如下，该程序运行时LED灯亮灭的次数是?（ ）



	 
[image: 004b46eb-d25e-4fd8-aeb2-71ef677ba6db.jpg]
A、1
B、2
C、3
D、5
题型：单选题
答案：C
难度：一般
试题解析：

17. 下列程序模块中，可用于描述条件A和条件B都成立的程序模块是？（ ）
A、[image: 0c90d6b6-2d7f-4e03-a3eb-b46944fb21e5.png]
B、[image: 7101954f-4a70-4923-bbcb-b0e447333341.png]
C、[image: 42375ca5-466a-498c-85fb-f20c987de3c2.png]
D、[image: 14208ba9-96a8-45ab-97b9-de01a3ac6fd6.png]
题型：单选题
答案：A
难度：
试题解析：

18. 采用光敏电阻模块控制LED灯的亮度，当光敏电阻模块的返回值大于某一数值时，LED灯点亮，否则熄灭。下列模块中，可用于上述要求的的模块是?（ ）
A、[image: f3cb5530-f9f9-44cc-ad30-3cc664518fad.png]
B、[image: 13aba4c9-fd1a-4485-a562-917c45462f8c.png]
C、[image: 8184f4d0-8dab-4bcf-a975-9e650937b3fa.png]
D、[image: a6435df7-79b0-4608-a2d2-e77c88ea9c27.png]
题型：单选题
答案：C
难度：
试题解析：

19. Arduino UNO/Nano主控板的下列引脚中，既可以输出数字信号，又可以输出模拟信号的引脚是？（ ）
A、0
B、1
C、3
D、A0
题型：单选题
答案：C
难度：
试题解析：

20. 

	程序模块如下，当A0引脚输入的电压为2.5V时，程序模块的返回值为？（ ）



	 
[image: f7237c46-7351-4b46-b46f-9e7efa54c29f.jpg]
A、0
B、1
C、511
D、不确定
题型：单选题
答案：D
难度：一般
试题解析：

二、多选题（共5题，共10分）
21. 

	程序模块如下，关于该模块功能说法正确的是?（ ）



	 
[image: beca00ba-002f-4746-814e-c393b81ac6e8.png]
A、该模块的功能是终止当前循环的执行，开始下一次循环
B、该模块的功能是终止当前循环的执行，并跳出循环
C、该模块只可以在循环模块中使用
D、该模块的功能是终止当前程序的运行
题型：多选题
答案：A|C
难度：一般
试题解析：

22. 关于LED，下列说法正确的是?（ ）
A、LED是一种半导体元器件
B、LED区分极性
C、LED双向导通
D、一般情况下，不同颜色的LED灯工作电压相同
题型：多选题
答案：A|B
难度：
试题解析：

23. 

	电路如图所示，下列说法正确的是?（ ）



	 
[image: 5433c58f-5db0-46cc-9ad3-1a1cdcbd9af9.png]
A、电阻R1和R2的电流相同
B、电阻R3和R4的电流相同
C、电阻R1和R2是串联
D、电阻R3和R4是串联
题型：多选题
答案：A|B|C|D
难度：一般
试题解析：

24. 下列那些符号可以表示电源正极?（ ）
A、VCC
B、5V
C、V
D、GND
题型：多选题
答案：A|B|C
难度：
试题解析：

25. 

	电路如图所示，通过引脚D3控制LED灯，能让LED灯点亮的程序模块是?（ ）



	 
[image: 48e4d920-ddb9-4c6f-b3c3-772a8d02d916.jpg]
A、[image: 386037c2-d1cb-45ad-b63b-3a060b8e09a2.png]
B、[image: b28d5e5b-42b9-4774-9a5f-59753c983e06.png]
C、[image: e9adecc6-2ab8-4100-8ed7-7198e80d46e5.png]
D、[image: 4e5c7d33-6b4f-4ee3-ab39-34631d9a0334.png]
题型：多选题
答案：A|D
难度：一般
试题解析：

三、判断题（共5题，共10分）
26. 一般情况下，面包板分为上下两个部分，上下两部分同一列的插孔是相互连通的。
题型：判断题
答案：错误
难度：
试题解析：

27. 在搭设电路中，带电插拔元器件操作是不允许的。
题型：判断题
答案：正确
难度：
试题解析：

28. 一般正常情况下，人体的安全电源是24V。
题型：判断题
答案：错误
难度：
试题解析：

29. 电路搭设中，在允许的条件下，和电源正极连接应采用红色导线，和地相连应采用黑色导线。
题型：判断题
答案：正确
难度：一般
试题解析：

30. 电路中电流的方向是从正极流向负极。
题型：判断题
答案：错误
难度：
试题解析：
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