青少年机器人技术等级考试
实操题（五级）及评分标准（2021-12月）

1、 实操考题
主题：串口交互数字显示装置
器件：ESP32主控板、四位数码管、74HC595串口寄存器芯片（或模块）及相关器件。
要求：
使用74HC595串口寄存器芯片控制四位数码管显示数字，通过串口输入报文指定数字显示的位段及该位段所显示的数字。
报文的格式为：Sx:Nn,其中x表示数码管的位段编号，范围1~4；n表示该位段所显示的数字，范围0~9。报文示例S2:N9，表示在四位数码管的第2个位段显示数字9。
具体要求如下：
1、 程序启动后，四位数码管显示今天的日期：1212。
2、 在串口监视器窗口输入框输入上述格式的报文后，在串口监视器窗口输出解析后的相应报文内容。以报文S2:N9为例，串口监视器窗口输出的内容为Seg:2 - Num:9。
3、 四位数码管根据报文的内容在指定的位段显示指定的数字，直至在串口输入新的报文数据。
4、 任务呈现时，由测评老师发出指定的报文数据。
5、 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
6、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
7、 编写程序文件命名规则为：DJKS5_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。
8、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：
1、 数组NUM[] 保存的是0~9和'.'十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
// 保存0~9和'.'
byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};
2、 String类库的成员函数及其功能描述如下：
indexOf(val);			// 自左向右查找字符val在字符串对象实例中的位置。
substring(from,to) 		// 从字符串对象实例中截取指定位置的字符串。
toInt(); 				// 将字符串转换为整数。
3、Serial类库的成员函数及其功能描述如下：
avaiable();				// 返回UART接收缓冲区中的字节数。
read();					// 从UART接收缓冲区读取数据。
readString();			// 从UART接收缓冲区中读取字符串。

2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
本题可采用单块74HC595移位寄存器芯片、两块74HC595移位寄存器芯片或74HC595移位寄存器芯片模块进行电路搭设。如没有采用7474HC595移位寄存器芯片，电路搭设为0分。
原器件：
1、 装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件），得5分。
2、 装置中包含四位数码管，得	5分。
电路搭设：
3、 8x8LED点阵与74HC595连接正确连接，得5分。
4、 74HC595与主控板正确连接，得5分。
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
    测评老师可以根据得分条款中给定的报文内容，要求考生显示，也可以依据报文规则，自己指定报文内容。
1、 程序启动后，四位数码管显示数字“1212”，得20分。
2、 [bookmark: _GoBack]测评老师通知学生输入报文：S1:N6,实现在串口监视器正确显示解析后的报文Seg:1-Num:6,得15分。
3、 实现在四位数码管第1位段显示数字6，得15分。
4、 测评老师通知学生输入报文：S4:N9,实现在串口监视器正确显示解析后的报文Seg:4-Num:9,得15分。
5、 实现在四位数码管第4位段显示数字9，得15分。


 
