[bookmark: _GoBack]青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	10



	B. 
	18



	C. 
	25



	D. 
	55




	
	

	
	试题编号：20211122160731635

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	正常情况下，下列选项中，不属于绝缘体的是？（ ）

	 
		A. 
	玻璃



	B. 
	空气



	C. 
	陶瓷



	D. 
	自来水




	
	

	
	试题编号：20211122160731260

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	在流程图绘制时，下图所示的程序模块对应的流程图符号是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	[image: IMG_258]



	B. 
	[image: IMG_259]



	C. 
	[image: IMG_260]



	D. 
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20211122160731338

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	下图模块属于哪类编程结构？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	顺序结构



	B. 
	分支（选择）结构



	C. 
	循环结构



	D. 
	嵌套结构




	
	

	
	试题编号：20211122160731807

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	以下不属于电源正极符号标识的是？( )

	 
		A. 
	+



	B. 
	V



	C. 
	VCC



	D. 
	GND




	
	

	
	试题编号：20211122160731541

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板读取HC-SR04超声波传感器的返回值，超声波传感器有4个引脚，有关信息引脚描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	信息接收为Trig引脚，只能连接到主控板的模拟输入引脚



	B. 
	信息接收为Echo引脚，只能连接到主控板的数字输入引脚



	C. 
	信息接收为Trig引脚，只能连接到主控板的数字输入引脚



	D. 
	信息接收为Echo引脚，只能连接到主控板的模拟输入引脚




	
	

	
	试题编号：20211122160731432

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	按键模块连接到2引脚，LED灯模块连接到3引脚，程序如下，下列说法正确的是？( )
  [image: IMG_263]

	 
		A. 
	按键按下后LED点亮



	B. 
	按键按下后LED灯熄灭



	C. 
	按键按下后LED灯闪烁



	D. 
	按键按下后，LED灯状态不确定，可能点亮也可能熄灭




	
	

	
	试题编号：20211122160731604

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	Arduino UNO/Nano主控板的下列引脚中，既可以读取数字信号，又可以读取模拟信号的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	3



	D. 
	A0




	
	

	
	试题编号：20211122160731369

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	正常情况下，Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是？（ ）

	 
		A. 
	3.3V



	B. 
	5V



	C. 
	36V



	D. 
	220V




	
	

	
	试题编号：20211122160731197

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	下列器件中，属于传感器的是？（ ）

	 
		A. 
	LED



	B. 
	UNO/Nano主控板



	C. 
	舵机



	D. 
	电位器




	
	

	
	试题编号：20211122160731166

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	程序如下，A为整型变量，当变量A的值为4时，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	1



	B. 
	12



	C. 
	123



	D. 
	3




	
	

	
	试题编号：20211122160731744

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板，模拟输入模块的返回值为0时，A0引脚的输入电压是？（ ）
[image: IMG_265]

	 
		A. 
	0V



	B. 
	5V



	C. 
	低电平



	D. 
	高电平




	
	

	
	试题编号：20211122160731666

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	正常工作条件下，程序模块如下，当A0引脚输入的电压为2.5V时，模块的返回值最有可能为？（ ）
[image: IMG_266]

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	511



	D. 
	1023




	
	

	
	试题编号：20211122160731401

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列模块中，可以实现终止并跳出当前循环的模块是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_267]



	B. 
	[image: IMG_268]



	C. 
	[image: IMG_269]



	D. 
	[image: IMG_270]




	
	

	
	试题编号：20211122160731713

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，当模块运行后，A0引脚的输出电压是？（ ）
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	0V



	B. 
	5V



	C. 
	0V~1.5V



	D. 
	3.5V~5V




	
	

	
	试题编号：20211122160731463

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	下列选项中，电压的符号是？（ ）

	 
		A. 
	I



	B. 
	V



	C. 
	R



	D. 
	U




	
	

	
	试题编号：20211122160731229

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	纯电阻电路中，以下对欧姆定律阐述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	电路中导体两端的电压与导体的电流成正比，与导体的电阻也成正比



	B. 
	电路中导体两端的电压与导体的电流成正比，与导体的电阻也成反比



	C. 
	电路中导体两端的电压与导体的电流成反比，与导体的电阻也成正比



	D. 
	电路中导体两端的电压与导体的电流成反比，与导体的电阻也成反比




	
	

	
	试题编号：20211122160731291

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	通过电位器模块控制舵机的转动角度，当电位器旋转到如下图所示位置时，舵机的转动角度为45度，此时程序中红色方框所对应的程序是？（ ）
[image: IMG_272]

	 
		A. 
	[image: IMG_273]



	B. 
	[image: IMG_274]



	C. 
	[image: IMG_275]



	D. 
	[image: IMG_276]




	
	

	
	试题编号：20211122160731510

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	我国家庭用电电压和正常状况下人体的安全电压分别是？（ ）

	 
		A. 
	220V 24V



	B. 
	220V 36V



	C. 
	380V 24V



	D. 
	380V 36V




	
	

	
	试题编号：20211122160731776

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，一般情况下，当需要控制LED灯的亮度渐变时，下列引脚中，LED灯连接的引脚是？( )

	 
		A. 
	0



	B. 
	6



	C. 
	13



	D. 
	A0




	
	

	
	试题编号：20211122160731573

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	关于串联电路，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	串联电路中，各电路元件沿着单一路径互相连接



	B. 
	串联电路总电阻等于各电阻之和



	C. 
	串联电路两端的电压等于电路中各部分器件两端的电压之和



	D. 
	串联电路中各处的电流相等




	
	

	
	试题编号：20211122160731838

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列信号中，属于模拟信号的有？（ ）

	 
		A. 
	光的亮暗变化



	B. 
	学校各个班级同学的人数



	C. 
	温度的高低变化



	D. 
	声音的高低变化




	
	

	
	试题编号：20211122160731948

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	关于LED，下列说法不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	LED是一种半导体元器件



	B. 
	LED区分极性



	C. 
	LED双向导通



	D. 
	一般情况下，不同颜色的LED灯工作电压相同




	
	

	
	试题编号：20211122160731978

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路如图所示，通过引脚D3控制LED灯，能让LED灯熄灭的程序模块是？（ ）
[image: IMG_277]

	 
		A. 
	[image: IMG_278]



	B. 
	[image: IMG_279]



	C. 
	[image: IMG_280]



	D. 
	[image: IMG_281]




	
	

	
	试题编号：20211122160731885

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	整型变量A和B，下列程序模块中，能正确表示A>B的是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_282]



	B. 
	[image: IMG_283]



	C. 
	[image: IMG_284]



	D. 
	[image: IMG_285]




	
	

	
	试题编号：20211122160731916

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Arduino起源于意大利。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160732119

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	光敏电阻的阻值随着光照强度的增大而增大。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160732072

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	高、低电平分别对应5V和0V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160732041

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	电路搭设时可以带电插拔元器件。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160732010

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	电路通电前，要检查电路，确保电源和地之间没有短路。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160732104

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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