青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	ESP32 for Arduino中，程序和运行结果如下图所示，第5行程序中空格所对应的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	\n



	B. 
	\t



	C. 
	\r



	D. 
	\\




	
	

	
	试题编号：20211122160522338

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	表达式0xAB>>2的运算结果是？（ ）

	 
		A. 
	0x55



	B. 
	Ox15



	C. 
	0x17



	D. 
	0x2A




	
	

	
	试题编号：20211122160522510

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，运行下列程序后，当按键按下时LED灯点亮，第2行程序中mode对应的是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWM




	
	

	
	试题编号：20211122160522307

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	共阴数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，shiftout程序行[ ]内的数值是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	0x9A



	B. 
	0x65



	C. 
	0xC6



	D. 
	0x39




	
	

	
	试题编号：20211122160522479

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20211122160522275

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	下列函数中，用于指定中断引脚，并对中断引脚进行初始化设置的函数是？（ ）

	 
		A. 
	detachInterrupt()



	B. 
	attachInterrupt()



	C. 
	hallRead()



	D. 
	touchAttachInterrupt()




	
	

	
	试题编号：20211122160522682

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列程序的运行后，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	1 -- 1



	B. 
	1 -- 2



	C. 
	2 -- 1



	D. 
	2 -- 2




	
	

	
	试题编号：20211122160522369

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	ESP32 for Arduino中，ESP32主控板数字引脚工作模式中，Arduino UNO/Nano主控板不具有的是？（ ）

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20211122160522119

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	ESP32主控板的外设中，下列不具有模拟输出功能的有？（ ）

	 
		A. 
	LEDC



	B. 
	SigmaDelta



	C. 
	DAC



	D. 
	ADC




	
	

	
	试题编号：20211122160522150

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，设置指定LEDC通道参数的函数是？（ ）

	 
		A. 
	ledcSetup()



	B. 
	ledcAttachPin()



	C. 
	analogWrite()



	D. 
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20211122160522213

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	String类库成员函数中，从字符串中截取指定位置字符串的函数是？（ ）

	 
		A. 
	indexOf()



	B. 
	substring()



	C. 
	endsWith()



	D. 
	findUntil()




	
	

	
	试题编号：20211122160522651

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	一般情况下，关于ESP32 WROOM模块的工作电压下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	ESP32 WROOM 模块和Arduino UNO/Nano 主控板的工作电压相同



	B. 
	ESP32 WROOM 模块的工作电压小于Arduino UNO/Nano 主控板的工作电压



	C. 
	ESP32 WROOM 模块的工作电压大于Arduino UNO/Nano 主控板的工作电压



	D. 
	ESP32 WROOM 模块和Arduino UNO/Nano 主控板的工作电压均为3.3V




	
	

	
	试题编号：20211122160522088

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	下列函数中，用于设置串口波特率的函数是？（ ）

	 
		A. 
	begin()



	B. 
	readBytes()



	C. 
	available()



	D. 
	read()




	
	

	
	试题编号：20211122160522619

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列函数中，用于将数据指定位设置为0（复位）的函数有？（ ）

	 
		A. 
	shiftOut()



	B. 
	bitSet()



	C. 
	bitWrite()



	D. 
	bitRead()




	
	

	
	试题编号：20211122160522588

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	变量val的值为0xFF,函数bitClear(val,2)的运算结果是？（ ）

	 
		A. 
	0xFB



	B. 
	0xFD



	C. 
	0xF7



	D. 
	0xBF




	
	

	
	试题编号：20211122160522541

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	ESP32 for Arduino,下列中断触发模式中，属于下降沿触发的是？（ ）

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	ONHIGH



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20211122160522244

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	ESP32 for Arduino程序中模拟输入取样分辨率设置语句为analogSetWidth(12)，函数analogRead()返回的最大值是？（ ）

	 
		A. 
	255;



	B. 
	511;



	C. 
	1023;



	D. 
	4095;




	
	

	
	试题编号：20211122160522182

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	下列程序输出的结果是？（ ）
（ ）[image: IMG_261]

	 
		A. 
	[image: IMG_262]



	B. 
	[image: IMG_263]



	C. 
	[image: IMG_264]



	D. 
	其他选项都不对




	
	

	
	试题编号：20211122160522416

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，用于控制将移位寄存器中的数据传送到存储寄存器的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	SH_CP



	B. 
	ST_CP



	C. 
	Ds



	D. 
	Q7’




	
	

	
	试题编号：20211122160522447

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	UART进行数据传送时，用于数据发送的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	RX



	B. 
	TX



	C. 
	GND



	D. 
	Vcc




	
	

	
	试题编号：20211122160522557

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	ESP32 WROOM模块一般包含下列哪些外设？（ ）

	 
		A. 
	霍尔传感器



	B. 
	ADC



	C. 
	DAC



	D. 
	WiFi




	
	

	
	试题编号：20211122160522713

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|A|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	有关millis()函数，下列说法错误的有哪些？（ ）

	 
		A. 
	millis()函数返回当前程序自开始运行至当前的时间。



	B. 
	millis()函数返回的时间单位为微秒。



	C. 
	系统长时间运行时，要预防保存millis()函数返回值的变量可能会发生数据溢出。



	D. 
	在程序运行时，可将millis()函数的返回值归0，以防止数据溢出。




	
	

	
	试题编号：20211122160522822

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32 for Arduino,函数touchAttachInterrupt(pin,TSR,threshold)中下列说法正确的有哪些？（ ）

	 
		A. 
	设置指定电容传感器引脚的中断回调函数



	B. 
	当引脚的返回值大于threshold时，调用中断函数TSR



	C. 
	当引脚的返回值小于threshold时，调用中断函数TSR



	D. 
	返回指定电容传感器引脚的值




	
	

	
	试题编号：20211122160522744

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	完整的UART数据帧包括？（ ）

	 
		A. 
	起始位



	B. 
	校验位



	C. 
	数据位



	D. 
	停止位




	
	

	
	试题编号：20211122160522791

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列器件中，可以采用动态显示的有哪些？（ ）

	 
		A. 
	单颗LED



	B. 
	1位数码管



	C. 
	4位数码管



	D. 
	8x8LED点阵




	
	

	
	试题编号：20211122160522775

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	ESP32 WROOM模块芯片是双核。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160522947

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	通常情况下，四位数码管必须采用动态显示。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160522979

	
	[bookmark: _GoBack]试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	定义一维数组时，数组长度声明可以省略，但必须给数组元素赋初值。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160522853

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	ESP32主控板采用DAC进行模拟输出时，最多可实现2个通道的模拟输出。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160522916

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	74HC595移位寄存器芯片，ST_CP引脚是下降沿更新数据到存储寄存器。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20211122160522885

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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