青少年机器人技术等级考试
实操题（五级）及评分标准（2022-3月）

1、 实操考题
主题：按键计数器
器件：ESP32主控板、四位数码管、按键模块、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。
要求：
使用74HC595移位寄存器芯片控制四位数码管显示按键的次数。
[bookmark: _GoBack]具体要求如下：
1、 程序启动后，四位数码管显示今天的日期：0326。
2、 第1次按下并释放按键，四位数码管清空当前数据，显示0。
3、 第2次按下并释放按键，四位数码管显示1。
4、 第3次按下并释放按键，四位数码管显示2。
5、 再次按下并释放按键，四位数码管显示的数字为先前显示的数字加1，依此类推。
6、 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用。
7、 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
8、 编写程序文件命名规则为：DJKS5_身份证号，考试完毕拷贝上交备案。
9、 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

说明：
1、 数组NUM[] 保存的是0~9和'.'十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
// 保存0~9和'.'
byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};

2、 评分组成
实操题总分100分，由两部分组成，分别为：电路搭设和功能呈现。其中电路搭设分值20分，功能呈现80分。
3、 电路搭设评分 -- 总分20分
原器件：
1、 装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件），得4分。
2、 装置中包含四位数码管，得	2分。
3、 装置中包含按键模块，得2分
电路搭设：
4、 四位数码管与74HC595连接正确连接，得4分。
5、 74HC595与主控板正确连接，得4分。
6、 按键模块与主控板正确连接，得4分。
4、 功能呈现评分 -- 总分80分
1、 程序启动后，四位数码管显示今天的日期数字“0326”，得15分。
2、 第1次按下并释放按键，四位数码管清空当前数据，并显示0，得15分。
3、 第2次按下并释放按键，四位数码管显示1，得10分。
4、 第3次按下并释放按键，四位数码管显示2，得10分。
5、 测评老师要求考生连续按键，当考生第11次按下并释放按键，四位数码管显示10，得10分。
6、 当考生按下按键时，测评老师要求考生按键保持按下一段时间，在此期间，四位数码管显示的数字没有出现乱码或黑屏，得20分。


 

