青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）-测评师
一、电路搭设(共1题，每题20分，共20分)
	1.
	电路搭设
原器件： 
(1) 装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件）；(4分)
(2) 装置中包含四位数码管；（2分）
(3) 装置中包含按键模块；（2分）
电路搭设： 
(4) 四位数码管与74HC595连接正确连接；（4分）
(5) 74HC595与主控板正确连接；（4分）
(6) 按键模块与主控板正确连接。（4分）
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	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：20

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、功能实现(共1题，每题80分，共80分)
	2.
	功能呈现
（1）程序启动后，四位数码管显示今天的日期数字“0326”；（15分）
（2）第1次按下并释放按键，四位数码管清空当前数据，并显示0；（15分）
（3）第2次按下并释放按键，四位数码管显示1；（10分）
（4）第3次按下并释放按键，四位数码管显示2；（10分）
（5）测评老师要求考生连续按键，当考生第11次按下并释放按键，四位数码管显示10；（10分）
（6）当考生按下按键时，测评老师要求考生按键保持按下一段时间，在此期间，四位数码管显示的数字没有出现乱码或黑屏。（20分）
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	标准答案：
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	考生得分：5

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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