青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）-测评师
一、电路搭设(共1题，每题20分，共20分)
	1.
	电路搭设
原器件： 
（1）装置中包含2个LED灯模块或LED灯；（4分）
（2）装置中包含红外遥控器和红外接收模块；（2分）
（3）装置中包含舵机。（2分）
电路搭设： 
（4）LED灯模块或LED灯和主控板正确连接；（4分）
（5）红外接收模块和主控板正确连接；（4分）
（6）舵机和主控板正确连接。（4分）

	 
	

	
	

	
	试题编号：202202241636-4-cps-1

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：20

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、功能实现(共1题，每题80分，共80分)
	2.
	功能呈现
（1）装置通电启动后，门锁关闭，此时LED_A点亮，LED_B熄灭，舵机处于45度位置；（10分）
（2）当点击红外遥控器的“1”键时，舵机处于135度位置；（10分）
（3）当点击红外遥控器的“1”键时，LED_A熄灭，LED_B点亮；（10分）
（4）当点击红外遥控器的“2”键时，此时舵机处于45度位置；（10分）
（5）当点击红外遥控器的“2”键时，LED_A点亮，LED_B熄灭；（10分）
（6）当点击红外遥控器其它任一按键时，LED_A和LED_B均闪烁；（10分）
（7）当连续点击红外遥控的其它按键超过3次时，此时LED_A和LED_B均熄灭，整个装置处于锁定状态，不再对任何红外按键输入做出反应。（20分）
说明：判断该项得分时，要求考生先连续点击其它按键3次，观察LED_A和LED_B是否熄灭后，再要求考生点击“1”键或“2”键，舵机及LED灯没有反应，方可得分。
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