青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	下列运算符中，属于比较运算符的是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_256]



	B. 
	[image: IMG_257]



	C. 
	[image: IMG_258]



	D. 
	[image: IMG_259]




	
	

	
	试题编号：20220224155142823

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	下列模块中，可以实现终止当前循环并进行下一次循环的模块是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_260]



	B. 
	[image: IMG_261]



	C. 
	[image: IMG_262]



	D. 
	[image: IMG_263]




	
	

	
	试题编号：20220224155142678

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	下列程序运行时，当整型变量val的值为0时，串口监视器输出的结果是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	a



	B. 
	abc



	C. 
	ac



	D. 
	c




	
	

	
	试题编号：20220224155142703

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	在流程图绘制时，下图所示的程序模块对应的流程图符号是？（ ）
[image: IMG_265]

	 
		A. 
	[image: IMG_266]



	B. 
	[image: IMG_267]



	C. 
	[image: IMG_268]



	D. 
	[image: IMG_269]




	
	

	
	试题编号：20220224155142453

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	我国居民生活用电采用的是？（ ）

	 
		A. 
	36V的交流电



	B. 
	36V的直流电



	C. 
	220V的交流电



	D. 
	220V的直流电




	
	

	
	试题编号：20220224155142335

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	通常情况下，电位器模块连接到主控板的引脚类型是？（ ）

	 
		A. 
	数字输入引脚



	B. 
	数字输出引脚



	C. 
	模拟输入引脚



	D. 
	模拟输出引脚




	
	

	
	试题编号：20220224155142854

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列程序运行时，板载LED灯闪烁3次，整型变量val对应的值是？（ ）
[image: IMG_270]

	 
		A. 
	3



	B. 
	4



	C. 
	5



	D. 
	13




	
	

	
	试题编号：20220224155142734

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	以下对Arduino的描述中，正确的是？（ ）

	 
		A. 
	Arduino是指硬件主控板



	B. 
	Arduino是指Arduino 语言



	C. 
	Arduino主控板仅包含UNO和Nano主控板



	D. 
	Arduino以开源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20220224155142119

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	正常情况下，下列选项中，属于绝缘体的是？（ ）

	 
		A. 
	玻璃



	B. 
	铜导线



	C. 
	金属大头针



	D. 
	自来水




	
	

	
	试题编号：20220224155142383

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	家庭不同房间照明用灯的电路连接方式是？（ ）

	 
		A. 
	串联



	B. 
	并联



	C. 
	先串联后并联



	D. 
	先并联后串联




	
	

	
	试题编号：20220224155142414

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	下列程序运行时，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	36



	B. 
	3456



	C. 
	1245



	D. 
	123456




	
	

	
	试题编号：20220224155142758

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板，采用引脚直接控制LED灯，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	只有当输入高电平时，LED点亮



	B. 
	只有当输入低电平时，LED点亮



	C. 
	当输入高电平或低电平时，LED均有可能点亮



	D. 
	只有当输入模拟信号时，LED点亮




	
	

	
	试题编号：20220224155142473

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	下列器件中，属于执行器件的是？（ ）

	 
		A. 
	按键模块



	B. 
	超声波模块



	C. 
	舵机



	D. 
	UNO/Nano主控板




	
	

	
	试题编号：20220224155142305

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，当引脚3输出的电压为5V时，程序模块中变量val的值是？（ ）
[image: IMG_272]

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	5



	D. 
	255




	
	

	
	试题编号：20220224155142569

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，当模块运行后，D3引脚的输出电压是？（ ）
[image: IMG_273]

	 
		A. 
	0V



	B. 
	2.5V



	C. 
	5V



	D. 
	不确定




	
	

	
	试题编号：20220224155142790

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	HC-SR04超声波传感器的4个引脚中，其中接收触发信号引脚的标识是？（ ）

	 
		A. 
	Trig



	B. 
	Echo



	C. 
	GND



	D. 
	VCC




	
	

	
	试题编号：20220224155142874

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设如下，下列选项中能点亮LED的是？（ ）
[image: IMG_274]

	 
		A. 
	[image: IMG_275]



	B. 
	[image: IMG_276]



	C. 
	[image: IMG_277]



	D. 
	[image: IMG_278]




	
	

	
	试题编号：20220224155142643

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino UNO/Nano主控板的引脚中，既具有读取数字信号，又具有输出数字信号功能的引脚数量是？（ ）

	 
		A. 
	6个



	B. 
	13个



	C. 
	20个



	D. 
	22个




	
	

	
	试题编号：20220224155142510

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	下列选项中，电阻的符号是？（ ）

	 
		A. 
	I



	B. 
	V



	C. 
	R



	D. 
	Ω




	
	

	
	试题编号：20220224155142356

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，当A0引脚输入的电压为5V时，模块的返回值是？（ ）
[image: IMG_279]

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	511



	D. 
	1023




	
	

	
	试题编号：20220224155142537

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列选项中，能表示5≥val≥2的有？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_280]



	B. 
	[image: IMG_281]



	C. 
	[image: IMG_282]



	D. 
	[image: IMG_283]




	
	

	
	试题编号：20220224155143018

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	完整的电路由以下几部分组成？（ ）

	 
		A. 
	电源



	B. 
	导线



	C. 
	开关



	D. 
	用电器




	
	

	
	试题编号：20220224155142934

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	下列选项中，属于信息处理的基本流程的有？（ ）

	 
		A. 
	输入



	B. 
	处理



	C. 
	输出



	D. 
	轮询




	
	

	
	试题编号：20220224155142986

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列符号可以表示电源正极的有？（ ）

	 
		A. 
	VCC



	B. 
	5V



	C. 
	V



	D. 
	Vin




	
	

	
	试题编号：20220224155142901

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列引脚中，具有模拟输出功能的引脚有？（ ）

	 
		A. 
	1



	B. 
	3



	C. 
	5



	D. 
	A0




	
	

	
	试题编号：20220224155142965

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	手机播放的歌曲文件是以数字信号形式存储的音乐数据。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155143127

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	通常情况下，Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是5V。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155143143

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	在搭设的电路中，可以出现短路。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155143049

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	碳膜电阻的阻值大小通常采用色环来标识。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155143065

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	光敏电阻的阻值随着光照强度的减小而增大。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155143096

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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