青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	ESP32 for Arduino程序中，采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)的参数中，bit_num的含义是？（ ）

	 
		A. 
	通道编号



	B. 
	PWM的频率



	C. 
	分辨率



	D. 
	PWM值




	
	

	
	试题编号：20220224155720807

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	下列有关74HC595移位寄存器芯片数据输入和输出的描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	串入串出



	B. 
	串入并出



	C. 
	并入串出



	D. 
	并入并出




	
	

	
	试题编号：20220224155720922

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	ESP32 for Arduino程序如下，程序运行后串口监视器显示的数值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	4



	B. 
	8



	C. 
	12



	D. 
	24




	
	

	
	试题编号：20220224155720951

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	String类库成员函数中，从字符串中指定位置截取字符串的函数是？（ ）

	 
		A. 
	indexOf()



	B. 
	substring()



	C. 
	endsWith()



	D. 
	findUntil()




	
	

	
	试题编号：20220224155721105

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	ESP32 for Arduino中，程序Serial.println(sizeof(float))的运行结果是？（ ）

	 
		A. 
	1



	B. 
	2



	C. 
	4



	D. 
	8




	
	

	
	试题编号：20220224155720898

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	ESP32主控板的外设中，用于模拟输入的外设是？（ ）

	 
		A. 
	LEDC



	B. 
	SigmaDelta



	C. 
	DAC



	D. 
	ADC




	
	

	
	试题编号：20220224155720650

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，函数ledcWrite()的两个参数分别是？（ ）

	 
		A. 
	通道号 PWM



	B. 
	PWM 通道号



	C. 
	引脚号 占空比



	D. 
	占空比 引脚




	
	

	
	试题编号：20220224155720713

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列程序执行后，在如下图所示的串口监视器窗口中，输入123，然后点击发送按钮，串口监视器窗口显示的内容是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	123



	B. 
	3



	C. 
	4



	D. 
	5




	
	

	
	试题编号：20220224155721158

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	整型变量val的值为0xC3,函数bitSet(val,4)的运算结果是？（ ）

	 
		A. 
	0xC3



	B. 
	0xD3



	C. 
	0xE3



	D. 
	0xCB




	
	

	
	试题编号：20220224155721027

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32 for Arduino中，用于设置模拟输入取样分辨率的函数是？（ ）

	 
		A. 
	analogRead()



	B. 
	analogSetWidth()



	C. 
	dacWrite()



	D. 
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20220224155720681

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	ESP32主控板，采用按键作为外部中断输入，在不考虑抖动的情况下，一次按键触发两次中断，所对应的中断触发模式是？（ ）

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	CHANGE



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20220224155720792

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	UART进行数据传送时，起始位和停止位的电平分别是？（ ）

	 
		A. 
	低电平 低电平



	B. 
	低电平 高电平



	C. 
	高电平 低电平



	D. 
	高电平 高电平




	
	

	
	试题编号：20220224155721126

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	ESP32主控板采用LEDC进行模拟输出时，可实现模拟输出的通道数量是？（ ）

	 
		A. 
	2



	B. 
	8



	C. 
	16



	D. 
	32




	
	

	
	试题编号：20220224155720759

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	74HC595移位寄存器芯片的下列引脚中，数据输入引脚是？（ ）

	 
		A. 
	SH_CP



	B. 
	ST_CP



	C. 
	Ds



	D. 
	Q7’




	
	

	
	试题编号：20220224155720967

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	下列函数中，用于将数据指定位设置为1（置位）的函数是？（ ）

	 
		A. 
	shiftOut()



	B. 
	bitSet()



	C. 
	bitClear()



	D. 
	bitRead()




	
	

	
	试题编号：20220224155721089

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	共阳数码管和74HC595芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，第5行红框内对应的程序是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	[image: IMG_259]



	B. 
	[image: IMG_260]



	C. 
	[image: IMG_261]



	D. 
	[image: IMG_262]




	
	

	
	试题编号：20220224155721012

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数输出的格式字符是？（ ）

	 
		A. 
	%c



	B. 
	%d



	C. 
	%s



	D. 
	%f




	
	

	
	试题编号：20220224155720873

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	两个器件通过UART进行数据传送，一个器件的RX引脚连接到另一个器件的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	RX



	B. 
	TX



	C. 
	GND



	D. 
	Vcc




	
	

	
	试题编号：20220224155721058

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	ESP32 for Arduino,touchAttachInterrupt()函数的功能是？（ ）

	 
		A. 
	检测当前的磁场强度



	B. 
	返回指定电容传感器引脚的中断阈值



	C. 
	返回指定引脚电容传感器的值



	D. 
	设置指定电容传感器引脚的中断回调函数




	
	

	
	试题编号：20220224155720839

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	正常情况下，ESP32 WROOM 模块的工作电压是？（ ）

	 
		A. 
	1.8V



	B. 
	3.0V



	C. 
	3.3V



	D. 
	5V




	
	

	
	试题编号：20220224155720633

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列选项中，表示变量a除以2的表达式有？（ ）

	 
		A. 
	a/2



	B. 
	a>>2



	C. 
	a<<2



	D. 
	a%2




	
	

	
	试题编号：20220224155721200

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	ESP32主控板，设置数字引脚为输入模式时，对应的参数有？（ ）

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20220224155721177

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32 WROOM模块包含的外设有？（ ）

	 
		A. 
	Bluetooth



	B. 
	ADC



	C. 
	DAC



	D. 
	WiFi




	
	

	
	试题编号：20220224155721237

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	UART数据帧中必须包含的有？（ ）

	 
		A. 
	起始位



	B. 
	数据位



	C. 
	校验位



	D. 
	停止位




	
	

	
	试题编号：20220224155721285

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列器件中，可以不采用动态显示的有？（ ）

	 
		A. 
	单颗LED



	B. 
	1位数码管



	C. 
	4位数码管



	D. 
	8x8LED点阵




	
	

	
	试题编号：20220224155721264

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	ESP32 WROOM模组具有硬件模拟输出功能。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155721396

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	串口波特率是指每秒所传送的字节数。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155721324

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	ESP32 WROOM模组是32位的双核处理器。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155721361

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	保存在EEPROM中的数据在主控板断电后会丢失。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155721392

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	定义一维数组时，数组元素的下标从0开始。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155721313

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	[bookmark: _GoBack]评价描述：
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int array[][3] = {1,2,3,4,5,6};
Serial.println(sizeof (array[0]));
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if (Serial.available()) {

Serial.println(Serial.available());

}
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