青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设如下，实现按键开关按下后，LED熄灭的程序段是？（ ）
  [image: IMG_256]

	 
		A. 
	[image: IMG_257]



	B. 
	[image: IMG_258]



	C. 
	[image: IMG_259]



	D. 
	[image: IMG_260]




	
	

	
	试题编号：20220224155638865

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	整数0x37对应的二进制数是？（ ）

	 
		A. 
	0b100111



	B. 
	0b111111



	C. 
	0b110111



	D. 
	0b100101




	
	

	
	试题编号：20220224155638458

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	Arduino C程序如下，当程序运行时，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	6



	B. 
	6.50



	C. 
	7



	D. 
	7.50




	
	

	
	试题编号：20220224155638899

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	有关Arduino C程序，下列说法不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	程序中setup()函数不可缺失



	B. 
	程序中loop()函数不可缺失



	C. 
	程序运行时，先运行loop()函数内的程序，然后运行setup()函数内的程序



	D. 
	setup()函数中的代码仅运行一次，loop()函数中的代码会循环运行




	
	

	
	试题编号：20220224155638233

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Arduino C语言中，从主控板指定引脚读取数字信号的函数是？（ ）

	 
		A. 
	digitalRead()



	B. 
	digitalWrite()



	C. 
	analogRead()



	D. 
	analogWrite()




	
	

	
	试题编号：20220224155638350

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，analogRead()函数的返回的最大值是 ？（ ）

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	255



	D. 
	1023




	
	

	
	试题编号：20220224155638743

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	Arduino C程序，当一个变量的值的范围在0~1000之间，下列选项中，适合该变量的数据类型是？（ ）

	 
		A. 
	boolean



	B. 
	byte



	C. 
	char



	D. 
	int




	
	

	
	试题编号：20220224155638529

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	Arduino C程序如下，当程序中整型变量val的值为1时，串口监视器输出的结果是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	1



	B. 
	12



	C. 
	123



	D. 
	13




	
	

	
	试题编号：20220224155638781

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中与函数analogWrite(3,255)功能相同的是？（ ）

	 
		A. 
	digitalWrite(3,LOW)



	B. 
	digitalWrite(3,HIGH)



	C. 
	digitalRead(3,HIGH)



	D. 
	digitalRead(3,LOW)




	
	

	
	试题编号：20220224155638299

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino C程序如下，当程序运行时，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	1



	B. 
	36



	C. 
	1245



	D. 
	123456




	
	

	
	试题编号：20220224155638811

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino C语言中，switch ... case语句属于？（ ）

	 
		A. 
	顺序结构



	B. 
	循环结构



	C. 
	选择结构



	D. 
	轮询结构




	
	

	
	试题编号：20220224155638615

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板,通过红外IRremote类库接收红外数据，下列的类库成员函数中，启动红外接收的函数是？（ ）

	 
		A. 
	decode()



	B. 
	resume()



	C. 
	enableIRIn()



	D. 
	begin()




	
	

	
	试题编号：20220224155638950

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino UNO/Nano主控板，模拟输出引脚的等效电压为2.5V时，analogWrite()函数所对应的占空比是？（ ）

	 
		A. 
	0%



	B. 
	25%



	C. 
	50%



	D. 
	100%




	
	

	
	试题编号：20220224155638711

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列引脚中既具有数字信号输出功能，又具有模拟信号输出功能的是？（ ）

	 
		A. 
	0



	B. 
	9



	C. 
	13



	D. 
	A0




	
	

	
	试题编号：20220224155638382

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	下列运算符中，用于描述当A和B两个条件都成立时，整个条件才成立的运算符是？（ ）

	 
		A. 
	&&



	B. 
	||



	C. 
	%



	D. 
	==




	
	

	
	试题编号：20220224155638915

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	Arduino C语言中，二进制数的前缀是？（ ）

	 
		A. 
	0x



	B. 
	0b



	C. 
	0



	D. 
	无前缀




	
	

	
	试题编号：20220224155638319

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	电路示意如下，当阳光照射光敏电阻时，从早晨到傍晚，analogRead(A0)的返回值是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	没有变化



	B. 
	先增大，然后减小



	C. 
	先减小，然后增大



	D. 
	变化规律不确定




	
	

	
	试题编号：20220224155638690

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino UNO/Nano主控板，EEPROM的容量是？（ ）

	 
		A. 
	1KB



	B. 
	2KB



	C. 
	16KB



	D. 
	32KB




	
	

	
	试题编号：20220224155638264

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设如下，按键开关连接到引脚4，下列选项中，正确的是？（ ）
[image: IMG_265]

	 
		A. 
	pinMode(4,INPUT);



	B. 
	pinMode(4,OUTPUT);



	C. 
	pinMode(4,INPUT_PULLUP);



	D. 
	pinMode(4,INPUT_PULLDOWN);




	
	

	
	试题编号：20220224155638647

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，通过引脚3向一个传感器发送一个20us的低电平触发信号，程序如下，程序中[x]和[Y]分别对应的是？（）
[image: IMG_266]

	 
		A. 
	HIGH LOW



	B. 
	LOW HIGH



	C. 
	HIGH HIGH



	D. 
	LOW LOW




	
	

	
	试题编号：20220224155638587

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	Arduino C语言，Serial类库提供的成员函数有？（ ）

	 
		A. 
	begin()



	B. 
	print()



	C. 
	println()



	D. 
	delay()




	
	

	
	试题编号：20220224155639007

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	Arduino UNO/Nano主控板，Arduino C语言中，函数pinMode()设置引脚为输入模式时，对应的参数有?（ ）

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	OUTPUT_PULLUP




	
	

	
	试题编号：20220224155639061

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	教材的下列案例中，属于闭环控制的是？（ ）

	 
		A. 
	自动跟随小车



	B. 
	循迹小车



	C. 
	红外遥控小车



	D. 
	呼吸灯




	
	

	
	试题编号：20220224155639029

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	有关晶体三极管，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	晶体三极管根据构造，可以分为NPN和PNP两种类型。



	B. 
	晶体三极管的三个引脚，分别为基极、集电极和发射极。



	C. 
	晶体三极管由两个PN结构成。



	D. 
	当NPN晶体三极管工作于开关状态，基极输入高电平时，晶体三极管处于截止状态。




	
	

	
	试题编号：20220224155638976

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列选项中，属于模拟信号的有?（ ）

	 
		A. 
	水流量的大小



	B. 
	速度的大小



	C. 
	人数的多少



	D. 
	音量的大小




	
	

	
	试题编号：20220224155639088

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Arduino UNO/Nano主控板共有6个模拟输出引脚。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155639211

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	delayMicroseconds()函数的功能是暂停程序运行指定的时间，其单位是毫秒。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155639140

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	模拟输入函数返回值的范围是由ADC的位数决定的。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155639180

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino以开源的方式推广，但我们不可以在产品上任意使用Arduino的商标。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155639114

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	Arduino C语言中，整型数占用2个字节的内存空间。

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220224155639157

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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if (digitalRead(11l) == 0)
digitalWrite (4, LOW);
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image7.png
if (digitalRead(1l) == 1)
digitalWrite (4, LOW);




image8.png
int 1 = 2.5, j = 5;
Serial.print(i * 2 + j / 2.0);
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image9.png
switch (val) {

case 1:
Serial.print (1);

case 2:

case 3:
Serial.print (2);
break;

default:
Serial.print (3);




image10.png
int val = 1;
do {
if (val % 3)
Serial.print(val);
val++;
} while (val <= 6);
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image3.png
if (digitalRead(11l) == 0)
digitalWrite (4, HIGH);
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image4.png
if (digitalRead(1l) == 1)
digitalWrite (4, HIGH);
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digitalWrite (3, [X]);
delayMicroseconds (2) ;
digitalWrite (3, [Y]);
delayMicroseconds (20) ;
digitalWrite (3, [X]);
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