青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	如图所示，串口监视器打印出的值为？（　）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	true



	B. 
	false



	C. 
	1



	D. 
	0




	
	

	
	试题编号：20220608095901697

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	正常情况下，两节5号干电池串联的电压为？（　）

	 
		A. 
	3V



	B. 
	5V



	C. 
	1.5V



	D. 
	2V




	
	

	
	试题编号：20220608095901103

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	如图程序执行后，串口监视器输出i的值为？（　）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	10



	B. 
	9



	C. 
	1



	D. 
	0




	
	

	
	试题编号：20220608095901775

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	如果将光敏电阻模块接在Arduino UNO/Nano主控板的A0管脚上，想使用串口监视器查看光敏电阻输出的范围值，合理的程序是？（　）

	 
		A. 
	[image: IMG_258]



	B. 
	[image: IMG_259]



	C. 
	[image: IMG_260]



	D. 
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20220608095902056

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Arduino UNO/Nano主控板工作电压一般是多少伏？（　）

	 
		A. 
	3.3V



	B. 
	5V



	C. 
	7.4V



	D. 
	9V




	
	

	
	试题编号：20220608095901572

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	如图所示，红色LED小灯每隔0.5秒闪烁一次，正确的程序是？（　）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	[image: IMG_263]



	B. 
	[image: IMG_264]



	C. 
	[image: IMG_265]



	D. 
	[image: IMG_266]




	
	

	
	试题编号：20220608095901884

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	假设Arduino UNO/Nano主控板8号引脚外接一个按钮模块，该按钮模块在默认状态下将8号引脚置为高电平。若希望按住按钮时板载小灯被点亮，松开按钮后板载小灯熄灭。下列程序正确的是？（　）

	 
		A. 
	[image: IMG_267]



	B. 
	[image: IMG_268]



	C. 
	[image: IMG_269]



	D. 
	[image: IMG_270]




	
	

	
	试题编号：20220608095901978

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	以下电路中，不属于并联电路的是？（　）

	 
		A. 
	[image: IMG_271]



	B. 
	[image: IMG_272]



	C. 
	[image: IMG_273]



	D. 
	[image: IMG_274]




	
	

	
	试题编号：20220608095901447

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	以下电路符号中表示LED的是？（　）

	 
		A. 
	[image: IMG_275]



	B. 
	[image: IMG_276]



	C. 
	[image: IMG_277]



	D. 
	[image: IMG_278]




	
	

	
	试题编号：20220608095901603

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	以下各项中，用来表示电流单位的是？（　）

	 
		A. 
	安培



	B. 
	伏特



	C. 
	欧姆



	D. 
	法拉




	
	

	
	试题编号：20220608095901400

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	如图程序中串口监视器三次输出的值分别为？（ ）
[image: IMG_279]

	 
		A. 
	1,1,2



	B. 
	0,0,1



	C. 
	1,0,1



	D. 
	0,1,0




	
	

	
	试题编号：20220608095901806

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	如图程序所示，接在2号引脚上的蜂鸣器效果是？（ ）
[image: IMG_280]

	 
		A. 
	蜂鸣器响起1000秒，停止1000秒



	B. 
	蜂鸣器响起后立刻停止



	C. 
	蜂鸣器不发声



	D. 
	蜂鸣器响起1秒，停止1秒




	
	

	
	试题编号：20220608095902010

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	以下循环程序将会执行几次？（　）
 [image: IMG_281]

	 
		A. 
	1次



	B. 
	2次



	C. 
	3次



	D. 
	4次




	
	

	
	试题编号：20220608095901853

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	如图所示，串口监视器打印出的值为？（　）
[image: IMG_282]

	 
		A. 
	3



	B. 
	4



	C. 
	5



	D. 
	6




	
	

	
	试题编号：20220608095901728

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	以下选项中属于执行器的是？（　）

	 
		A. 
	超声波传感器



	B. 
	遥控器



	C. 
	舵机



	D. 
	电位器




	
	

	
	试题编号：20220608095901650

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	以下物质为导体的是？（　）

	 
		A. 
	纯净水



	B. 
	盐水



	C. 
	橡胶



	D. 
	木头




	
	

	
	试题编号：20220608095901228

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	关于电流和电源，下列说法不正确的是？（　）

	 
		A. 
	在电源的外部，电流从电源的正极流向电源的负极



	B. 
	电路中只要有电源，就一定有电流



	C. 
	电流是由电荷做定向运动形成的



	D. 
	金属导体中的电流方向与电子移动的方向相反




	
	

	
	试题编号：20220608095901525

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	正常情况下，超过多少伏电压会对人体造成伤害？（　）

	 
		A. 
	5V



	B. 
	10V



	C. 
	36V



	D. 
	220V




	
	

	
	试题编号：20220608095901275

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	电路搭建及程序如图所示，主控板上电后，若按钮按下，3盏LED灯的效果可能是？（ ）
[image: IMG_283]
[image: IMG_284]

	 
		A. 
	红色小灯点亮，其他熄灭



	B. 
	除红色小灯外，其他小灯都点亮



	C. 
	三盏小灯都点亮



	D. 
	三盏小灯都熄灭




	
	

	
	试题编号：20220608095902103

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	以下公式中表示欧姆定律的是哪个？（　）

	 
		A. 
	c=2πr



	B. 
	W=IUt



	C. 
	I=U/R



	D. 
	P=W/t




	
	

	
	试题编号：20220608095901322

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列信号属于模拟信号的是？（　）

	 
		A. 
	按键的开关和闭合



	B. 
	壶中水温的变化



	C. 
	光敏电阻探测的光照强度



	D. 
	电路的通断状态




	
	

	
	试题编号：20220608095902166

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	对于Arduino UNO控制板的供电方式描述正确的是？（　）

	 
		A. 
	可以通过USB接口供电



	B. 
	可以通过5V引脚供电



	C. 
	可以通过DC接口供电



	D. 
	可以通过Vin引脚供电




	
	

	
	试题编号：20220608095902228

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	以下程序中，不合理的有？（　）

	 
		A. 
	[image: IMG_285]



	B. 
	[image: IMG_286]



	C. 
	[image: IMG_287]



	D. 
	[image: IMG_288]




	
	

	
	试题编号：20220608095902275

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	一个完整的电路要包括？（　）

	 
		A. 
	电源



	B. 
	导线



	C. 
	开关



	D. 
	用电器




	
	

	
	试题编号：20220608095902135

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	以下各项中，对发光二极管描述正确的有？（　）

	 
		A. 
	发光二极管也称为LED



	B. 
	发光二极管区分正负极



	C. 
	发光二极管单向导通



	D. 
	发光二极管属于半导体元器件




	
	

	
	试题编号：20220608095902197

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|A|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	机器人必须具备人的形状。（　）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220608095902322

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	电压也被称为电位差或电势差。（　）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220608095902353

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	以下程序在串口监视器中输出的值是3。（ ）
[image: IMG_289]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220608095902463

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino UNO/Nano主控板只有14个引脚支持数字信号的输入/输出功能。（　）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220608095902385

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	正常情况下，超声波传感器的Echo引脚是触发引脚。（　）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220608095902432

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述
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