青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	在电路相关公式中， I=U/R属于哪项定律？（ ）

	 
		A. 
	安培定律



	B. 
	墨菲定律



	C. 
	欧姆定律



	D. 
	左手定律




	
	

	
	试题编号：20220829184738045

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	如图所示，若用电压表测量电池盒电压，读数为？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	1.5V



	B. 
	2V



	C. 
	3V



	D. 
	无法读数




	
	

	
	试题编号：20220829184737919

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	电路搭建如图所示，与之相对应的电路图是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	[image: IMG_258]



	B. 
	[image: IMG_259]



	C. 
	[image: IMG_260]



	D. 
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20220829184738122

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	程序如图所示，串口监视器输出的值为？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	1



	B. 
	2



	C. 
	3



	D. 
	4




	
	

	
	试题编号：20220829184738497

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	如果将LED灯接在Arduino UNO/Nano主控板的9号引脚上，想实现呼吸灯效果，以下程序合理的是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_263]



	B. 
	[image: IMG_264]



	C. 
	[image: IMG_265]



	D. 
	[image: IMG_266]




	
	

	
	试题编号：20220829184738685

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	如图程序执行后，串口监视器输出i的值为？（ ）
[image: IMG_267]

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	10



	D. 
	11




	
	

	
	试题编号：20220829184738404

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	Arduino UNO/Nano主控板的电路搭建以及对应的程序如图所示，随着光照强度的增加，LED灯的明暗变化可能是？（ ）
[image: IMG_268][image: IMG_269]

	 
		A. 
	LED灯逐渐变暗



	B. 
	LED灯逐渐变亮



	C. 
	LED灯忽亮忽暗



	D. 
	LED灯无任何变化




	
	

	
	试题编号：20220829184738591

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	我国家庭用电器的电压一般是220V，它属于？（ ）

	 
		A. 
	直流电



	B. 
	交流电



	C. 
	恒流电



	D. 
	混合电




	
	

	
	试题编号：20220829184737998

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	电路搭建及程序如图所示，主控板上电后，若旋动电位器，红色LED灯和黄色LED灯的效果可能是？（ ）
[image: IMG_270]
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	红色LED灯和黄色LED灯同时逐渐变亮



	B. 
	红色LED灯和黄色LED灯同时逐渐变暗



	C. 
	红色LED灯逐渐变亮，黄色LED灯逐渐变暗



	D. 
	红色LED灯和黄色LED灯无任何变化




	
	

	
	试题编号：20220829184738732

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	一般情况下，以下物质为绝缘体的是？( )

	 
		A. 
	盐水



	B. 
	铁钉



	C. 
	铜管



	D. 
	木头




	
	

	
	试题编号：20220829184737966

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	下列选项中，Arduino UNO/Nano主控板DC电源接口支持输入的最大电压是？（ ）

	 
		A. 
	5V



	B. 
	7V



	C. 
	9V



	D. 
	12V




	
	

	
	试题编号：20220829184738201

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	蜂鸣器接在Arduino UNO/Nano主控板的2号引脚上，A0引脚接电位器。程序如下图所示，当旋动电位器时蜂鸣器的效果可能是？（ ）
[image: IMG_272]

	 
		A. 
	蜂鸣器不改变音调，不改变发声间隔时间



	B. 
	蜂鸣器不改变音调，改变发声间隔时间



	C. 
	蜂鸣器改变音调，不改变发声间隔时间



	D. 
	蜂鸣器改变音调，改变发声间隔时间




	
	

	
	试题编号：20220829184738638

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	如图所示，LED灯每秒钟闪烁一次，正确的程序是？（ ）
[image: IMG_273]

	 
		A. 
	[image: IMG_274]



	B. 
	[image: IMG_275]



	C. 
	[image: IMG_276]



	D. 
	[image: IMG_277]




	
	

	
	试题编号：20220829184738544

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	以下选项中属于传感器的是？（ ）

	 
		A. 
	舵机



	B. 
	蜂鸣器



	C. 
	按键



	D. 
	LED灯




	
	

	
	试题编号：20220829184738294

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	以下电路符号中表示电阻的是？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_278]



	B. 
	[image: IMG_279]



	C. 
	[image: IMG_280]



	D. 
	[image: IMG_281]




	
	

	
	试题编号：20220829184738248

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	如图所示，串口监视器打印出的值为？（ ）
[image: IMG_282]

	 
		A. 
	1



	B. 
	0



	C. 
	true



	D. 
	false




	
	

	
	试题编号：20220829184738326

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	如图所示，串口监视器打印出的值为？（ ）
[image: IMG_283]

	 
		A. 
	0



	B. 
	50



	C. 
	55



	D. 
	60




	
	

	
	试题编号：20220829184738373

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	关于电流和电源，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	在电源的外部，电流从电源的负极流向电源的正极



	B. 
	电路中只要有电源，就一定有电流



	C. 
	电流是由电荷做无规则运动形成的



	D. 
	金属导体中的电流方向与电子移动的方向相反




	
	

	
	试题编号：20220829184738169

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	以下各项中，用来表示电压单位的是？（ ）

	 
		A. 
	安培



	B. 
	伏特



	C. 
	欧姆



	D. 
	法拉




	
	

	
	试题编号：20220829184738075

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	如图程序中串口监视器三次输出的值分别为？（ ）
  [image: IMG_284]

	 
		A. 
	1,0,1



	B. 
	1,0,真



	C. 
	1,0,true



	D. 
	1,false,true




	
	

	
	试题编号：20220829184738451

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	以下选项中，属于完整电路必备要素的有？（ ）

	 
		A. 
	电源



	B. 
	导线



	C. 
	开关



	D. 
	用电器




	
	

	
	试题编号：20220829184738763

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	以下各项中，支持Arduino UNO/Nano控制板模拟输出的引脚分别有？（ ）

	 
		A. 
	3号引脚



	B. 
	5号引脚



	C. 
	6号引脚



	D. 
	9号引脚




	
	

	
	试题编号：20220829184738873

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	以下程序中，合理的有？（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_285]



	B. 
	[image: IMG_286]



	C. 
	[image: IMG_287]



	D. 
	[image: IMG_288]




	
	

	
	试题编号：20220829184738919

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列选项中含有半导体元器件的有？（ ）

	 
		A. 
	按键



	B. 
	光敏电阻



	C. 
	LED灯



	D. 
	电位器




	
	

	
	试题编号：20220829184738794

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	以下各项中，对发光二极管描述正确的有？（ ）

	 
		A. 
	发光二极管也称为LED



	B. 
	发光二极管区分正负极



	C. 
	发光二极管单向导通



	D. 
	发光二极管工作电压不受限制




	
	

	
	试题编号：20220829184738841

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	电压也被称为电位差或电势差。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829184738998

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	传感器相当于机器人的大脑。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829184738951

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	以下程序在串口监视器中输出的值可能是11100000。（ ）
[image: IMG_289]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829184739122

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino UNO/Nano主控板的标准工作电压是5V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829184739029

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	正常情况下，超声波传感器的Trig引脚是触发引脚。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829184739060

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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