青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	ESP32 for Arduino，下列选项中，描述不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	当手触摸电容传感器对应的引脚时，电容传感器的返回值变小。



	B. 
	一般情况下，四位数码管采用动态显示。



	C. 
	中断回调函数内的程序应当尽量简短。



	D. 
	霍尔传感器的返回值随着磁场强度的增大而减小。




	
	

	
	试题编号：20220829194158740

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	共阳数码管和74HC595移位寄存器芯片连接如下图所示，执行下列程序后，数码管显示的图形如图中红色所示，第6行所对应的程序为?（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	[image: IMG_257]



	B. 
	[image: IMG_258]



	C. 
	[image: IMG_259]



	D. 
	[image: IMG_260]




	
	

	
	试题编号：20220829194158630

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	ESP32 for Arduino，读取按键开关的返回值，电路搭设如图所示，程序pinMode(13,mode);中mode的值应是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	INPUT



	B. 
	OUTPUT



	C. 
	INPUT_PULLUP



	D. 
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20220829194158833

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	ESP32 WROOM模组中核（core）的数量是?（ ）

	 
		A. 
	1个



	B. 
	2个



	C. 
	3个



	D. 
	4个




	
	

	
	试题编号：20220829194157318

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	ESP32 for Arduino，当数字信号输出函数digitalWrite(pin,value)中value的值为HIGH时，引脚pin所对应的电压是？（ ）

	 
		A. 
	1.8V



	B. 
	3.0V



	C. 
	3.3V



	D. 
	5V




	
	

	
	试题编号：20220829194157240

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	UART采用奇校验发送十进制整数9时，校验位数据是？（ ）

	 
		A. 
	0



	B. 
	1



	C. 
	2



	D. 
	3




	
	

	
	试题编号：20220829194158052

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	[image: IMG_263]



	B. 
	[image: IMG_264]



	C. 
	[image: IMG_265]



	D. 
	[image: IMG_266]




	
	

	
	试题编号：20220829194158240

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	与Arduino UNO/Nano主控板相比，下列选项中，ESP32 WROOM模组所独具备的外设是？（ ）

	 
		A. 
	GPIO



	B. 
	UART



	C. 
	霍尔传感器



	D. 
	I2C




	
	

	
	试题编号：20220829194157396

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	74HC595移位寄存器芯片的工作原理，下列选项中，描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	并入并出



	B. 
	并入串出



	C. 
	串入串出



	D. 
	串入并出




	
	

	
	试题编号：20220829194158006

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32 for Arduino, 函数analogSetWidth(bits)中bits的值为9时，则函数analogRead()的返回值的范围是？（ ）

	 
		A. 
	0~1



	B. 
	0~511



	C. 
	0~1023



	D. 
	0~4095




	
	

	
	试题编号：20220829194157865

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	ESP32主控芯片中，与模拟输入相对应的外设是？（ ）

	 
		A. 
	LEDC



	B. 
	SigmaDelta



	C. 
	DAC



	D. 
	ADC




	
	

	
	试题编号：20220829194157474

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	下列程序执行后num的值是？（ ）
[image: IMG_267]

	 
		A. 
	0xA5



	B. 
	0x5A



	C. 
	0



	D. 
	1




	
	

	
	试题编号：20220829194158474

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，下列选项中，用于设置指定LEDC通道参数的函数是？（ ）

	 
		A. 
	ledcSetup()



	B. 
	ledcAttachPin()



	C. 
	ledcWriteTone()



	D. 
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20220829194157912

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列程序执行后num的值是？（ ）
[image: IMG_268]

	 
		A. 
	42



	B. 
	46



	C. 
	168



	D. 
	172




	
	

	
	试题编号：20220829194158505

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	ESP32 for Arduino的函数中，用于读取霍尔传感器返回值的函数是？（ ）

	 
		A. 
	hallWrite()



	B. 
	hallRead()



	C. 
	touchRead()



	D. 
	touchWrite()




	
	

	
	试题编号：20220829194157974

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，channel的含义是？（ ）

	 
		A. 
	设置PWM的频率



	B. 
	设置PWM的分辨率



	C. 
	设置PWM的输出通道号



	D. 
	设置PWM的占空比




	
	

	
	试题编号：20220829194157943

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	ESP32 for Arduino程序如下，引脚12连接板载LED灯，下列选项中，描述正确的是?（ ）
[image: IMG_269]

	 
		A. 
	板载LED灯以400毫秒的时间间隔闪烁。



	B. 
	板载LED灯以200毫秒的时间间隔闪烁。



	C. 
	板载LED灯保持熄灭或者常亮状态。



	D. 
	板载LED灯的状态无法确定。




	
	

	
	试题编号：20220829194158662

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	表达式0xFA<<2的结果是？（ ）

	 
		A. 
	0xF4



	B. 
	0xE8



	C. 
	0xD0



	D. 
	0x3E8




	
	

	
	试题编号：20220829194158349

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容为？（ ）
[image: IMG_270]

	 
		A. 
	48 0



	B. 
	48 48



	C. 
	49 1



	D. 
	49 49




	
	

	
	试题编号：20220829194158427

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容为？（ ）
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	BbCC



	B. 
	Bb



	C. 
	2



	D. 
	3




	
	

	
	试题编号：20220829194158396

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	ESP32 for Arduino中，函数Serial.printf()中可用于表示整数输出的格式字符为？（ ）

	 
		A. 
	%o



	B. 
	%d



	C. 
	%x



	D. 
	%f




	
	

	
	试题编号：20220829194158537

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	有关按键消抖，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	按键抖动是因为按键内金属簧片在接触瞬间是一个连续通断的过程。



	B. 
	按键抖动分为前沿抖动和后沿抖动。



	C. 
	常用的消抖方式有软件消抖和硬件消抖。



	D. 
	一般来说，按键抖动的次数是固定的。




	
	

	
	试题编号：20220829194157552

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下时触发中断，对应的中断触发模式有？（ ）
[image: IMG_272]

	 
		A. 
	ONLOW



	B. 
	CHANGE



	C. 
	RISING



	D. 
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20220829194158083

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	ESP32 for Arduino，下列选项所列的数据类型，运算符sizeof()返回值为1的是？（ ）

	 
		A. 
	boolean



	B. 
	char



	C. 
	byte



	D. 
	int




	
	

	
	试题编号：20220829194157631

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	UART串行通信，完整的数据帧包含有？（ ）

	 
		A. 
	起始位



	B. 
	校验位



	C. 
	数据位



	D. 
	停止位




	
	

	
	试题编号：20220829194158130

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	二维数组初始化时，给出数组部分元素的初值，此时第一维的长度声明可以省略。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829194158584

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	ESP32 WROOM模组支持经典蓝牙和低功耗蓝牙两种模式。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829194158209

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	ESP32 for Arduino，通过digitalWrite()函数可以实现ESP32主控板所有的引脚输出高电平。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829194157724

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	UART进行数据传送时，用于数据发送的引脚是RX。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829194158162

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	标准的ASCII码使用7bit数据来表示常见的字母、数字、标点以及特殊控制字符。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20220829194157802

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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image3.png
void setup() {
pinMode (5, OUTPUT)

pinMode (18, OUTPUT) ;
pinMode (19, OUTPUT);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(5, HIGH);

digitalWrite(5, LOW);

}
void loop() {
}
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shiftOout (19, 18, LSBFIRST, O0xF6);
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shiftOout (19, 18, LSBFIRST, 0x9);
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shiftOut (18, 19, LSBFIRST, 0x9);
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shiftoOut (18, 19, LSBFIRST, O0xF6);
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image9.png
void setup() {
int a[2][2]={10,12,14,16};
Serial.begin(9600) ;
for (int 1=0;1<2;i++) {
for(int j=0;3<2;j++){
Serial.printf ("$x\t",alil[j]):
}

Serial.println();
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byte num = 0xA5;

num = ~num;
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byte num = O0xAB;
num >>= 2;
bitSet (num, 2);
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image16.png
void setup() {
pinMode (12, OUTPUT);

void loop() {
if (millis() % 400 < 200)
digitalWrite (12, HIGH);
else
digitalWrite (12, LOW);
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void setup() {
Serial.begin(9600) ;
int a[]={48,49,50};
Serial.print(a[l]);
Serial.print ('"\t');
Serial.write(a[l]);




image18.png
void setup() {
Serial.begin(9600) ;
String receData="RaBbCc";
Serial.print (receData.indexOf ('B'));




