青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	舵机接到Arduino UNO/Nano主控板的2号引脚，下列选项中，实现舵机在0度~180度之间反复转动的程序是？（）

	 
		A. 
	[image: IMG_256]



	B. 
	[image: IMG_257]



	C. 
	[image: IMG_258]



	D. 
	[image: IMG_259]




	
	

	
	试题编号：20221103011241568

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	如图所示，串口监视器打印出的值为?（ ） 
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	1



	B. 
	0



	C. 
	-1



	D. 
	程序报错




	
	

	
	试题编号：20221103011241303

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	一般情况下，在以下设备中，不可以作为电源的是?（ ）

	 
		A. 
	干电池



	B. 
	蓄电池



	C. 
	发电机



	D. 
	继电器




	
	

	
	试题编号：20221103011241162

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	将LED灯接在Arduino UNO/Nano主控板的3号引脚上，程序如图所示，LED灯的效果是?（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	持续点亮



	B. 
	持续熄灭



	C. 
	呼吸灯效果



	D. 
	不断闪烁




	
	

	
	试题编号：20221103011241600

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Arduino UNO主控板的电路搭建以及对应的程序如图所示，随着光照强度的增加，LED灯的明暗变化可能是?（ ）
[image: IMG_262]
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	LED灯逐渐变暗



	B. 
	LED灯逐渐变亮



	C. 
	LED灯忽亮忽暗



	D. 
	LED灯无任何变化




	
	

	
	试题编号：20221103011241521

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	一般情况下，人体的安全电压不超过?（ ）

	 
		A. 
	12V



	B. 
	36V



	C. 
	110V



	D. 
	220V




	
	

	
	试题编号：20221103011241053

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	电路搭建如图所示，与之相对应的电路图是?（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	[image: IMG_265]



	B. 
	[image: IMG_266]



	C. 
	[image: IMG_267]



	D. 
	[image: IMG_268]




	
	

	
	试题编号：20221103011241131

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	如图所示，若想让两盏LED灯交替闪烁，正确的程序是?（ ）
[image: IMG_269]

	 
		A. 
	[image: IMG_270]



	B. 
	[image: IMG_271]



	C. 
	[image: IMG_272]



	D. 
	[image: IMG_273]




	
	

	
	试题编号：20221103011241490

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	一般情况下，纯净水属于?（ ）

	 
		A. 
	导体



	B. 
	超导体



	C. 
	半导体



	D. 
	绝缘体




	
	

	
	试题编号：20221103011241006

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	如图程序执行后，串口监视器输出i的值为?（ ）
  [image: IMG_274]

	 
		A. 
	10



	B. 
	1



	C. 
	-1



	D. 
	0




	
	

	
	试题编号：20221103011241365

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	以下选项中属于传感器的是?（ ）

	 
		A. 
	电机



	B. 
	蜂鸣器



	C. 
	电位器



	D. 
	LED灯




	
	

	
	试题编号：20221103011241271

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	以下关于串联电路的叙述中，错误的是?（ ）

	 
		A. 
	串联电路中开关在任何位置都可以控制整个电路，也就是其作用与所在的位置无关



	B. 
	串联电路中，各个用电器的电流之和等于总电路的电流



	C. 
	串联电路中 ，各个用电器电压和电阻成正比。电阻越大的用电器分得电压越大



	D. 
	串联电路中只要有一处断开，整个电路就成为断路，所有串联的电子元件不能正常工作




	
	

	
	试题编号：20221103011241224

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	以下关于欧姆定律的叙述，错误的是?（ ）

	 
		A. 
	在导体固定的情况下，当导体两端加入的电压增大时，那么通过导体的电流随之增大



	B. 
	在两端的电压固定的情况下，当连入电路的导体阻值越大时，那么通过导体的电流随之减小



	C. 
	导体中的电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比



	D. 
	欧姆定律的公式是：A=V/Ω




	
	

	
	试题编号：20221103011241084

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	如果想实现利用电位器控制LED灯的明亮程度，以下程序中，最为合理的是?（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_275]



	B. 
	[image: IMG_276]



	C. 
	[image: IMG_277]



	D. 
	[image: IMG_278]




	
	

	
	试题编号：20221103011241662

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	以下各项中，表示电流单位的是?（ ）

	 
		A. 
	安培



	B. 
	伏特



	C. 
	欧姆



	D. 
	法拉




	
	

	
	试题编号：20221103011338243

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	一般情况下，一节5号干电池的电压为?（ ）

	 
		A. 
	1V



	B. 
	1.5V



	C. 
	3V



	D. 
	9V




	
	

	
	试题编号：20221103011240974

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	一般情况下，Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是?（ ）

	 
		A. 
	3.3V



	B. 
	5V



	C. 
	9V



	D. 
	12V




	
	

	
	试题编号：20221103011241193

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	如图所示，串口监视器打印出的值为?（ ）
  [image: IMG_279]

	 
		A. 
	0



	B. 
	6



	C. 
	12



	D. 
	此程序死循环




	
	

	
	试题编号：20221103011241334

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	如图程序中串口监视器输出的值是?（ ）
  [image: IMG_280]

	 
		A. 
	5 3



	B. 
	2 3



	C. 
	0 0



	D. 
	1 1




	
	

	
	试题编号：20221103011241412

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	程序如图所示，串口监视器输出的值为?（ ）
  [image: IMG_281]

	 
		A. 
	[image: IMG_282]



	B. 
	[image: IMG_283]



	C. 
	[image: IMG_284]



	D. 
	[image: IMG_285]




	
	

	
	试题编号：20221103011241443

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	以下各项中，可以用于构建机器人感知系统的有?（ ）

	 
		A. 
	超声波传感器



	B. 
	电位器



	C. 
	接近开关



	D. 
	舵机




	
	

	
	试题编号：20221103011241725

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	以下各项中，支持Arduino UNO/Nano控制板模拟输出的引脚有?（ ）

	 
		A. 
	1引脚、2引脚



	B. 
	3引脚、5引脚



	C. 
	6引脚、9引脚



	D. 
	10引脚、11引脚




	
	

	
	试题编号：20221103011241787

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	以下程序中，能在串口监视器显示0的有?（ ）

	 
		A. 
	[image: IMG_286]



	B. 
	[image: IMG_287]



	C. 
	[image: IMG_288]



	D. 
	[image: IMG_289]




	
	

	
	试题编号：20221103011241834

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	一个完整的电路需要由哪几部分组成?（ ）

	 
		A. 
	导线



	B. 
	电源



	C. 
	开关



	D. 
	用电器




	
	

	
	试题编号：20221103011241693

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	以下各项中，对发光二极管描述正确的有?（ ）

	 
		A. 
	发光二极管也称为LED



	B. 
	发光二极管是半导体元器件



	C. 
	发光二极管区分正负极



	D. 
	发光二极管单向导通




	
	

	
	试题编号：20221103011241756

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|B|A|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	EEPROM 全称是电可擦可编程只读存储器，只能读取数据不能写入数据。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20221103011241943

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	Arduino UNO/Nano主控板相当于机器人的大脑。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20221103011241865

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	在电池的内部电流是从负极流向正极的。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20221103011241896

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	以下程序将在串口监视器输出99999。（ ）
[image: IMG_290]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20221103011242006

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	蜂鸣器分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20221103011241975

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


[bookmark: _GoBack]
image4.wmf

image27.jpeg
=i 0 0 EEED HRE 6D
#5605 L3
[Serial v Eajzl 7] mﬂ

[Serial - Eacill L «mm»
[serial - EACINM





image28.jpeg
Atk

er @A o 2 offl s ol

AT | gD A

el (erio1 - FI
HED(EiJJﬁﬁ)





image29.png
* k%
* )k k&
* k ok k)




image5.jpeg
#al
et 5
fAEE (0~180)
- ST (Z2RD)

faE (o~180)
SR (ZFRD)
—

e i i = o] 20 ofED
T (R S
fE (0~180) | 6
FEAT (26D)
~—





image30.png
* k *
* kK K
* % Kk k% %




image31.png
* ok k Kk k
* %k %
* Kk




image32.png
* kK kK&
* )k k&
* k%

* %




image33.wmf

image34.wmf

image35.jpeg
G e




image36.jpeg
$TED




image6.jpeg
et W
fE (e~180)

FER (RD)
Lo

AT | REHL SR
AR (o~180)
SRS (ZRD)
~—

T | B B
fE (0~180)
FERT (RD)
—





image37.jpeg




image38.jpeg
Serial + EalziNINEN





image7.jpeg
mﬂﬂﬁm#ﬁiﬁ I

= (@D RES | e @D
5 ‘
T 7D ( i)




image39.jpeg




image8.jpeg
#Igatt

wiE =5 ¢ ERE WEN
e £+ off Rl wE» off)]

=5 0 » EEE HRE | 0

fe





image9.jpeg




image10.jpeg




image11.png
AS'L VY

AS'L VY





image12.png




image13.png




image14.png




image15.png
"

220Q




image16.jpeg




image17.jpeg
B w0 ¢ ofgkll = L= -]
Py I -
g ww + o8l = ol

o=

wred w0+ gkl =n R
L o o
g ww + okl = il

s €32 500





image1.wmf

image18.jpeg
Hrigt B 4
et S5 4

B S ¢
S G ¢





image19.jpeg
seriat @60 ¢ off Il ®0
e e
g @+ il w» okl

B w0 ¢+ okl &
oo ol g -
g ww + okl v i





image20.jpeg
Brm g ¢
B w5 ¢

SERT 0N
et W ¢
@ E ¢

gERT





image2.jpeg
L= 04
fet, =

FBEE (0~180)
RS (ZRD)
—

®© o~

5. o = o <> o
T | fenl &
fBE (0~180)
SERT (RD)
L

T | At &
fE (0~180)





image21.jpeg
bt

R @ L ol 2 offl] &

\ETIEIND 76D (EaRT)





image22.jpeg




image3.jpeg
et E
B (e~180)
SR (ZRD)
L

wRE A i 2 Sa Sl 1o |
BT [ Rt R
RE (ov180) | @
SR (R5F)
~—





image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg
LA I RES et g RS - B o> BEAY o BY = B





image26.jpeg
g‘aﬁﬂm FTED ( EaNHRAT )





