青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（三级）-测评师

一、电路搭设(共1题，共20分)
	1.
	电路搭设
元器件：
(1) 装置中包含2个LED灯模块或LED灯；（4分）
(2) 装置中包含2个按键模块或按键开关；（4分）
(3) 装置中包含舵机；（2分）
电路搭设：
(4) LED灯模块或LED灯与主控板正确连接；（4分）
(5) 按键模块或按键开关与主控板正确连接；（4分）
(6) 舵机和主控板正确连接。（2分）

	 
	

	
	

	
	试题编号：202303-R3-01

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：


二、功能实现(共1题，共80分)
请注意：本题总计80分，请评分人员点击灰色打开隐藏评分项并完成两部分评分。
	2.
	功能呈现
第一部分 流程图评分（20分）
流程图绘制:
(1)【起始框】有且绘制正确；（2分）
(2)【输入框】有且绘制正确；（2分）
(3)【判断框】有且绘制正确；（2分）
(4)【连接线】有闭环；（2分）
(5)流程图绘制整齐；（4分）
流程图功能:
(6) 表达言辞清晰；（4分）
(7) 表达基本正确。（4分）
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第二部分：功能实现评分（共60分）
(1) 当A键和B键没有按下时，LED_A和LED_B处于熄灭状态；（5分）
(2) 当A键和B键没有按下时，舵机处于90度位置；（5分）
以下功能请测评老师通知考生将抢答动作分解为先后两个动作进行评测。
(3) 当先按下A键时，LED_A点亮，LED_B熄灭；（5分）
(4) 当先按下A键时，舵机指向A键方向；（5分）
(5) 当先按下A键后，再按下B键，LED和舵机均保持不变（LED_A保持点亮，LED_B保持熄灭，舵机指向A键方向）；（10分）
(6) 当A键和B键均释放时，LED_A和LED_B均熄灭，舵机指向90度位置；（10分）
(7) 当先按下B键时，LED_B点亮，LED_A熄灭；（5分）
(8) 当先按下B键时，舵机指向B键方向；（5分）
(9) 当先按下B键后，再按下A键，LED和舵机均保持不变（LED_B保持点亮，LED_A保持熄灭，舵机指向B键方向）。（10分）
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	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：
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