青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）

一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，电位器连接到A0引脚，下图程序运行时，变量potVal值的范围是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	0~1



	B. 
	
	0~255



	C. 
	
	0~1023



	D. 
	
	255~1023




	
	

	
	试题编号：20230310150646499

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	2.
	常用的舵机属于？（ ）

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	控制器



	D. 
	
	感知器




	
	

	
	试题编号：20230310150645593

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	3.
	我国居民生活用电采用的是？（ ）

	 
		A. 
	
	380V的交流电



	B. 
	
	380V的直流电



	C. 
	
	220V的交流电



	D. 
	
	220V的直流电




	
	

	
	试题编号：20230310150645625

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	4.
	下列选项中，用于表示电流单位名称的是？（ ）

	 
		A. 
	
	安培



	B. 
	
	伏特



	C. 
	
	欧姆



	D. 
	
	法拉




	
	

	
	试题编号：20230310150645906

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	5.
	Arduino Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯亮度的变化。电路搭设及程序如下图所示，当光照强度逐渐增强时，LED的亮度逐渐减弱，此时红框A对应的程序是？（ ）
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		A. 
	
	[image: IMG_258]



	B. 
	
	[image: IMG_259]



	C. 
	
	[image: IMG_260]



	D. 
	
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20230310150646845

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	6.
	下列选项中，属于导体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	橡皮擦



	B. 
	
	干燥的木棒



	C. 
	
	蒸馏水



	D. 
	
	自来水




	
	

	
	试题编号：20230310150645672

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	7.
	Arduino UNO/Nano主控板电路搭设如下图所示，通过引脚6控制LED灯，能让LED灯点亮的程序模块是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_257]



	B. 
	
	[image: IMG_258]



	C. 
	
	[image: IMG_259]



	D. 
	
	[image: IMG_260]




	
	

	
	试题编号：20230310150646704

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	8.
	如图所示电路，下列说法错误的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	该电路是串联电路



	B. 
	
	当电源电压升高时，电路中的电流增大



	C. 
	
	电阻R1和电阻R2两端的电压相同



	D. 
	
	电阻R1和电阻R2的电流相同




	
	

	
	试题编号：20230310150645953

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	9.
	一个简单的报警装置使用到如下模块，其中一般用作执行器是？（ ）

	 
		A. 
	
	触碰开关



	B. 
	
	红外接收模块



	C. 
	
	LED灯



	D. 
	
	超声波传感器模块




	
	

	
	试题编号：20230310150645999

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，具有数字信号输出功能的引脚数量有？（ ）

	 
		A. 
	
	6个



	B. 
	
	1个



	C. 
	
	20个



	D. 
	
	22个




	
	

	
	试题编号：20230310150646031

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	11.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	4



	B. 
	
	4.50



	C. 
	
	5



	D. 
	
	5.00




	
	

	
	试题编号：20230310150646359

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	12.
	下列选项中，表示元器件电源地（负极）的符号标识是？（ ）

	 
		A. 
	
	V



	B. 
	
	+



	C. 
	
	5V



	D. 
	
	GND




	
	

	
	试题编号：20230310150645718

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	13.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	10



	B. 
	
	25



	C. 
	
	30



	D. 
	
	55




	
	

	
	试题编号：20230310150646406

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	14.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序模块返回值的范围是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0~5



	C. 
	
	0~255



	D. 
	
	0~1023




	
	

	
	试题编号：20230310150646078

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	15.
	下列选项所示的流程图图例中，与下图程序模块对应的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_257]



	B. 
	
	[image: IMG_258]



	C. 
	
	[image: IMG_259]



	D. 
	
	[image: IMG_260]




	
	

	
	试题编号：20230310150646312

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	16.
	2022年底，OpenAI发布了新一代聊天机器人模型，推动人工智能应用达到一个新的高度，该模型的名称是？（ ）

	 
		A. 
	
	ChatGPT



	B. 
	
	Keras



	C. 
	
	AlphaFold



	D. 
	
	TensorFlow




	
	

	
	试题编号：20230310150645546

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	17.
	一般情况下，下列选项中，可使用下图程序模块的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	按键开关模块



	B. 
	
	红外接收模块



	C. 
	
	蜂鸣器模块



	D. 
	
	舵机




	
	

	
	试题编号：20230310150646640

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	18.
	程序模块如下，该模块属于？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	循环结构



	C. 
	
	选择结构



	D. 
	
	双分支结构




	
	

	
	试题编号：20230310150646453

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	18.
	程序模块如下，该模块属于？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	循环结构



	C. 
	
	选择结构



	D. 
	
	双分支结构




	
	

	
	试题编号：20230310150646453

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁的次数是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	5



	D. 
	
	6




	
	

	
	试题编号：20230310150646751

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列关于欧姆定律的选项中，正确的有？（ ）

	 
		A. 
	
	I=U/R



	B. 
	
	U=I*R



	C. 
	
	I=U*R



	D. 
	
	U=I/R




	
	

	
	试题编号：20230310150646124

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	22.
	下列选项中，属于关系运算模块的有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_256]



	B. 
	
	[image: IMG_257]



	C. 
	
	[image: IMG_258]



	D. 
	
	[image: IMG_259]




	
	

	
	试题编号：20230310150646562

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	23.
	如图所示A/B/C/D四个电路中，当按键开关按下后，LED灯点亮的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	电路A



	B. 
	
	电路B



	C. 
	
	电路C



	D. 
	
	电路D




	
	

	
	试题编号：20230310150646171

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	24.
	通常情况下，关于Arduino UNO/Nano主控板，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	主控板主控芯片的工作频率为16MHz



	B. 
	
	主控板Flash的空间大小为32Kb



	C. 
	
	主控板内存空间的大小为2Kb



	D. 
	
	工作电压为5V




	
	

	
	试题编号：20230310150645796

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	25.
	关于Arduino，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino起源于意大利



	B. 
	
	Arduino以开源的方式进行推广



	C. 
	
	Arduino主控板属于控制器



	D. 
	
	Arduino只能以图形化进行编程




	
	

	
	试题编号：20230310150645749

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	在搭设电路时，可以带电插拔元器件。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230310150645828

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	27.
	电路搭设完毕，通电前要检查电路，确保电源和地之间不形成短路。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230310150645875

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	28.
	Mixly程序设计中，所有的非零值表示真。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230310150646593

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	29.
	上传到Arduino UNO/Nano主控板的程序，断电后会丢失。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230310150646250

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	30.
	Arduino UNO/Nano主控板的A0~A5引脚，仅可作为模拟输入引脚使用。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230310150646218

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：
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