青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、实操考题(共1题，共100分)
	1.
	主题：一位数码管数字动态显示
器件：ESP32主控板、一位数码管、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。
任务要求：
通过在串口监视器输入框中，输入0~9之间的数字，在一位数码管上按照字段a~g的顺序，以间隔500毫秒依次显示该数字所对应的字段，如下图所示。
[image: IMG_256]
具体要求如下：
(1) 装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；
(2) 用手点击主控板的电容触摸引脚T0，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；
(3) 倒计时显示完毕，当在串口监视器输入框中输入0~9间的任意数字，并点击发送按键，当前输入的数字输出到串口监视器窗口；
(4) 输入完毕后，一位数码管按照字段a~g的顺序，以0.5秒的时间间隔，依次显示该数字所对应的字段,如上图所示,形成动态的效果；
(5) 一位数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分；
(6) 程序采用C代码编写，不得使用外部库调用；
(7) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下；
(2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：
数组NUM[] 保存的是0~9和'.'十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
// 保存0~9
byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};
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