青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯亮度的变化。电路搭设及程序如下图所示，当光照强度逐渐增强时，LED的亮度逐渐减弱，此时红框A对应的程序是？（ ）
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		A. 
	
	[image: IMG_258]



	B. 
	
	[image: IMG_259]



	C. 
	
	[image: IMG_260]



	D. 
	
	[image: IMG_261]




	
	

	
	试题编号：20230827210849003

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序模块控制板载LED灯闪烁4次，程序中变量val的值是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	2



	C. 
	
	3



	D. 
	
	5




	
	

	
	试题编号：20230827210848894

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序模块返回值的范围是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0~5



	C. 
	
	0~255



	D. 
	
	0~1023




	
	

	
	试题编号：20230827210848050

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	Arduino UNO/Nano主控板，智能红绿灯项目，其中引脚6控制绿色LED灯，引脚8控制蜂鸣器，部分程序如下图所示，该部分程序的功能是：当人行道还剩余很短的通行时间时，绿灯闪烁，同时蜂鸣器发出声音，以提醒行人尽快通过。根据程序判断绿灯闪烁提醒的总时长是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	
	1秒



	B. 
	
	2秒



	C. 
	
	10秒



	D. 
	
	20秒




	
	

	
	试题编号：20230827210848941

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	一般情况下，下列器件中，可使用下图程序模块的是？（ ）
[image: IMG_265]

	 
		A. 
	
	按键开关模块



	B. 
	
	LED模块



	C. 
	
	蜂鸣器模块



	D. 
	
	电位器模块




	
	

	
	试题编号：20230827210848785

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	下列选项所示的流程图图例中，与下图程序模块对应的是？（ ）
[image: IMG_266]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_267]



	B. 
	
	[image: IMG_268]



	C. 
	
	[image: IMG_269]



	D. 
	
	[image: IMG_270]




	
	

	
	试题编号：20230827210848363

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	电路搭设如下图所示，通过引脚6控制LED灯，能让LED灯点亮的程序模块是？（ ）
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_272]



	B. 
	
	[image: IMG_273]



	C. 
	
	[image: IMG_274]



	D. 
	
	[image: IMG_275]




	
	

	
	试题编号：20230827210848847

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	程序模块如下图所示，下列选项中与下图模块功能等效的是？（ ）
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_277]



	B. 
	
	[image: IMG_278]



	C. 
	
	[image: IMG_279]



	D. 
	
	[image: IMG_280]




	
	

	
	试题编号：20230827210848566

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	程序模块如下所示，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_281]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	3



	C. 
	
	10



	D. 
	
	55




	
	

	
	试题编号：20230827210848503

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	程序模块如下所示，该模块属于？（ ）
[image: IMG_282]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	循环结构



	C. 
	
	选择结构



	D. 
	
	多分支结构




	
	

	
	试题编号：20230827210848456

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: IMG_283]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	0.00



	C. 
	
	256



	D. 
	
	256.50




	
	

	
	试题编号：20230827210848410

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板中，具有数字信号输入功能的引脚数量有？（ ）

	 
		A. 
	
	6个



	B. 
	
	1个



	C. 
	
	20个



	D. 
	
	22个




	
	

	
	试题编号：20230827210848003

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino UNO/Nano主控板除了提供5V电压输出外，还可以输出的电压有？（ ）

	 
		A. 
	
	3V



	B. 
	
	3.3V



	C. 
	
	3.5V



	D. 
	
	12V




	
	

	
	试题编号：20230827210847675

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列有关Arduino的描述中，错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino仅指硬件主控板



	B. 
	
	Arduino起源于意大利



	C. 
	
	Arduino是一种开源硬件和软件平台



	D. 
	
	Arduino以开源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20230827210848613

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	下列电路符号中，用于标识光敏电阻的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_284]



	B. 
	
	[image: IMG_285]



	C. 
	
	[image: IMG_286]



	D. 
	
	[image: IMG_287]




	
	

	
	试题编号：20230827210847785

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	下列选项中，用于表示电阻单位名称的是？（ ）

	 
		A. 
	
	安培



	B. 
	
	伏特



	C. 
	
	欧姆



	D. 
	
	亨利




	
	

	
	试题编号：20230827210847910

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	下列选项中，表示元器件电源地（负极）的符号标识有？（ ）

	 
		A. 
	
	V



	B. 
	
	VCC



	C. 
	
	5V



	D. 
	
	VEE




	
	

	
	试题编号：20230827210847722

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	将外部物理信号转化为电信号的器件是？（ ）

	 
		A. 
	
	执行器



	B. 
	
	控制器



	C. 
	
	传感器



	D. 
	
	感应器




	
	

	
	试题编号：20230827210847957

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	我国家庭用电电压和正常状况下人体的安全电压分别是？（ ）

	 
		A. 
	
	220V 24V



	B. 
	
	220V 36V



	C. 
	
	110V 24V



	D. 
	
	110V 36V




	
	

	
	试题编号：20230827210847613

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	通常使用的HC-SR04超声波传感器的4个引脚中，用于接收触发信号的引脚是？（ ）

	 
		A. 
	
	Trig



	B. 
	
	Echo



	C. 
	
	VCC



	D. 
	
	GND




	
	

	
	试题编号：20230827210848097

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	如图所示电路，当电路导通时，下列说法正确的是？（ ）
[image: IMG_288]

	 
		A. 
	
	该电路是串联电路



	B. 
	
	当电源电压升高时，电路中的电流增大



	C. 
	
	当电阻R1和电阻R2的阻值相同时，电阻R1和电阻R2两端的电压相同



	D. 
	
	电阻R1和电阻R2的电流相同




	
	

	
	试题编号：20230827210848128

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列所示器件中，属于执行器的是？（ ）

	 
		A. 
	
	LED



	B. 
	
	舵机



	C. 
	
	电位器



	D. 
	
	直流电机




	
	

	
	试题编号：20230827210847831

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	下列选项中，属于逻辑运算模块的有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_289]



	B. 
	
	[image: IMG_290]



	C. 
	
	[image: IMG_291]



	D. 
	
	[image: IMG_292]




	
	

	
	试题编号：20230827210848659

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D|C|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	根据物体的导电性能进行分类，可分为如下几类？（ ）

	 
		A. 
	
	导体



	B. 
	
	半导体



	C. 
	
	绝缘体



	D. 
	
	超导体




	
	

	
	试题编号：20230827210847863

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	如图所示电路，当按键开关按下后，LED灯点亮的是？（ ）
[image: IMG_293]

	 
		A. 
	
	电路A



	B. 
	
	电路B



	C. 
	
	电路C



	D. 
	
	电路D




	
	

	
	试题编号：20230827210848191

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	下图程序模块的运算结果是假。（ ）
[image: IMG_294]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827210848706

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	充电宝输出的是直流电。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827210848738

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	在控制装置中，主控板类似人的大脑，起到分析判断的作用。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827210848316

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	电压的单位是伏特，简称伏，用U表示。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827210848269

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	LED灯是一个能发光的二极管，具有单向导通的特性。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827210848222

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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