青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	标准ASCII码共包含128个字符，其中数字字符的范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	0~31



	B. 
	
	48~57



	C. 
	
	65~90



	D. 
	
	97~122




	
	

	
	试题编号：20230827211145462

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	ESP32 for Arduino采用DAC外设进行模拟输出，函数dacWrite(val)中val值的范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0~255



	C. 
	
	0~1023



	D. 
	
	0~4095




	
	

	
	试题编号：20230827211145884

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	ESP32 for Arduino，与函数analogSetWidth()相关的外设是？（ ）

	 
		A. 
	
	GPIO



	B. 
	
	ADC



	C. 
	
	霍尔传感器



	D. 
	
	DAC




	
	

	
	试题编号：20230827211145306

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	ESP32 for Arduino，下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	653297



	B. 
	
	65 32 97



	C. 
	
	A a



	D. 
	
	a A




	
	

	
	试题编号：20230827211146743

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Serial类库的成员函数中，返回串口缓冲区内字符的个数的成员函数是？（ ）

	 
		A. 
	
	Serial.available()



	B. 
	
	Serial.println()



	C. 
	
	Serial.read()



	D. 
	
	Serial.Write()




	
	

	
	试题编号：20230827211146509

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	ESP32 WROOM模组中处理器的总线宽度是？（ ）

	 
		A. 
	
	12位



	B. 
	
	16位



	C. 
	
	32位



	D. 
	
	64位




	
	

	
	试题编号：20230827211145134

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	当74HC595移位寄存器芯片的ST_CP引脚，控制将移位寄存器中的数据写入到数据寄存器时，ST_CP引脚的电平状态是？（ ）

	 
		A. 
	
	高电平



	B. 
	
	低电平



	C. 
	
	上升沿



	D. 
	
	下降沿




	
	

	
	试题编号：20230827211145962

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	ESP32 for Arduino，下列选项所列的数据类型，运算符sizeof()返回值为4的是？（ ）

	 
		A. 
	
	boolean



	B. 
	
	char



	C. 
	
	int



	D. 
	
	long long




	
	

	
	试题编号：20230827211145415

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	0x23 ^ 0x75的结果是？（ ）

	 
		A. 
	
	33



	B. 
	
	86



	C. 
	
	98



	D. 
	
	119




	
	

	
	试题编号：20230827211146384

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，取消指定引脚PWM信号输出的函数是？（ ）

	 
		A. 
	
	ledcSetup()



	B. 
	
	ledcAttachPin()



	C. 
	
	ledcDetachPin()



	D. 
	
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20230827211145790

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	3



	B. 
	
	2



	C. 
	
	8



	D. 
	
	32




	
	

	
	试题编号：20230827211146696

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	电路搭设和对应的程序如下，当手触摸铝片时，LED灯点亮，程序中A和B分别为？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	hallRead(T0) >



	B. 
	
	hallRead(T0) <



	C. 
	
	touchRead(T0) >



	D. 
	
	touchRead(T0) <




	
	

	
	试题编号：20230827211146649

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	ESP32 for Arduino，读取按键开关S1的返回值，电路搭设如图所示，程序pinMode(16,mode);中mode的值应是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	
	INPUT



	B. 
	
	OUTPUT



	C. 
	
	INPUT_PULLUP



	D. 
	
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20230827211145681

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，bit_num的含义是？（ ）

	 
		A. 
	
	设置PWM的频率



	B. 
	
	设置PWM的分辨率



	C. 
	
	设置PWM的输出通道号



	D. 
	
	设置PWM的占空比




	
	

	
	试题编号：20230827211145837

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	通过shiftOut函数向74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数据如下，程序变量val的值是？（ ）
[image: IMG_260]
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	
	0xA0



	B. 
	
	0xA



	C. 
	
	0x50



	D. 
	
	5




	
	

	
	试题编号：20230827211146602

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	下列程序执行后,串口监视器显示的相应内容是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	
	AB



	B. 
	
	CABC



	C. 
	
	ABC



	D. 
	
	ABCABC




	
	

	
	试题编号：20230827211146555

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	
	10



	B. 
	
	26



	C. 
	
	34



	D. 
	
	45




	
	

	
	试题编号：20230827211146259

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	0x18 << 2的值是？（ ）

	 
		A. 
	
	6



	B. 
	
	8



	C. 
	
	60



	D. 
	
	96




	
	

	
	试题编号：20230827211146337

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	ESP32 for Arduino中，程序Serial.printf()中表示十进制整数输出的格式字符为？（ ）

	 
		A. 
	
	%o



	B. 
	
	%d



	C. 
	
	%x



	D. 
	
	%c




	
	

	
	试题编号：20230827211146290

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	ESP32主控芯片集成了霍尔传感器，下列选项中，有关霍尔传感器描述错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	霍尔传感器的返回值随着磁场强度的变化而变化



	B. 
	
	可以通过霍尔传感器返回值的正负判断磁场的正负极



	C. 
	
	磁场越强，霍尔传感器的返回值越小



	D. 
	
	霍尔传感器返回值的读取函数是hallRead()




	
	

	
	试题编号：20230827211145915

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按下释放时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）
[image: IMG_264]

	 
		A. 
	
	ONHIGH



	B. 
	
	CHANGE



	C. 
	
	RISING



	D. 
	
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20230827211146009

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	UART串行通信，一个完整的数据帧包含？（ ）

	 
		A. 
	
	起始位



	B. 
	
	数据位



	C. 
	
	校验位



	D. 
	
	停止位




	
	

	
	试题编号：20230827211146056

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	下列选项中，ESP32 WROOM模组所具备的外设有？（ ）

	 
		A. 
	
	12-bit ADC



	B. 
	
	触摸传感器



	C. 
	
	霍尔传感器



	D. 
	
	8-bit DAC




	
	

	
	试题编号：20230827211145540

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列选项中，ESP32 WROOM模组所具有的特点有？（ ）

	 
		A. 
	
	高度集成



	B. 
	
	超低功耗



	C. 
	
	集成WiFI功能



	D. 
	
	集成双模蓝牙功能




	
	

	
	试题编号：20230827211145509

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列选项中，关于millis()函数描述正确的有？（ ）

	 
		A. 
	
	millis()函数返回当前程序自开始运行至当前的时间



	B. 
	
	millis()函数返回值的单位是毫秒



	C. 
	
	程序中，应避免保存millis()函数返回值的变量发生溢出



	D. 
	
	millis()函数的初始时间值可以通过参数设定




	
	

	
	试题编号：20230827211146431

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	串口波特率数值越大，数据传输的速率越大。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827211146212

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	函数shiftOut()的参数中，可以设置移位输出数据的输出顺序。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827211146478

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	四位数码管一般需要采用动态显示。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827211146165

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	通过计算机USB端口给ESP32主控板供电，USB输出的是5V电压，所以ESP32主控芯片的工作电压是5V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827211145587

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	ESP32主控芯片是双核。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20230827211145634

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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shiftOut (dataPin, clockPin, LSBFIRST, val);
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