青少年机器人技术等级考试（五级）
实操试卷及评分标准 
1、 实操考题
主题：按键控制心形图案交互显示
器件：ESP32主控板1块，按键模块1个，8x8LED点阵1个，74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。
任务要求： 
通过按键控制8x8LED点阵屏在黑屏-小心形图案-大心形图案之间循环切换显示，具体任务要求如下：
(1)程序启动后，8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭；
(2)第1次点击按键，8x8LED点阵屏所有的LED熄灭，呈现黑屏状态；
(3)第2次点击按键，8x8LED点阵屏显示小心形图案；
(4)第3次点击按键，8x8LED点阵屏显示大心形图案；
(5)依次类推，当再次点击按键时，8x8LED依次在黑屏、小心形图案、大心形图案之间循环切换显示；
(6)按键输入须进行消抖处理。
(7)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；
(8)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下；
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
参考资料：
数组heartB[]和heartS[]分别为大小心形的点阵数据。编程时可参考使用。
byte heartB[] = {0x99, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF}; 
byte heartS[] = {0xFF, 0xDB, 0x81, 0x81, 0xC3, 0xE7, 0xFF, 0xFF};
2、 评分组成（共100分）
1、电路搭设（20分）
元器件：
(1) 装置中包含按键模块；（2分）
(2) 装置中包含8x8LED点阵；（2分）
(3)装置中包含74HC595移位寄存器模块或芯片；（2分）
电路搭设：
(4)按键模块与主控板正确连接；（4分）
(5)8x8点阵与74HC595移位寄存器模块或芯片正确连接；（5分）
(6)74HC595移位寄存器模块或芯片与主控板正确连接。（5分）
2、功能实现（80分）
(1)程序启动后，实现8x8LED点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭；（20分）
(2)实现第1次点击按键，8x8LED点阵屏所有的LED熄灭，呈现黑屏状态；（15分）
(3)实现第2次点击按键，8x8LED点阵屏显示小心形图案；（15分）
(4)实现第3次点击按键，8x8LED点阵屏显示大心形图案；（15分）
(5)再次连续点击按键，实现8x8LED依次在黑屏、小心形图案、大心形图案之间循环切换显示。（15分）

