青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
分数：100  题数：30
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	下列选项中，关于光敏电阻描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	光敏电阻是由导体材料制作而成



	B. 
	
	光照射光敏电阻时，光照越强，光敏电阻的阻值越小



	C. 
	
	光敏电阻具有单向导通的特性



	D. 
	
	在电路中，使用光敏电阻读取环境光强度的变化值，不需要串联电阻




	
	

	
	试题编号：20231123210315146

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	2.
	正常情况下，通过Vin引脚给Arduino UNO/Nano主控板供电时，输入的电压范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	5V



	B. 
	
	5V~12V



	C. 
	
	6V~20V



	D. 
	
	7V~12V




	
	

	
	试题编号：20231123210314693

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	3.
	下列选项的名称中，与欧姆定律无关的选项是？（ ）

	 
		A. 
	
	安培



	B. 
	
	伏特



	C. 
	
	欧姆



	D. 
	
	瓦特




	
	

	
	试题编号：20231123210314958

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	4.
	以下对Arduino的描述中，正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino是指硬件主控板



	B. 
	
	Arduino是指Arduino 语言



	C. 
	
	Arduino主控板包含UNO和Nano等众多类型的主控板



	D. 
	
	Arduino以闭源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20231123210314535

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	5.
	Arduino Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯亮度的变化。电路搭设及程序如下图所示，当光照强度逐渐减弱时，LED的亮度变化是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/61f628bf-7536-4ee7-a000-53620b6e867e/image/e1c72c04-0e52-4dae-a80a-239f149c6cd6.jpg]
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/61f628bf-7536-4ee7-a000-53620b6e867e/image/81346773-dba5-41d6-9068-018776fc379d.jpg]

	 
		A. 
	
	LED灯逐渐变暗



	B. 
	
	LED灯逐渐变亮



	C. 
	
	LED灯闪烁



	D. 
	
	LED灯无任何变化




	
	

	
	试题编号：20231123210315976

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	6.
	一个完整的控制装置由传感器、控制器和执行器组成，以人做类比，人的大脑类似于？（ ）

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	控制器



	C. 
	
	执行器



	D. 
	
	闭环控制




	
	

	
	试题编号：20231123210315099

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	7.
	程序模块如下，关于该模块功能描述正确的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/93340c8a-cb9a-41f7-8596-32d402e72171/image/28ae3429-adb1-4b6e-997b-e089c1adbd2a.png]

	 
		A. 
	
	A0引脚输出高电平数字信号



	B. 
	
	A0引脚输出高电平模拟信号



	C. 
	
	A0引脚输入高电平数字信号



	D. 
	
	A0引脚输入高电平模拟信号




	
	

	
	试题编号：20231123210315521

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	8.
	控制装置中，接收主控板发出的电信号，并将电信号转化为其他形式信号的器件是？（ ）

	 
		A. 
	
	执行器



	B. 
	
	传感器



	C. 
	
	数字信号



	D. 
	
	模拟信号




	
	

	
	试题编号：20231123210314582

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	9.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/98854218-7703-4406-99aa-42919e6e424c/image/7a47dbb4-a3ed-422e-821c-e92d7e1ec184.jpg]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	0.00



	C. 
	
	256



	D. 
	
	256.50




	
	

	
	试题编号：20231123210315458

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	10.
	下列电路符号中，用于标识二极管的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/9e1bd204-a681-4a56-9ff9-625d065bf1e2/image/ce1ca578-106a-4310-8be0-eb3310eba05f.png]



	B. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/9e1bd204-a681-4a56-9ff9-625d065bf1e2/image/961dcd1a-dcb9-4e38-88e5-09b3f20dd71e.png]



	C. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/9e1bd204-a681-4a56-9ff9-625d065bf1e2/image/e7325609-f783-4dd5-9c78-a94273344d55.png]



	D. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/9e1bd204-a681-4a56-9ff9-625d065bf1e2/image/5f90874c-2ff2-4025-a9ef-b7d36da027fe.png]




	
	

	
	试题编号：20231123210314740

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	11.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，下列说法正确的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/affd16e3-3e6f-4fa1-900f-fd9413379b32/image/afddd949-3a1e-4bde-982e-f67053efcb08.jpg]

	 
		A. 
	
	当超声波传感器返回的距离为12厘米时，引脚3输出高电平



	B. 
	
	当超声波传感器返回的距离为8厘米时，引脚3输出高电平



	C. 
	
	当超声波传感器返回的距离为3厘米时，引脚3输出高电平



	D. 
	
	当超声波传感器返回的距离为0厘米时，引脚3输出高电平




	
	

	
	试题编号：20231123210315913

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	12.
	通过引脚6点亮LED灯，电路搭设如下图所示，通常情况下，图中和电阻相连的导线应连接到？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/b6c0d60a-2f8f-4990-bb2c-dcbd55ce040b/image/d81a1b0a-e02a-4db2-b426-cbd43d3cfc3f.jpg]

	 
		A. 
	
	VCC



	B. 
	
	GND



	C. 
	
	D0引脚



	D. 
	
	D1引脚




	
	

	
	试题编号：20231123210315819

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	13.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/c7981cb3-a795-40ec-9e06-beb998ccfc7a/image/ad9a7b38-1c03-4c37-84da-56724013f637.jpg]

	 
		A. 
	
	*-+*-



	B. 
	
	-+*-+



	C. 
	
	+*-+*



	D. 
	
	-*+-*




	
	

	
	试题编号：20231123210315568

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	14.
	下列选项所示流程图中，与下图程序模块对应的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ccce131c-b47e-4e15-ab71-2d2005e447ec/image/79ae66a6-6602-488a-9a0d-fc3a4229b65b.png]

	 
		A. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ccce131c-b47e-4e15-ab71-2d2005e447ec/image/0956ca17-e887-4012-99e7-9442ffbe05dc.png]



	B. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ccce131c-b47e-4e15-ab71-2d2005e447ec/image/8cb78596-9891-4c94-8891-a1e144ee4921.png]



	C. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ccce131c-b47e-4e15-ab71-2d2005e447ec/image/c4562ebd-914c-4e9c-9ae1-9806a55c1b74.png]



	D. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ccce131c-b47e-4e15-ab71-2d2005e447ec/image/984ab1cc-2743-4957-8eaa-518e0e22a11a.png]




	
	

	
	试题编号：20231123210315396

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	15.
	Arduino UNO主控板，具有模拟信号输入功能的引脚为？（ ）

	 
		A. 
	
	A0~A5



	B. 
	
	D0~D13



	C. 
	
	D3/D5/D6/D9/D10/D11



	D. 
	
	D0~D13 / A0~A5




	
	

	
	试题编号：20231123210315052

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	16.
	一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块读取器件返回值的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/d89d3d8e-ea24-4ffa-8474-5ec67825f0ba/image/95d03f57-1dcf-45d5-a66d-ec5b32dc35ed.png]

	 
		A. 
	
	LED



	B. 
	
	电位器



	C. 
	
	舵机



	D. 
	
	按键模块




	
	

	
	试题编号：20231123210315005

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	17.
	正常状况下，1节五号干电池的电压与人体的安全电压分别是？（ ）

	 
		A. 
	
	1.5V 24V



	B. 
	
	1.5V 36V



	C. 
	
	5V 24V



	D. 
	
	5V 36V




	
	

	
	试题编号：20231123210314644

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	18.
	一般情况下，下列器件中，可使用下图程序模块的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/e046e66f-adc6-4256-b6c5-d653a3313352/image/d7677ebb-c0e6-4381-83a0-00d69a9ff1f9.jpg]

	 
		A. 
	
	按键开关模块



	B. 
	
	LED模块



	C. 
	
	光敏电阻模块



	D. 
	
	电位器模块




	
	

	
	试题编号：20231123210315772

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	19.
	下列选项中，可用于保存小数的数据类型是？（ ）

	 
		A. 
	
	布尔型



	B. 
	
	字节型



	C. 
	
	整数型



	D. 
	
	浮点型




	
	

	
	试题编号：20231123210315615

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁的次数是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/ffa9e47e-709b-4699-ab2e-58e7ade2e51e/image/e5507265-d21e-4a2f-b1de-2c7d74b7f174.jpg]

	 
		A. 
	
	5



	B. 
	
	6



	C. 
	
	10



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20231123210315866

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	如图所示电路，当按键开关按下后，LED灯点亮的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/2bbc7179-e1f7-4077-9105-a588d9213aa5/image/fd25d59f-ba7c-4b81-a885-5ff9726910e3.jpg]

	 
		A. 
	
	电路A



	B. 
	
	电路B



	C. 
	
	电路C



	D. 
	
	电路D




	
	

	
	试题编号：20231123210315255

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	22.
	如图所示电路，下列说法正确的是？（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/7dc5a511-c536-435b-83ef-8ddededc35f0/image/0de8159a-48fe-405f-be94-9213ba4e60a6.png]

	 
		A. 
	
	当开关S断开时，整个电路断路



	B. 
	
	当电源电压升高时，支路电流Ia增大



	C. 
	
	支路中，电阻R1和电阻R2两端的电压之和等于电源的电压



	D. 
	
	支路电流Ia+Ib的和等于干路电流I，即I=Ia+Ib




	
	

	
	试题编号：20231123210315193

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	23.
	下列模块中，属于选择（分支）结构的模块有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/b46fffd0-d4ac-4be2-a4a2-1dbac5c9718b/image/b29a4777-e19a-4866-925b-d557f48709f9.png]



	B. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/b46fffd0-d4ac-4be2-a4a2-1dbac5c9718b/image/a491ca56-6b28-4c02-854c-3574af6f3b17.png]



	C. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/b46fffd0-d4ac-4be2-a4a2-1dbac5c9718b/image/adba2505-89db-4efb-8ef0-51533e012c1f.png]



	D. 
	
	[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/b46fffd0-d4ac-4be2-a4a2-1dbac5c9718b/image/708e6c8a-ffc2-4167-8053-3bece6dda4d3.png]




	
	

	
	试题编号：20231123210315663

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	24.
	下列选项中，表示元器件电源（正极）的符号标识有？（ ）

	 
		A. 
	
	VDD



	B. 
	
	V



	C. 
	
	5V



	D. 
	
	VSS




	
	

	
	试题编号：20231123210314833

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	25.
	通常情况下，下列选项中，属于导体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	杜邦线



	B. 
	
	钥匙



	C. 
	
	橡胶棒



	D. 
	
	自来水




	
	

	
	试题编号：20231123210314787

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	电路中，电源外部电流的方向是从正极流向负极。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20231123210314911

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	27.
	一个完整的电路由电源、用电器、开关、导线四部分组成。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20231123210315302

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	28.
	Arduino UNO/Nano主控板部分引脚标识有“~”符号，标明该引脚具有模拟输出功能。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20231123210314880

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	29.
	LED灯是单向导通的半导体元器件，其两个引脚没有极性区分。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20231123210315333

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



	30.
	下图程序模块的运算结果是真。（ ）
[image: https://qceit.org.cn/fileroot/question/2a34988d-6700-4054-9ce9-2abc3a254a7d/image/11ea47e0-a2d8-4771-bc00-7983fbf887d7.jpg]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20231123210315710

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误
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