青少年机器人技术等级考试
实操题（五级）及评分标准（2024-3月）
1、 实操考题
主题：按键计数器
[bookmark: _GoBack]器件：ESP32主控板、按键模块、一位数码管、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。
任务要求： 
通过点击按键控制一位数码管显示数字在1~5~1之间变化，具体要求如下：
(1)装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；
(2)第一次点击按键，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；
(3)倒计时显示完毕，装置进入计数状态，此时数码管显示的数字为0；
(4)每次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字加1，直至显示的数字为5；
(5)当显示的数字为5时，再次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字减1，直至显示的数字为1；
(6)当显示的数字为1时，再次点击按键，一位数码管显示的数字比先前显示的数字加1。依此循环，一位数码管显示的内容在1、2、3、4、5、4、3、2、1、2、3...间循环；
(7)一位数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分；
(8)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；
(9)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，大小5M以下；
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
参考资料：
数组NUM[] 保存的是0~9十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
// 保存0~9
byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};
2、 评分组成
1、电路搭设（20分）
元器件：
(1)装置中包含74HC595移位寄存器模块（或元器件）；（3分）
(2)装置中包含一位数码管；（3分）
(3)装置中包含按键模块；（3分）
电路搭设：
(4)一位数码管与74HC595移位寄存器模块（或元器件）正确连接；（3分）
(5)74HC595移位寄存器模块（或元器件）与主控板正确连接；（5分）
(6)按键模块和主控板正确连接。（3分）
2、功能实现（80分）
(1)实现装置通电启动后，一位数码管保持熄灭，不显示任何内容；（10分）
(2)实现第一次点击按键时，数码管倒计时依次显示9、8、7、…、0，间隔时间为0.5秒；（10分）
(3)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字加1；（15分）
(4)实现当前显示的数字为5时，再次点击按键，一位数码管显示的数字减1；（15分）
(5)实现每次点击按键时，一位数码管显示的数字减1；（15分）
(6)实现当前显示的数字为1时，再次点击按键，一位数码管显示的数字加1。（15分）

