[bookmark: _GoBack]青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、实操试题(共1题，共100分)
	1.
	主题：按键交互四位数码管显示
器件：ESP32主控板、四位数码管、按键模块、74HC595移位寄存器芯片（或模块）及相关器件。
以上模块也可以采用分立器件结合面包板进行搭设。
任务要求： 
通过按键依次切换，在四位数码管的1~4位上，循环显示数字1~9，具体要求如下：
(1)程序启动后，在四位数码管显示今天的日期：0630；
(2)第一次点击按键，仅在四位数码管的第1位上循环显示0、1、2、3、…9，间隔时间为0.5秒。
四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示；
(3)第二次点击按键，仅在四位数码管的第2位上循环显示0、1、2、3、…9，间隔时间为0.5秒。
位数码管的其他位段关闭，没有任何显示；
(4)依次类推，当第三次、第四次点击按键，仅在四位数码管的第3和第4位上循环显示数字0~9。
四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示；
(5)数码管必须使用74HC595移位寄存器芯片驱动显示。如采用其他方式，本实操成绩得0分；
(6)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；
(7)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，
大小5M以下；
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

参考资料：
数组NUM[] 保存的是0~9十六进制形式的数码管显示的段位信息。编程时可参考使用。
// 保存0~9
byte NUM[] = {0xFC, 0x60, 0xDA, 0xF2, 0x66, 0xB6, 0xBE, 0xE0, 0xFE, 0xF6};

评分项：
1.器件及器件连接（20分）
2.功能实现（80分）
(1)实现程序启动后，在四位数码管显示0630；（20分）
(2)实现第一次点击按键后，在四位数码管的第1位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒；（10分）
(3)实现第一次点击按键后，四位数码管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分）
(4)实现第二次点击按键后，仅在四位数码管的第2位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码
管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分）
(5)实现第三次点击按键后，仅在四位数码管的第3位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码
管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分）
(6)实现第四次点击按键后，仅在四位数码管的第4位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四位数码
管的其他位段关闭，没有任何显示；（10分）
(7)实现第五次点击按键后，回归到仅在四位数码管的第1位上循环显示0~9，间隔时间为0.5秒,四
位数码管的其他位段关闭，没有任何显示。（10分）
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