[bookmark: _GoBack]青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	程序模块如下图所示，当变量i的值为255时，该程序模块的返回值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	255



	C. 
	
	512



	D. 
	
	1023




	
	

	
	试题编号：20240313143745003

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	2.
	在电路原理图中，下图所示标识符表示的是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	电阻



	B. 
	
	LED



	C. 
	
	二极管



	D. 
	
	光敏电阻




	
	

	
	试题编号：20240313143743924

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	3.
	下列有关Arduino的描述中，正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino仅指硬件主控板



	B. 
	
	Arduino是指Arduino IDE



	C. 
	
	Arduino起源于中国



	D. 
	
	Arduino以开源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20240313143743861

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	4.
	程序模块如下图所示，当变量i的值为4时，程序模块的结果是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	3



	D. 
	
	5




	
	

	
	试题编号：20240313143744956

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	5.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，程序运行后串口监视器显示的内容是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_260]



	B. 
	
	[image: IMG_261]



	C. 
	
	[image: IMG_262]



	D. 
	
	[image: IMG_263]




	
	

	
	试题编号：20240313143745364

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用电位器控制舵机的转动角度，电位器连接在A5引脚，舵机连接在A0引脚，下列选项中，实现当电位器从一端旋转至另外一端时，舵机从0度旋转至180度的程序是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_264]



	B. 
	
	[image: IMG_265]



	C. 
	
	[image: IMG_266]



	D. 
	
	[image: IMG_267]




	
	

	
	试题编号：20240313143745300

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	7.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，可实现在引脚3输出高电平的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_268]



	B. 
	
	[image: IMG_269]



	C. 
	
	[image: IMG_270]



	D. 
	
	[image: IMG_271]




	
	

	
	试题编号：20240313143745426

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	8.
	一般情况下，下图程序模块对应的器件类别是？（ ）
[image: IMG_272]

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	触发器



	D. 
	
	控制器




	
	

	
	试题编号：20240313143744441

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	9.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，该模块运行后，3引脚输出的等效电压为5V，变量i对应的值是？（ ）
[image: IMG_273]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	255



	D. 
	
	1023




	
	

	
	试题编号：20240313143745175

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	10.
	正常情况下，人体的安全电压不高于？（ ）

	 
		A. 
	
	24V



	B. 
	
	36V



	C. 
	
	220V



	D. 
	
	380V




	
	

	
	试题编号：20240313143743799

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	11.
	在控制系统中，按键开关通常属于？（ ）

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	控制器



	D. 
	
	输出设备




	
	

	
	试题编号：20240313143743752

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：



	12.
	一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块读取器件返回值的是？（ ）
[image: IMG_274]

	 
		A. 
	
	马达驱动模块



	B. 
	
	电位器模块



	C. 
	
	按键模块



	D. 
	
	超声波传感器




	
	

	
	试题编号：20240313143744362

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	13.
	流程图图例如下，下列选项中，与下图图例功能对应的是？（ ）
[image: IMG_275]

	 
		A. 
	
	开始/结束



	B. 
	
	输入/输出



	C. 
	
	判断



	D. 
	
	处理




	
	

	
	试题编号：20240313143744769

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	14.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序如下图所示，程序运行后，下列选项描述正确的是？（ ）
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	
	板载LED灯处于点亮状态



	B. 
	
	板载LED灯处于熄灭状态



	C. 
	
	板载LED灯以200毫秒的间隔闪烁



	D. 
	
	板载LED灯以200微秒的间隔闪烁




	
	

	
	试题编号：20240313143744894

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	15.
	电路原理图如图所示，下列选项中，和电路原理图相一致的是？（ ）
[image: IMG_277]

	 
		A. 
	
	a



	B. 
	
	b



	C. 
	
	c



	D. 
	
	d




	
	

	
	试题编号：20240313143744503

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	16.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁时长为2秒，变量i的值是？（ ）
[image: IMG_278]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	2



	C. 
	
	3



	D. 
	
	10




	
	

	
	试题编号：20240313143745238

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	17.
	关于串联电路，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	串联电路的电流等于电路中各部分元件的电流之和



	B. 
	
	串联电路各处的电压相等



	C. 
	
	串联电路中，各支路的两端分别连接于两个节点



	D. 
	
	串联电路只要有一处断开，整个电路就成为断路




	
	

	
	试题编号：20240313143744298

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	18.
	正常情况下，Arduino UNO/Nano主控板程序存储器的容量是？（ ）

	 
		A. 
	
	2MB



	B. 
	
	32MB



	C. 
	
	2KB



	D. 
	
	32KB




	
	

	
	试题编号：20240313143743971

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	19.
	下列选项中，用于表示电压单位的是？（ ）

	 
		A. 
	
	A



	B. 
	
	V



	C. 
	
	Ω



	D. 
	
	U




	
	

	
	试题编号：20240313143744252

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	20.
	程序如下图所示，该程序结构对应是？（ ）
[image: IMG_279]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	选择结构



	C. 
	
	循环结构



	D. 
	
	单分支结构




	
	

	
	试题编号：20240313143744831

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	通常情况下，下列选项中，属于绝缘体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	橡皮擦



	B. 
	
	干燥的木棒



	C. 
	
	雨水



	D. 
	
	空气




	
	

	
	试题编号：20240313143744033

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	22.
	下列选项中，表示元器件电源地（负极）的符号标识有？（ ）

	 
		A. 
	
	V



	B. 
	
	G



	C. 
	
	GND



	D. 
	
	VEE




	
	

	
	试题编号：20240313143744080

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	23.
	下列选项中，属于模拟信号的是？（ ）

	 
		A. 
	
	音量的大小



	B. 
	
	河水的流量



	C. 
	
	一天内气温的变化



	D. 
	
	阳光亮度的变化




	
	

	
	试题编号：20240313143744550

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	24.
	Arduino UNO/Nano主控板，在Mixly程序中使用变量保存模拟输出模块的输出值，通常情况下
该变量的数据类型可以是？（ ）

	 
		A. 
	
	整数型



	B. 
	
	字符型



	C. 
	
	字节型



	D. 
	
	布尔型




	
	

	
	试题编号：20240313143745066

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	25.
	超声波测距模块如下，下列选项中说法错误的是？（ ）
[image: IMG_280]

	 
		A. 
	
	通过该程序模块可以获得超声波传感器的返回值



	B. 
	
	模块返回的距离单位是厘米



	C. 
	
	主控板通过引脚5发送触发信号



	D. 
	
	主控板通过引脚2接收检测数据




	
	

	
	试题编号：20240313143744612

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序中采用数字输入模块读取一个引脚的返回值，当该引脚输入的电压
为2.5V时，返回值为0。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143744722

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：



	27.
	Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是12V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143744142

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	28.
	Mixly程序设计中，小于零的数为真。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143745112

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：



	29.
	根据欧姆定律可知，当电压不变时，电路中电流随着电阻的增大而减小。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143744659

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：



	30.
	电路搭设完毕，通电前要检查电路，避免短路的发生。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143744189

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：
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