青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino C语言中，描述符byte表示的是？（ ）

	 
		A. 
	
	整型



	B. 
	
	字符型



	C. 
	
	单精度浮点型



	D. 
	
	字节型




	
	

	
	试题编号：20240313143807519

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	Arduino UNO/Nano主控板的MCU中，通常用于保存程序运行时数据的是？（ ）

	 
		A. 
	
	串口



	B. 
	
	闪存（Flash）



	C. 
	
	主存（RAM）



	D. 
	
	EEPROM




	
	

	
	试题编号：20240313143806298

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	Arduino C程序如下，当变量num的值为0时，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[bookmark: _GoBack][image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	无输出



	B. 
	
	1



	C. 
	
	4



	D. 
	
	1234




	
	

	
	试题编号：20240313143807629

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	Arduino UNO/Nano主控板，通过按键开关切换高低电平，电路搭设如下，该电路属于？（ ）
  [image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	外部上拉电阻电路



	B. 
	
	外部下拉电阻电路



	C. 
	
	内部上拉电阻电路



	D. 
	
	内部下拉电阻电路




	
	

	
	试题编号：20240313143808004

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	关于光敏电阻，下列选项中描述错误的是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	光敏电阻的阻值随着光照强度的增大而减小



	B. 
	
	光敏电阻的阻值随着光照强度的减小而增大



	C. 
	
	使用光敏电阻，读取环境光的返回值，通常需要并联一个分压电阻



	D. 
	
	光敏电阻的感光元件采用半导体材料制作而成




	
	

	
	试题编号：20240313143807018

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	关系表达式0xF>15的结果是？（ ）

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	0xF



	D. 
	
	15




	
	

	
	试题编号：20240313143806235

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设及部分程序如下，当按键开关按下LED点亮时，程序块中A和
B的值分别是？（ ）
  [image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	HIGH / HIGH



	B. 
	
	HIGH / LOW



	C. 
	
	LOW / HIGH



	D. 
	
	LOW / LOW




	
	

	
	试题编号：20240313143808160

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	NPN三极管标识如下图，图中A对应的引脚是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	
	基极



	B. 
	
	集电极



	C. 
	
	发射极



	D. 
	
	漏极




	
	

	
	试题编号：20240313143807159

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	读取当前环境光数据，电路如下图所示，当光照强度增大时，analogRead(A0)的返回值是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	
	增大



	B. 
	
	减小



	C. 
	
	不变



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20240313143807941

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino C语言中，用于表示当两个条件都成立，整个条件才成立的逻辑运算符是？（ ）

	 
		A. 
	
	&&



	B. 
	
	||



	C. 
	
	==



	D. 
	
	!=




	
	

	
	试题编号：20240313143807566

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，下列选项中，在串口监视器输出“A”所对应的条件是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	
	score >= 0



	B. 
	
	score >= 60



	C. 
	
	score >= 75



	D. 
	
	score >= 90




	
	

	
	试题编号：20240313143807691

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板MCU闪存（Flash）的容量是？（ ）

	 
		A. 
	
	2KB



	B. 
	
	32KB



	C. 
	
	2MB



	D. 
	
	32MB




	
	

	
	试题编号：20240313143806017

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino UNO/Nano主控板，函数digitalRead(A0)返回值的范围是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0 ~ 255



	C. 
	
	0 ~ 1023



	D. 
	
	0 ~ 4095




	
	

	
	试题编号：20240313143806705

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	Arduino UNO/Nano主控板，控制板载LED灯，通常情况下，应使用的函数是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	digitalWrite()



	B. 
	
	digitalRead()



	C. 
	
	analogWite()



	D. 
	
	analogRead()




	
	

	
	试题编号：20240313143806893

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino C语言，下列选项中，数值最大的是？（ ）

	 
		A. 
	
	0b100



	B. 
	
	0x100



	C. 
	
	0100



	D. 
	
	100




	
	

	
	试题编号：20240313143806111

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，变量sum的值是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	
	5



	B. 
	
	6



	C. 
	
	8



	D. 
	
	12




	
	

	
	试题编号：20240313143808097

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用函数analogRead(A4)读取返回值，当引脚A4输入的电压
是2.5V时，函数的返回值是？（ ）

	 
		A. 
	
	0或1



	B. 
	
	511



	C. 
	
	1023



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20240313143806784

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	有关Arduino C程序，函数中的代码会循环运行的是？（ ）

	 
		A. 
	
	setup()函数



	B. 
	
	loop()函数



	C. 
	
	Serial.print()函数



	D. 
	
	Serial.begin()函数




	
	

	
	试题编号：20240313143805883

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino Nano主控板，通过光敏电阻控制LED灯亮度的变化。电路搭设如下图所示，下列程序
选项中，可实现当光照强度逐渐减弱时，LED的亮度逐渐变亮的是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_264]



	B. 
	
	[image: IMG_265]



	C. 
	
	[image: IMG_266]



	D. 
	
	[image: IMG_267]




	
	

	
	试题编号：20240313143808238

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_268]

	 
		A. 
	
	*



	B. 
	
	****



	C. 
	
	*****



	D. 
	
	**********




	
	

	
	试题编号：20240313143807754

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	Arduino C语言，下列所示Serial类库的成员函数中，具有输出内容到串口监视器功能的成
员函数有？（ ）

	 
		A. 
	
	Serial.begin()



	B. 
	
	Serial.print()



	C. 
	
	Serial.println()



	D. 
	
	Serial.printOut()




	
	

	
	试题编号：20240313143806424

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	Arduino UNO/Nano主控板，通过函数pinMode(pin,mode)设置引脚的工作模式，下列选项中，
参数mode值可以有？（ ）

	 
		A. 
	
	INPUT



	B. 
	
	OUPUT



	C. 
	
	INPUT_PULLUP



	D. 
	
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20240313143806518

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	Arduino UNO/Nano主控板，引脚5具有如下哪些功能 ？（ ）

	 
		A. 
	
	数字信号读取



	B. 
	
	数字信号输出



	C. 
	
	模拟信号读取



	D. 
	
	模拟信号输出




	
	

	
	试题编号：20240313143807221

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	对欧姆定律 I = U/R 的解释中，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	导体不变的情况下，电压越大电流越小



	B. 
	
	导体不变的情况下，电压越大电流越大



	C. 
	
	导体的电流与导体两端的电压成正比



	D. 
	
	导体的电流与导体两端的电压成反比




	
	

	
	试题编号：20240313143807315

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	Arduino C语言中，变量名可包含的字符有？（ ）

	 
		A. 
	
	数字



	B. 
	
	英文字符



	C. 
	
	下划线( _ )



	D. 
	
	汉字




	
	

	
	试题编号：20240313143807801

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	舵机转动时的角度控制为闭环控制。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143806596

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	Arduino C语言中，switch ... case 语句属于循环结构。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143807863

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	当直流电机出现堵转时，应及时停止驱动，以防止过热导致电机烧坏。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143807457

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino UNO/Nano主控板的工作电压是5V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143806658

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序digitalwrite(13,HIGH);可点亮板载LED灯。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313143807393

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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int ldrval = 0;7

1drvVal = analogRead (A0);
1drval = map(0, 1023, 0, 255);
analogWrite (6, ldrVval);
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1drVal = digitalRead (A0);
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ing i = 2y

do {
Serial.print ("*");
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