青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（三级）
一、实操试题(共1题，共100分)
	1.
	主题：亮度可变灯
器件：Atmega328P主控板1块，LED灯模块1个，光敏电阻模块1个及相应辅件。以上模块也可使用
分立器件结合面包板搭建。
任务要求： 
通过光敏电阻检测当前环境光的亮度数据，控制LED灯的亮度随着环境光的变化而变化，具体说明如
下：
(1) 将当前环境光的亮度数据输出到串口监视器；
(2) 当环境光达到最亮时，LED灯熄灭；
(3) 当环境光最暗时，LED灯达到最亮；
(4) 当环境光在最亮和最暗之间时，LED灯的亮度随着环境光亮度的变化而反向变化；
(5) 根据上述要求，绘制流程图；
(6) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS3_身份证号，
大小5M以下；
(2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3) 程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

评分项：
1.器件及器件连接（20分）
2.流程图绘制及功能（20分）
3.功能实现（60分）
(1) 实现将当前环境光的亮度数据输出到串口监视器；（10分）
(2) 实现当环境光达到最亮时，LED灯熄灭；（15分）
(3) 实现当环境光最暗时，LED灯达到最亮；（15分）
(4) 实现当环境光在最亮和最暗之间时，LED灯的亮度随着环境光亮度的变化而反向变化；（10分）
(5) 第2得分项基本实现，即环境光达到最亮，LED灯熄灭，但由于程序逻辑有漏洞，可能出现LED
灯在熄灭时，突然闪烁一下，考生在演示时没有出现上述状况。（10分）

	 
	(1).DJKS3_500108201402070817.zip

	
	

	
	试题编号：202409-R3-sc

	
	试题类型：附件题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/2f590aba-
1f7e-477b-992e-0782dd39a7b0/ea37fb7e-9228-43d8-8dd7-9a0e7f5c40ed/53f3079c-f6e8-4b0e-9d05
-49d8e4565bfe/uploadfile/20240928094619574-DJKS3_500108201402070817.zip'>DJKS3_500108201
402070817.zip</a>

	
	考生得分：0

	
	是否评分：未评分

	
	评价描述：
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