青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序如下图所示，程序运行后，下列选项描述正确的是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	板载LED灯点亮



	B. 
	
	板载LED灯熄灭



	C. 
	
	板载LED灯以200毫秒的间隔闪烁



	D. 
	
	板载LED灯以200微秒的间隔闪烁




	
	

	
	试题编号：20240313173116417

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁4次，变量i的值是？（ ）
[image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	-3



	B. 
	
	2



	C. 
	
	3



	D. 
	
	4




	
	

	
	试题编号：20240313173116855

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	程序模块如下图所示，当变量i的值为2时，程序模块的结果是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	3



	D. 
	
	5




	
	

	
	试题编号：20240313173116479

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，该模块运行后，引脚9的电压值是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	
	0V



	B. 
	
	5V



	C. 
	
	0V~1.5V



	D. 
	
	3.5V~5V




	
	

	
	试题编号：20240313173116731

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Arduino UNO/Nano主控板，在Mixly程序中使用变量保存关系表达式的返回值，通常情况下该变
[bookmark: _GoBack]量的数据类型为？（ ）

	 
		A. 
	
	整数型



	B. 
	
	小数（浮点）型



	C. 
	
	字节型



	D. 
	
	布尔型




	
	

	
	试题编号：20240313173116526

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块进行操作的器件是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	
	碰撞开关模块



	B. 
	
	电位器模块



	C. 
	
	按键模块



	D. 
	
	LED灯模块




	
	

	
	试题编号：20240313173115885

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	有关红外遥控组件，下列描述错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	红外遥控组件由红外遥控器和红外接收模块两部分组成



	B. 
	
	红外通信是一种无线通信方式



	C. 
	
	红外遥控器每个按键有各自不同的编码



	D. 
	
	可以通过数字输入模块读取红外接收模块的返回值




	
	

	
	试题编号：20240313173116041

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	程序如下图所示，该程序结构对应是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	选择结构



	C. 
	
	循环结构



	D. 
	
	双分支结构




	
	

	
	试题编号：20240313173116370

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	通常情况下，红外接收模块属于？（ ）

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	控制器



	D. 
	
	感知器




	
	

	
	试题编号：20240313173115321

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，程序运行后串口监视器显示的内容是？（ ）
[image: IMG_262]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_263]



	B. 
	
	[image: IMG_264]



	C. 
	
	[image: IMG_265]



	D. 
	
	[image: IMG_266]




	
	

	
	试题编号：20240313173117105

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	下列有关Arduino的描述中，错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino不仅包含主控板，还包含Arduino IDE



	B. 
	
	Arduino主控板有多种型号



	C. 
	
	Arduino起源于意大利



	D. 
	
	Arduino以闭源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20240313173115540

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	正常情况下，下列选项中，属于导体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	橡皮擦



	B. 
	
	玻璃



	C. 
	
	蒸馏水



	D. 
	
	铜线




	
	

	
	试题编号：20240313173115368

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino UNO/Nano主控板，电位器连接到主控板的A1引脚，当电位器旋转至中间位置时，变量
val的值是？（ ）
[image: IMG_267]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	511



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20240313173116965

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	流程图图例如下，与该图例功能对应的选项是？（ ）
[image: IMG_268]

	 
		A. 
	
	开始/结束



	B. 
	
	输入/输出



	C. 
	
	判断



	D. 
	
	处理




	
	

	
	试题编号：20240313173116307

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	一般情况下，下图程序模块对应的器件类别是？（ ）
[image: IMG_269]

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	触发器



	D. 
	
	控制器




	
	

	
	试题编号：20240313173115932

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，当变量val的值为3时，下列说法正确的是？（ ）
[image: IMG_270]

	 
		A. 
	
	板载LED灯点亮



	B. 
	
	板载LED灯熄灭



	C. 
	
	板载LED灯闪烁



	D. 
	
	板载LED灯先点亮，然后熄灭，最后闪烁




	
	

	
	试题编号：20240313173117152

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板采用外部供电时，正常情况下，外部供电的电压范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	5V



	B. 
	
	3.3V~5V



	C. 
	
	12V



	D. 
	
	7V~12V




	
	

	
	试题编号：20240313173115431

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	下列选项中，用于表示电阻单位的是？（ ）

	 
		A. 
	
	A



	B. 
	
	V



	C. 
	
	Ω



	D. 
	
	R




	
	

	
	试题编号：20240313173115823

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	下图所示电路中，可以正常工作的是？（ ）
[image: IMG_271]

	 
		A. 
	
	a



	B. 
	
	b



	C. 
	
	c



	D. 
	
	d




	
	

	
	试题编号：20240313173115995

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	正常情况下，Arduino UNO/Nano主控板MCU的主频是？（ ）

	 
		A. 
	
	2MHz



	B. 
	
	8MHz



	C. 
	
	16MHz



	D. 
	
	32MHz




	
	

	
	试题编号：20240313173115478

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	关于Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	程序上传成功，断电后上传的程序会丢失



	B. 
	
	程序上传成功，断电后上传的程序不会丢失



	C. 
	
	程序上传成功，断电后程序运行过程中的数据会丢失



	D. 
	
	程序上传成功，断电后程序运行过程中的数据不会丢失




	
	

	
	试题编号：20240313173115667

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	变量i的值为0，下列选项中，程序模块返回值为255的有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_272]



	B. 
	
	[image: IMG_273]



	C. 
	
	[image: IMG_274]



	D. 
	
	[image: IMG_275]




	
	

	
	试题编号：20240313173116621

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	关于串联电路，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	串联电路中，各电路元件沿着单一路径互相连接



	B. 
	
	串联电路两端的电压等于电路中各部分器件两端的电压之和



	C. 
	
	串联电路中只要有一处断开，整个电路就成为断路



	D. 
	
	串联电路中各处的电流相等




	
	

	
	试题编号：20240313173116151

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列电路符号中，和电源相关的符号有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_276]



	B. 
	
	[image: IMG_277]



	C. 
	
	[image: IMG_278]



	D. 
	
	[image: IMG_279]




	
	

	
	试题编号：20240313173115620

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列选项中，属于数字信号的是？（ ）

	 
		A. 
	
	音量的大小



	B. 
	
	MP3格式的音乐数据



	C. 
	
	一天气温的变化



	D. 
	
	停车场车辆的数量




	
	

	
	试题编号：20240313173116088

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Mixly程序设计中，大于零的数为真。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173116668

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	有源蜂鸣器是指蜂鸣器内部自带振荡源。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173116198

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	Arduino UNO/Nano主控板，当数字引脚处于输入状态时，高电平对应的电压范围是3.5V~5.5V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173116244

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	正常情况下，人体的安全电压不高于24V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173115729

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	电子器件的引脚标识符为G，表示该引脚可以连接电源的正极。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173115776

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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